	بطاقةالأستاذ للعمل المخبري.

	المستـوى : 2 ر + 2 ت ر .
	الوحـدة : العمل و الطاقـة الحركية  .          
            (حالة الحركة الدورانية)

	المجـال : الميكانيك والطاقة .
	

	عنوان التجربـة : تحديد عبارة عزم قوة


1- تمهيد:
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اذا أثرت قوة F على جسم (S) قابل للدوران حول محور ثابت (∆), فانها تسبب دوران هذا الجسم )فعل تدويري( نسميه عزم القوة بالنسبة لمحور ثابت (∆) و يرمز له: M (F/∆).
2- متى لا يكون لقوة F فعل تدويري حول محور ثابت (∆)؟
- حامل القوة F يقطع محور الدوران.
- حامل القوة F يوازي محور الدوران.
3- عبارة عزم القوة:     دراسة تجريبية
  الأدوات المستعملة:                                                                                               
- مسطرة طولها m 1 بها ثقوب.

- ربائع.

مبدأ العمل:
في كل مرة نطبق قوة F على المسطرة في أحد الثقوب لتنتقل المسطرة من الوضع A الى الوضع B, و في كل مرة نسجل شدة القوة F و الذراع d. 
*تعريف الذراع: هي البعد بين حامل القوة و محور الدوران.

  * دون النتائج في الجدول التالي :                        


- ما رأيك في الفعل التدويري؟
بما أن الفعل التدويري نفسه فان عزم القوة يكون ثابتا.
- ما هي العبارة المناسبة ؟

M(F/∆)= F.d -.
4- تطبيق:
حدد اشارة عزم القوة في الحالات التالية:




M (F1/∆) ˃0
M (F2/∆) = 0
M (F3/∆) ˂0
الاستنتاج
يحسب عزم قوة بالنسبة لمحور ( بجداء شدة هذه القوة في البعد d بين حامل هذه القوة والمحور ( 

وتكتب العبارة على الشكل : F .d  MF/( =
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 في الوحدات الدولية يعبر عن العزم بالوحدة : نيوتن متر  (N.M) 
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