أحجار البناء
01 مقدمة: يعتبر الحجر من المواد التي استخدمت في البناء منذ فجر التاريخ ومازالت إلى يومنا هذا تحتفظ بقيمتها المعمارية والجمالية ، فلا تكاد تخلو منطقة إلا وقد استخدمت نوعاً من أنواع  الحجر ، وذلك لصلابتها ومقاومتها للعوامل الطبيعية والجوية، إضافة لجمالها كمادة طبيعية زخرفيه ذات ألوان وبريق ملمس.
إن التعرف على مادة الحجر كمادة بناء بمختلف مميزاتها واستخداماتها يجعل من هذه المادة معاصرة للحاضر والمستقبل، 
02 تصنيف الأحجار : هنالك عدة عوامل تدخل في تصنيف الأحجار ونختار هنا أهمها و هو العامل الجيولوجي و الذي نقصد به طريقة تكوين هذه الأحجار و يدخل تحت هذا الصنف ثلاثة أنواع وهي :
02 – أ صخور نارية ( بركانية ) : تكونت في أعماق الأرض تحت تأثير الضغط و الحرارة من هذه الصخور أهمها الغرانيت وهو أكبر الصخور مقاومة على الإطلاق يعتبر أقوى أنواع الأحجار ولكنه 
صعب التشكيل غالي الثمن ،يوجد منه " أحمر – ذو حدود – أحمر قاني – أبيض ببقع سوداء – أسود
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                      الغرانيت  µصخر ناري
02 – ب صخور رسوبية : تكونت بسبب ظاهرتي تآكل و تسرب الحبيبات الناتجة عن حركة الرياح   و مياه الأمطار و تلتصق مع بعضها البعض بواسطة مواد طبيعية رابطة مثل الطين من أهمها الحجر الرملي   و الحجر الجيري 
02 – ج صخور متحولة : هي إما خور نارية أو رسوبية تحولت من هيئتها الأولى إلى صفة جديدة تحت تأثير الضغط و الحرارة مثل الرخام الذي كان أصله حجرا جيريا
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03 خصائص الأحجار حسب تقسيمها الجيولوجي :
03 – أ خصائص الصخور النارية :  ذات صلادة و متانة عالية -  جزيئاتها بلورية يتموضع على شكل طبقة واحدة و ليس على شكل طبقات فوق بعضها البعض – لا يوجد به حفريات  
03 – ب خصائص الصخور الرسوبية : تتموضع بكثرة تحت سطح الماء على شكل طبقات – حبيباته غير بلورية – يوجد به حفريات 
03 – ج خصائص الصخور المتحولة : يقاوم التحولات التي حدثت على الصخر الأصلي يأخذ صفات الصخر الأصلي من حيث تبلور جزيئاته ووجود الحفريات و كذا الطبقات 
04 أهم الخصائص التي يجب أن تتمتع بها أحجار البناء : 
· تقاوم الأثقال الموجودة فوقها 
· تكون متجانسة أي أن تكون جميع أجزاء الحجر من نوع واحد
· تقاوم مختلف العوامل الجوية 
· – سهولة التشكيل 
· مقاومة التفتت والكسر يجب أن تكون كبيرة .
· غير نفوذه للماء و لا تتأثر بالجليد
· تتلاحم و تترابط جيدا مع الملاط
05 تجهيز أحجار البناء:  تهيأ أحجار البناء عبر مرحلتين التحجير و التسوية النهائية 
05 – أ التحجير :  و هي استخراج الحجر من المحاجر بعدة طرق منها : - النسف بالمتفجرات للاحجار شديدة الصلادة 
– حفر مجاري بعمق 2 إلى 3 م و تعبئتها بخوابير (أخشاب ) وعند إضافة الماء للخوابير يزداد حجمها فتنفصل الأحجار عن بعضها و هي تستعمل للأحجار قليلة الصلابة 
– استعمال مناشير مثبتة بآلات تقطع الحجارة رأسيا و عموديا بأبعاد منتظمة 
05 – ب التشكيل و التسوية النهائية :  يتم تشكيل الأحجار إما يدويا أو ميكانيكيا حسب صلابة الحجارة و الإمكانيات و كذا الكمية المطلوبة  
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