المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تحضير الشعر للغسل 

التمرين 1 تسليك الشعر عملية تضيف على الشعر لتفريقه عن بعضه البعض بإستعمال السلاك ذو الأسنان العريضة وهذا لتسهيل غسله .

كيف تكون عملية التسليك :

· من الأسفل الى الأعلى.
· من الخلف الى جهة الأمام .
لماذا يسلك الشعر من نهاية الخصلة الىبدايتها :

· تجنب نزع الشعرة من الجذور .
· تفادي تكسر الشعر من الوسط.
· تجنب ألم الزبونة .
· تفادي العقد الملوية في وسط الشعرة .
· تجنب إستعمال السلاك ذو الأسنان الرقيقة لتفادي تقطع الشعر .
أسلكة الشعر : أدوات مسطحة طويلة مركبة من أسنان طويلة ونصف عريضة و نصف رقيقة وتكون غالبا مصنوعة من البلاستيك .

ماهي الأدوات المستعملة في تسليك الشعر :

· سلاك ذو أسنان عريضة 
· نموذج   
· مئزر الواقي 
·  مساسك .
كيفيى تسليك الشعر : نزع كل ماهو عالق بالشعر ثم يوضع المئزر الواقي البداية تكون من جهة القفى يقسم الشعر الى خصلات ويسلك من نهاية الشعر الى الجذور بإستعمال اليدين والسلاك .

حذارى :

· كر الشعر وشده بقوة .
· من نزع الأشياء العالقة من الشعر بقوة .
· من ربط المئزر الواقي بشدة .
التمرين 2 : مشط الشعر عملية تضاف بعد تسليكه لتسهيل عملية الغسل وهذا يجمعه بإستعمال المشط العادى.

كيف يمشط الشعر : يمشط الشعر بعد التسليك في كل الإتجاهات ثم يمشط من الأمام الى جهة الخلف مشط شعر الجوابن وراء الأذنيين .

الغرض من مشط الشعر : 

· لتسهيل عملية تخلل الماء داخل الشعر .
· نزع كل الشعيرات المتساقطة .
ماهو دور المئزر الواقي : 

· يوضع المئزر الواقي على دائرة الرقبة لتغطية ملابس الزبونة لتفادي الشعر المتساقط وقشور فروة الرأس على ملابس الزبونة .
· يكنس مكان العمل قبل الشروع في العمل .
· يمسح الكرسي المتحرك من الشعر المقصص عليه .
· ينزع الشعر الموجود في أسلكة أمشطة الشعر .

المـادة: تكنولوجية مهنيـة

الموضوع : تحضير وتجليس الزبونة

التمرين رقم (1)

الغرض من التمرين وقاية الزبونة وتجليسها بطريقة صحيحة.

1. الشروط الأزمة قبل بداية الغسل .
· وضع المنشفة فوق المئزر الواقي تكون على دائرة الرقبة.
· تجنب المنشفة المبللة والوسخة.
· قبل بداية الغسل يكون مكان الغسل نظيف ومنظم.
· أرضية المكان لايوجد بها ماء وشعر.

2. كيفية تجليس الزبونة.
· تعديل حاملة الرأس على حسب قامة الزبونة
· ميل الزبونة قليلا وهذا بتجليسها على الكرسي وهذا بجذب الرأس الى الوراء
قليلا بحيث تكون الرقبة على حافة حامل للرأس لتفادي مرور الماء الى 

الملابس وتجنب ألم الرقبة .

· تجنب الوضعية الغير صحيحة عدم الجلوس عموديا على الكرسي .
3. تطبيق عملية غسل الشعر : 
· إختيار الغاسول أولا على حسب نوعية الشعر وهذا بفحص الشعر .
خـلاصـة :

           يجب أن                                                        لايجب أن                                                

وقاية الزبونة بإستعمال المئزر الوافي والمنشفة.        وضع المنشفة المبللة
تعديل حاملة الرأس على حسب قامة الزبونة.            ترك الزبونة بدون وقاية
تجليس الزبونة بطريقة صحيحة.                          تفادي ترك الفراغ بين الرقبة وحامل الرأس
تغطية ملابس الزبونة بالمئزر الواقي.                    ترك نصف الشعر خارج حامل الرأس
تنظيف مكان غسل الشعر .                                تجنب الوضعية الغير صالحة للجلوس
المادة تكنولوجية عامة

الموضوع : الأعمال المنفذة في قاعة الحلاقة 

الغسل : غسل الشعر وتهيئته لإنجاز عمل ما.

تلقيفات الشعر منها الكلاسيكية والمعاكسة والملتوية بإستعمال لفائف بأحكام متنوعة يجفف بعد ذلك بمجفف الشعر الثابت .

القص : يقص الشعر بإستعمال المقص العادي أو الشقرة الحادة.

البروشينق : تجفيف الشعر بإستعمال وإعطائه الشكل المعين بواسطة مجفف الشعر اليدوي والمشط المستدير .

الديفريزاج : يستعمل على الشعر المجعد يصبح الشعر أملس لمــــــدة معينة وهذا بإستعمال الديفريزاج الذي يساعد على إزالة تجاعيد الشعر.

البرمانون : عملية تطبق على الشعر الأملس  ليصبح على شكل حلزوني بإستعمال مادة خاصة ولفائف خاصة .

إزالة اللون الطبيعي : منها الضعيفة,المتوسطة ، القوية .

تلوين الشعر : منها المؤقتة والنصف مؤقتة.

الديكباج : هو عملية إزالة اللون الإصطناعي بأستعمال الكريمة المؤكسدة OXY DANT والغبر المزيلة للون .

المادة : تكنولوجية مهنية

الموضوع : كيفية غسل الشعر

الغرض من  هذا التمرين هو:

· التخلص من الأوساخ المتعلقة بالشعر بعد عملية تحضير الزبونة وأجلاسها بطريقة صحيحة وبعد أختيار الغاسول المناسب تأتي كيفية غسل الشعر .

· تعديل درجة الماء: بتحليله بكمية من الماء في إناْْء.

· تمرير المرشة على جميع نواحي الرأس بإستعمال اليد لرفع الشعر

· يمرر الغاسول بأجزاء على نواحي ثم يمزج مع الشعر بإستعمال اليدين وخاصة رؤوس الأصابع بدون تمرير الماء على الوجه تتم العملية لمدة دقيقة أو أثنيين ثم يشلل الشعر من الغاسول الآول

ملاحظة: عند عدم وجود الرغوة البيضة على الشعر هذا يدل على أنه متسخ يعاد غسل الشعر مرة أخرى.

الإحتياطات اللازمة :

· تعديل درجة الماء

· إستعمال اليدين على حافة الرأس لتفادي سقوط الماء على الوجه

كيفية غسل الشعر : 

· بعد التشليل من الغاسول الأول يسكب الباقي من الغاسول على الوسط الجوانب، القفى.
· كيفية غسل الشعر بإستعمال أصابع اليد تحك الجهة الأمامية من الشعر ثم الجوانب ثم جهة القفى .

بعد ظهور الرغوة يمشط الشعر بإستعمال المشط البداية تكون من نهاية الشعر الى البداية ثم الوسط وبعد ذلك الجوانب يشلل الشعر جيدا ثم يحضر بتولويته ورفعه الى الأعلى لتوضع المنشفة على الشعر ( وضع الجهة اليمني ثم اليسرى ثم رفع المنشفة على الراس )

ملاحظة : عند ظهور الرغوة هذا يدل على نظافة الشعر .

المادة : تكنولوجيا مهنية

الموضوع تلفيفات الشعر الكلاسيكية 

(mise enplis classique)

تلفيفات الشعر الكلاسيكية : تلفيفات الشعر عملية تلوية الخصلة على اللفة فقط ولكن تعني وضع الشعر المبلل على شكل معين لايوجد تلفيفات واحدة فقط بل يوجد مختلفة على حسب القصات أو التسريحة المراد مشطها.

كيفية تلفيفات الشعر الكلاسيكية :

· غسل الشعر أذا كان متسخ أو تبلبله أذا كان نظيف ويبلل بحك الشعر.

· يقسم الشعر الى ستة أقسام وهي من الأمام ،الجوانب ثم الخلف الى ثلاثة أقسام بأستعمال السلاك ذو ذيل .

· يحكم كل قسم بكماشة.
· إختيار على حسب طول الخصلة البداية تكون من جهة الأمام .
· تقسم الجهة الأمام الى خصلات رقيقة .
· تمشيط الخصلة جيدا من الجذور الى الأطراف بالإتجاه المعاكس للحلاقة وبعد توضع أطراف الخصلة في وسط اللفة بحيث تكون الخصلة ممدة جيد بالإتجاه المعاكس.
· تمشط أطراف الخصلة بالسلاك ثم تلف على اللفة بإحكام حتى الجذور تثبت اللفة بإستعمال الدبوس .
ملاحظة : مشط أطراف الخصلة جيدا لتفادى تشعب الشعر وكسره.

· تمشط الخصلة الثانية من الجذور الى الأطراف بالإتجاه المعاكس للحلاقة .
· توضع أطراف الخصلة في وسط اللفة ثم تلوى بأحكام ثم تثبت إستعمال الدبوس بدون ترك فراغ بين اللفتين وتكون التلوية أنما الى الداخل عند إكمال جهة الـــــــــوسط تطبق التلفيفات  جهة الخلف بنفس الطريقة .
· جهة الجوانب تقسم الى خصلات رقيقة تمشط الخصلة الأولى بالإتجاه المعاكس للحلاقة توضع أطراف الخصلة في وسط اللفة تمشط الأطراف جيدا ثم تلوى الخصلة بإحكام حتى الجدورتعاد العملية  بنفس الطريقة مع اللفة الثانية .تمشط الخصلة الأخيرة التي بجانب الأذن الى جهة الأسفل ثم تلوى الى جهة الأعلى تثبت بدبوس بدون ترك فراغ بين اللفائف .
ملاحظة : وضعت هذه اللفة معاكسة للفائف الأخرة وهذا التجنيب وضعها على الأذن تعاد العملية للجانب الأخر .

· الجهة الخلفية : تقسم على ثلاثة أقسام جهة الوسط تكون تابعة للأمام الجوانب الخلفية من الرأس تكون كمثلث في البداية تقسم الى خصلات مائلة تمشط الخصلة بالأتجاه المعاكس للحلاقة توضع أطراف الخصلة في وسط اللفة ثم تلوى وتعاد نفس العملية في الجانب الأخر ، تثبت اللفائف بإستعمال الدبابيس بدون ترك فراغ بين اللفائف.
ملاحظة : يختار عرض الخصلة على حسب طول اللفة على حسب طول الخصلة عند نهاية التلفيفات تنزع الدبابيس الزائدة الى جهة الداخل لتفادى بصماتها على والجبهة تجنيب رخي اللفة وهذا يسبب في عدم تلفيفات الشعر .

الأمن والسلامة  :

· تجنب وخز الزبونة عند إستعمال الدبوس.
· تفادي إستعمال الدبابيس من صنع المعدن.
· تجنب كسر أطراف الشعر وبهذا مشطها جيدا.
· يغطي رأس الزبونة بإستعمال منديل مقعر الذي يحمي اللفائف ويجنب تطائر الشعر الى الأعلى بسبب الهواء مجفف الشعر الثابت .
المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تجفيف لفائف الشعر تحت مجفف الشعر الثابت .

بعد تطبيق تلفيفات الشعر على رأس يوضع عليه منديل مقعر بحيث يغطي كل لفائف الشعر ثم تأخذ الزبونة تحت مجفف الشعر البداية تكون .

· تعديل مجفف الشعر الثابت على حسب قامة الزبونة بالزيادة أو النقصان وهذا بواسطة اللولب المتحرك الذي يوجد في وسط الساق الحامل للمجفف الشعر .
· إشعال مجفف الشعر الثابت بواسطة القفل المرقم بأرقام تدل على الوقت الذي يعطى على حسب نوعية وطول الشعر المجفف وهو من 0الى 60 °.
· ضبط القفل المقابل الذي يدل على درجة الحرارة المناسبة لنوعية كل شعر من 0 الى 70° بواسطة هذا القفل تضبط درجة الحرارة للمجفف .
· يدخل رأس الزبونة كاملا الى الداخل مجفف الشعر بعد رفع الباب الخاجي لمجفف الشعر الثابت .
· يثبت الخيط الكهربائي قبل كل شي .
· الوقت المناسب لتجفيف الشعر غالبا مايكون الى 20 د .
       درجة الحرارة المناسبة تكوبن علىحسب كثافة وطول الخصلة وكلما كان طويلا وكثيفا ترفع                                                                        

       درجة الحرارة وكلما كان رقيقا وقصيرا يخفف في درجة الحرارة .

· عند نهاية الوقت يتوقف مجفف الشعر الثابت بنفسه .
· لمعرفة الشعر أنه قد جفف من وقت لآخر تخرج الزبونة من تحت مجفف الشعر الثابت ثم تنزع لفة من جهة الوراء إذا جففت يكون الشعر جاف بكامله وإذا كانت الخصلة لم تجفف بعد يعاد إدخال رأس الزبونة الى المجفف الشعر الثابت لتجف .

ملا حظة : مراقبة خيط الكهرباء قبل أشعال مجفف الشعر الثابت .



 مجفف الشعر الثابت

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : البروشينق

تعريف البروشنق : هو تجفيف الشعر المبلل وإعطاءه شكل معين بإستعمال مجفف الشعر اليدوي والمشط المستدير .

هدف البروشينق : هو تجفيف الشعر المبلل و إعطاءه شكل معين 

Donner une forme                                                   secher les cheveuse                                        
البروشنق

                    ( على حسب القصة _ ذوق الزبونة _ شكل الوجه)

طريقة التنفيذ :

· وقاية الزبونة.
· غسل الشعر وتسليكه.
· التقليل من كمية الماء فيه.
· التقسيمات من 5 الى 6 أقسام .

ملاحظة : نقوم بالتقليل من كمية الماء إلا في الشعر الأملس وهذا لكي يسهل عملية البروشينق ،ولشد شكل التسريحة أسهل البداية تكون من جهة الخلف بخصلات رقيقة تختار المشط المستدير على حسب طول الخصلة .

ملاحظة :

· إختيار مكان بعيد عن أمكنة غسل الشعر 
· تجنب الأرضية المبللة .

· مسح اليدين قبل بداية العمل .
· إيصال خيط المجفف بالكهرباء.
· تجنب خيوط الكهرباء الخارجية .

تأخذ الخصلة الرقيقة من جهة الخلف تقسم الى 3 أقسام البداية الوسط والأطراف وهذا يكون ذهنيا تجفف بداية الخصلة بكرها جيدا تكون وضعية المجفف مقابلة للخصلة لتفادي حرق الزبونة بترك 1سم بين مجفف الشعر والخصلة وهذا لتجنيب حرق الشعر أو دخوله لمجفف الشعر اليدوي تجفيف وسط الخصلة مثل بدايتها ثم تمرر الأطراف عند الأطراف تمشط على حسب التسريحة داخلياأو خارجيا، عند مشط الأطراف داخليا تلوى الخصلة على المشط المستديرالى جهة الداخل ثم ندروها باليد دون إخراجها من الخصلة مع توجيه الهواء الساخن للمجفف على الشعر .

ملاحظة : لايجب نزع المشط المستدير من الخصلة وهذا لتجنيب تطاير الشعر في الهـواء وبذلك تجف مبعثرة.

واذا كان الشعر يمشط من جهة الخارج تلوى الأطراف على المشط من الجهة الخارجية ثم ندورها حتي تجف بدون إخراج المشط منها يجفف الشعر من جهة الجوانب على حسب جهة الخلف خارجيا أو داخليا .

تقسم جهة الجانب بالعرض البداية تكون من الخصلة القريبة من الأذن تجفف على حسب جهة الخلف أو شكل الوجه  تجفف من البداية الوسط الأطراف اذا كانت الجوانب قصيرة يستبدل المشط بأخرى صغيرة .

يقسم الأمام الى 3 أقسام متساوية تمشط بإتجاه الأعلى أو على حسب ذوق الزبونة .

إعطاء شكل التسريحة :

عند تجفيف الشعر كاملا يوضع عليه القليل من الكريمة الدهنية اذا كان جاف ثم يعاد تقسيم الشعر الى قسمين ثم يقسم الشعر لخصلات كبيرة يعاد مشطها بإستعمال مجفف الشعر اليدوى والمشط المستدير لأعطاءه شكل معين بدون تغير الشكل الأول ، تحكم الخصلات بلفائف كبيرة أو بلاقط نفس العملية بالنسبة لجهة الأمام وتمشط على حسب جهة الوجه القصة ذوق الزبونة .

ملاحظة: تنزع الملاقط أو اللفائف بعد ما يبرد الشعر .

المادة : تكنولوجيا مهنية

الموضوع : القصة مربعة الشكل 

تعريف قص الشعر : هو التنقيص من طول الشعر والقصة ترتكز على التسريحة المرغوب فيها يقص الشعر على حسب شكل الوجه وطبيعة الشعر .

يوجد مختلف القصات منها القصة مربعة الشكل (carhe) القصة المتدرجة degradè)) 

تعتبر القصة المتدرجة أساس القصة

الأدوات المستعملة هي : المقص / السلاك ذو ذيل / الكماشات.

طريقة التنفيذ:

· يقص الشعرإذا كان طويل قبل غسله حل الضفائر قبل الغسل .
· يغسل الشعر بعد وقاية الزبونة حل الضفائر قبل الغسل    .
· يمشط الشعر ثم يقسم الى 4 أقسام ( من وسط الى نهاية الخلف أفقي) ثم خط من الأذن اليمن الى الأذن اليسرى).
· يقسم الشعر الى 4 أو 5 خصلات متساوية .
· تقص الخصلة الأولى على حسب طول المرغوب فيه تأخذ جهة الوسط وتقص هي الآولى ثم تقاس عليها الجوانب وتقص.
ملاحظة : 

· يمشط على حسب المنبت .
· تحمل الخصلة بالسبابة والإبهام .             الجوانب
· يكون رأس الزبونة منحني للأسفل .
· يحمل المقص بإلابهام والبنصر .
· تكون يد الحلاقة تلمس رقبة الزبونة ليدخل الشعر داخل المقص بل بأطراف المقص، ثم يعاد مشط الخصلة على الرقبة بتبليلها قليلا وتسوى بقص الشعر الزائد تمشط الخصلة الثانية بنفس الطريقة وتقص بإضافة 1سم على الخصلة الأولى ، عند الوصول الى حافة الأذن تقسم الجوانب الى 3 طبقات حسب كثافة الشعر تقص بنفس طول خصلات الخلف دائما بزيادة 1سم .
ملاحظة : تقص الجوانب الأمامية أطول بقليل من جهة الخلف .

يجب أن                                                    لايجب أن

· غسل الشعر قبل القص.                   قص الشعر جاف     
· تقسيم الشعر عند القص                   أن يكون الشعر غير  مقسم
· مسك المقص بالأبهام والبنصل            عدم تقصير الجوانب 
· زيادة 1سم في كل طبقة
عند النهاية يقسم الشعر مرة أخرى من جهة الخلف وينقص من خصلة الأولى 1_2 سم وهذا لتفادى خروج الشعر من جهة القفى يمشط الشعر نهائيا ويسوى في كل النواحى .

المادة : تكنولوجيا مهنية 

الموضوع : فصة الديقرادى

تعريف قصة الديقرادى : هي قصة تكون فيها خصلات الشعر متدرجة أي خصلة أقصر من أخرى بإتجاه الأعلى يوجد الديقرادى على 3 أنواع ( الطويل / المتوسط / القصير ) ينجز الديقرادى على شعر مبلل بإستعمال المقص والسلاك ذو أسنان رقيقة .

طريقة التنفيـذ :

· غسل الشعر ومشطه.
· تقسيم الشعر الى 5 أقسام / 3 من ألامام /2 من الخلف .
· يمسك المقص بطريقة صحيحة .
· البداية تكون من جهة الخلف بتقسيم الشعر الى خصلات متوسط .
· يقص الشعر على شكل دائرى تكون فيه الجوانب أقصر من الوسط .
· تقص الخصلة الثانية متوازية مع فروة الرأس بأخذ خصلة من الخصلة الأولى المقصصة .

ملاحظـة : تأخذ خصلات الشعر بين الأصابع السبابة والوسطىودائما بشكل موازى على فروة الرأس تقاس من كل الخصلات على الخصلة السابقة .

· عندنهاية القص للجهة الخلفية يمشط الشعر كاملا للتسوية يقسم الى 3 أقسام تقسم جهة الوسط الى 4 مربعات تمشط المربعة الأولى للأعلى ثم تسوى نفس العملية بالنسبة للمربعة الثانية يمشط المربع الثالث موزاى لفروة الرأس يقص يترك المربع الأخير لأنه يمثل طول الشعر .
· تقسم الجوانب الخلفية بنفس التقسيمات الوسط ترفع الحصلات الى الأعلى وبأخذ القليل من الوسط تسوى الطريقة بالنسبة للخصلات الأخرى تترك الخصلة الأخيرة بدون قص.
ملاحظة : تجنب جمع أطراف الشعر عند القص.

· الجوانب الأمامية : تقسم جهة الجوانب الى قسمين أوثلاثة تأخذ خصلة من جهة الخلف للقياس عليها ثم تمشط متوازية مع فروة الرأس وتقص بنفس الطريقة الخصلات الأخرى ، عند التسوية يمشط المربع الأمامي بإتجاه الوجه ثم تسوى نفس الطريقة للجانب الأخيرى .
· وسط الرأس (la meche ) يقسم المربع الى 3 أقسام متساوية الخصلة الأولى الى الأعلى على طول الخصلات الخلف تقص الخصلة الثانية بنفس الطريقة وبنفس القياس ثم تمشط الخصلة الأمامية على الوجه وتقص على حافة الأنف يجمع المربع يمشط من الجهة اليمن ويسوى ثم يجمع ويمشط من الجهة اليسرى ويسوى ثم من جهة الأمام ويسوى ،لتسوية الجوانب والوسط يمشط الشعر على الوجه يسوى بشكل دائرى القياس من الوسط.
المادة : تكنولوجيا مهنية 

الموضوع : التلفيفات المتعاكسة 

تنجز التلفيفات المتعاكسة على شعر مدرج أى ديقرادى أو عندما نريد أننجز تسريحة تمشط بالأتجاه الخارجي وهي مختلفة تماما عن الكلاسيكية لأ نها تستعمل فيها أحجام مختلفة من اللفائف طريقة التنفيـذ :

· غسل الشعر ومشطه .
· يمشط الى جهة الوراء بدون تقسيمات .
· أختيارالفائف بمختلف الأحجام .
· أخذ خصلات رقيقة من جهة الأمام .
· توضعت 5 لفائف 1 من وسط و2 في جهة من الجوانب تكون مشط الخصلات بالإتجاه المعاكس للحلاقة وتختار اللفة على حسب طول الخصلة .
· تأخذ خصلات أخرى رقيقة تمشط بالإتجاه المعاكس وتوضع اللفة بين للفتين تلف جيدا وتثبت بدون ترك فراغ دائما داخليا نفس الطريقة بالنسبة للفائف الأخرى حتى نصل الى وسط الرأس .
· تأخذ خصلات رقيقة وتلوى فى الجهة الداخلية بإستعمال لفائف ذو حجم كبير وهذا  لأعطاء شكل منتفخ للتسريحة .
· تأخذ خصلات رقيقة من جهة الخلف وتقسم لفتيين بلفة تمشط بالإتجاه الأسفل ثم توضع أطراف الخصلة في وسط اللفة وتلوى حتى تلف الخصلات بالإتجاه الخارجي في كل جهة الخلف تنتهي بلفة واحدة .

ملاحظة : 

· تجنب ترك فراغ بين اللفائف .
· توضع لفة بين لفتيين.
· تجنيب تسوية وتنظيم اللفائف .
· تنزع الدبابيس الزائدة تكون التلفيفات المتعاكسة على شكل بناء .

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : الديفريزاج

تعريف : الديفريزاج هو كريمة لتميس الشعر وهذا بإزالة التجاعيد وجعله ناعم وأملس بعد عملية البروشينق.

تحضير الأدوات :فبل تطبيق المادة على الشعر يجب أختيارها على حسب نوعية الشعر( شعر كثيف ومجعد/ شعر خفيف ومجعد / أملس وكثيف / عادى وكثيف) بعد عملية فحص الشعر واختيار المادة تحضر الأدوات ( المادة المختارة ) .

· المئزر الواقي / القفازات / الفرشات .
· أناء غير معدني ( لتفادى تفاعل على المادة مع المعدن ).
· البلسم( après shompoin) لإضافته الى المادة لتخفيف من قوة المادة .
· الكماشات .
· السلاك ذو أسنان عريضة 
· غسول خاص .
· لفائف ذو أحجان كببرة للتلفيفات الكلاسكية .
· كريمة دهنية .
· مساسيك لتلوية الشعر على الرأس ( توغبي) tourbillon)) .
طريقة تطبيق المادة : 

· وضع المئزر الواقى .
· تقسيم الشعر الى أربع أقسام بعد تبليله قليلا لإمتصاص الشعر للمادة 
· لبس الفقازات
· مزج المادة مع البلسم في إناء غير معدني .
· البداية تكون من جهة الخلف بخصلات رقيقة .
· إستعمال المادة على الخصلة بدون لمس فروة الرأس وذلك بترك 1سم .
· مشط الخصلات جيدا لإزالة التجاعيد وهذا بظهر السلاك .
· تطبيق المادة بنفس الطريقة على الخصلات الأخرى .
· يمشط الشعر جيدا بظهر السلاك حتى تنزع التجاعيد .
· مراقبة الوقت المحدد على حسب الشعر تكون  30 دقيقة بعد الإنتهاء من عملية التمليس يغسل الشعر .
طريقة غسل :

· تجليس الزبزنة مكان الغسل .
· تعديل الماء.
· تشليل الشعر جيدا من المادة بدون تلوية .
يجب تمديد الخصلة جيدا لايجب كرها بقوة وهذا يسبب في سقوط الشعر وألم الزبونة.

لايجب غسل الشعر بالأتجاه المعاكس لتفادى تكسر الشعر وسقوطه يغسل الشعر بغسول خاص ويشلل بنفس الطريقة .

المادة المعدلـة " les neutralisant" لها دورهام لإعادة الشعر من جديد وتثبيت التشكيلة الجديدة من المجعد الى الأملس تخلط هذه المادة مع قليل من الماء ثم توضع على جميع الشعر لمدة 10 دقائق .

يمشط الشعر بالسلاك ثم يشلل بعد ذلك تستعمل القليل من البلسم يشلل الشعر تأخذ الزبونة لمكان العمل تستعمل التلفيفات الكلاسيكية بعد ذلك يكر الشعر بإستعمال البروشينق نضع القليل مـــن الكريمة الدهنية ثم يلوى الشعر tourbillon وتركه لمدة 10 دقائق تحت مجفف الشعر الثابت تعاد الكرة بعد ستة أشهر .

أمن وسلامة :

· لايستعمل المدة القوية على شعر خفيف .
· يرجى تجنب الأواني المعدنية .
· حذارى من تمديد الوقت لأنه يسبب في سقوط الشعر .
· تجنب إستعمال المادة على الحواجب .
· تجنب غسل الشعر بالأتجاه المعاكس .
· تشليل المادة جيدا لتفادى الحساسية .
المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تلفيفات الشعر بإستعمال الملاقط 

التلفيفات بإستعمال الملاقط هي تلفيفات تستعمل على حسب جميع أنواع الشعر القصير والنصف قصير الطويل وهي عبارة عن تلوية خصلات رقيقة من الشعر ثم تثبت بملاقيط أو مساسيك تستعمل هذه التلوية لإعطاء شكل منتفخ للشعر أو تلويه حلزونية اذا كان الشعر طويل يوجد ثلاثة أنواع من التلوية .

· التلوية المسطحة : ( تستعمل على الجوانب القص.)
· التلوية المرفوعة: ( تطبق على الجهة الخلفية من الراس .)
· التلوية القائمـة : ( تطبق على جهة الأمامية من الرأس ((الوسط)) . )
كيقية التطبيــق :

· غسل الشعر 
· تقسيمات الشعر الى ستتة 6 أقسام .
· تطبيق التلوية المسطحة على الجوانب والقفى وهذا بتقسيم الشعر الى مربعات صغيرة ثم تمشط الخصلة وتلوى على الإصبع مرة أو مرتين ثم نخرجها وتلوى عاديا حتى الجذور ثم تبلط وتثبت بملقط .
نفس الطريقة تستعمل للخصلات الأخرى بالنسبة للجهة الأمامية ( الوسط) تقسم لمربعات صغيرة تمشط بالإتجاه الأعلى وتلوى بإحكام حتي الجذور ثم تثبت بملقط أو مساك على شكل قائم أى واقفة نفس الطريقة للمرابعات إنما في الجهة الخلفية تقسم أيضا لمربعات صغيرة تلوى على الخصلة بالإتجاه الخارجي حتي الجذور ثم تثبت بملقط أو مساك نفس الطريقة بالنسبة للمربعات لأخرى تكون التلوية على شكل مرفوع ، عندما تجف هذه التلوية يصبح شكل مميز للتسريحة .

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : البرمانونت .

البرمانونت هي عملية تستعمل على الشعر الأملس لإعطائه تجعيدة مصطمعة تدوم مدة معينة رغم غسلة أو تلوينه أو تلفيفه المادة المستعملة في عملية البرمانونت هي مادتان هما مادة البرمانونت والمادة المثبتة مع ليبقودي تختار المادة على حسب نوعية الشعر وتوجد على 3 أنواع ( مادة ضعيفة / مادة متوسطة / قوية ) .

طريقة التنفيذ :

· تحضير الأدوات مثل الكماشات السلاك ذو ذيل ،ليبقودي على حسب التجعيدة المرغوب فيها أوراق ماصة ، اسفتجة ، مقص لتسوية الشعر والمادة المختارة .
· وقاية الزبونة
· غسل شعر الزبونة وتسويته .
· تقسيم الشعر لتسعة أقسام اختيار ليبقودى على حسب التسريحة التجعيدة أخذ خصلات رقيقة من جهة الأ مام وضع ورقة ماصة على الأطراف ثم تلوى على ليبقودى حتي الجذور وتثبت
دور الأوراق المـاصة :

امتصاص المادة والتسهيل في عملية التلوية نفس الطريقة بالنسبة للخصلات الأخرى بعد تكملة التلوية توضع المادة على جميع الشعر تترك مدة محددة لاتتجاوز 10 دقائق ثم يوضع غطاء من البلاستك على الشعر نراقب التجعيدة من وقت لآخر بعد ذلك يشلل الشعر من المادة بدون نزع ليبقودى يجفف الشعر من الماء بواسطة منشفة ثم يمرر المادة المثبتة بواسطة اسفنجة على كامل الشعر تترك لمدة 10 دقائق ، ننزع ليبقودى من الشعر تضاف المادة المتبفية لمدة 5 دقائق ثم يغسل الشعر ثم يجفف على ذوق الزبونة       +البرمانونة                      +المادة المثبتة






شعـر أملـــــــس   روابط الشعر         استعمال المادة تفكك روابط  اعادة بناء الاروابط


	تخريب روابط الشعـــر
	بأستعمال مادة البرمانونت

	التلويـــــــــــة
	تكون بتلوية الخصلة على ليبقودى

	اعادة بناء روابط الشعر وتثبيت التشكيلة الجديدة 
	باستعمال المادة المثبتة والمعدلـــة


· مفعول مادة البرمانونت : الهيدروجين المحرر من مادة البرمانونت يلصق بذرات الكبريت وبهذا يفكك روابط الشعر 



                                                  استعمال مادة البرمانونت تخرب روابط الشعر
                                                عند استعمال المادة عليه يعطينا عنصر                         

                                                  الهيدروجين يذهب للكبريت 

شعـر أملـــــــس       روتابط الشعر
·  تلوية الشعر على ليبقودى
              ( لإعطـاء شكل التجعيدة )

· مفعول المادة المثبتة  :الأكسجين المحرر من المادة المثبة يتغلغل في داخل الشعر ويتماسك مع الهيدروجين فيصبح عبارة عن ماء يتلاقي ذرات الكبربت مع بعضها البعض وبهذا تعاد تركيبة روابط الشعر في شكاها الجديد.
الأسباب الأساسية في عدم نجاح البرمانونت :

· التجعيد غير محكمة :مادة البرمانونت ضعيفة على شعر قوي السمك المدة الزمنية غير كافة  عملية التلوية غير محكمة ، الخصلة أكبر من ليبيقودي .
· نهاية الشعر مجعدة أما البدايى فينقصها التجعيدة : المادة لم تغلغل في كامل الشعر ، الشعر طويل وسميك .
· التجعيد جيدة ولكن نهاية الشعر أملس : مثبت الشعر لم يقم بدوره كاملا ، مادة البرمانونت لم تغلغل جيدا في الشعر.
· التجعيدة تزول من أول غسلة : لم نستعمل مثبت الشعر جيدا .
· الشعر ينكسر عند الجذور : عدم تثبيت ليبقودي جيدا ، المادة قوية على الشعر أو ملون 
ملاحظة : عند عدم نجاح البرمانونت يترك الشعر للراحة مدة 10 أيام تطبق عليه مواد مغذية مثل زيوت غسول معالج .

الطريقة الغير مباشرة saturation تطبق مادة البرمانونت على الشعر بعد عملية تلوية ليبيقودي على الشعر واسمى عملية غير مباشرة .

الطريقة المباشرة : humectation تطبق أولا المادة على الشعر ثم نستعمل ليبيقودي .

المادة: تكنولوجيا مهنية

الموضوع : تلوين الشعر 

تلوين الشعر هو تغيير اللون الطبيعي الى لون إصطناعي وهذا في الحالات :

· لتغطية الشيب .
· لتغيير اللون الطبيعي فاتح أو قاتم .
· لون على لون .
المادة المستعملة هي ملونة + مادة مؤكسدة = لون

كيفية تطبيق المادة الملونة على الشعر :

· يكون الشعر متسخ.
· تطبيق لمسة تجربة لمعرفة الحساسية عند الزبونة .
· تقسيم الشعر الى أربعة أقسام .
· استعمال القفازات لتفادي الحساسية عند الحلاقة 
تحضير المادة الملونة في إنا غير معدني لتفادى تفاعله مع المعدن تمرير المادة على كامل حافة الشعر والأقسام الداخلية وهذا إذا كانت الزبونة بها شيب أما اذا كان الشعر طبيعي تكون البداية من جهة القفي مباشرة بأخذ خصلات رقيقة تطبق المادة على الأطراف أولا لأنها بطيئة التلوين ثـــم تطبق المادة على وسط الخصلة ثم تترك مدة 5 / 10 دقائق ثم تطبق الى الجذور لأنها الأســرع تلوين وهذا لحرارة فروة الرأس تساعد على التفاعل مع المادة .

بعد تطبيق المادة على كامل الشعر يمشط بإستعمال سلاك ذو أسنان عريضة الى جهة الوراء ثم يغطى الرأس بكيس من البلاستيك وتوضع الزبونة تحت مجفف الشعر الثابت بعد ظهور اللون تأخذ الزبونة الى مكان الغسل يدلك الشعر بقليل من الماء لمدة 5 دقائق ثم يشلل الشعر جيدا من المادة ثم يغسل بإستعمال غاسول خاص لتثبيت اللون وغلق حراشف الشعر ثم إستعمال البلسم لتسهيل عملية البروشينق .

وسائـل تجنيب الحساسية عند الزبونة :لها عدة احتياطات قبل وحين وبعد عملية التلوين .

· قبل التلوين تطبق لمسة التجربة قبل بداية  التلوين على الزبونة تكون في وسط اليد أو وراء الأذن تمسح الجهة المختارة بقليل من الكحول ثم توضع المادة الملونة وتغطيتها بعد المدة المحددة نلاحظ النتيجة المحصل عليها ، اذا كانت الزبونة لها الحساسية تكون الجهة المعرضة للون حمراء وبها حبيبات صغيرة ولاتستطيع الزبونة تحمل المادة من كثرة الوخذ هنا الزبونة تكون معرضة للحساسية ولاتستطيع تطبيق المادة عليها .
· حين التلوين لانستطيع الإستمرار في التلوين عندما نلاحظ بأن الزنونة أحست بالوخز القوى على فروة الرأس وجع وأحمرار العينيين الإحمرار في الجبهة والقفى ودوران الرأس في هذه الحالات تغسل المادة فورا .
· بعد التلوين : يغسل الشعر جيدا بإستعمال غاسول خاص  لغلق حراشف الشعر وتثبيت اللون الجديد استعمال بلسم لتسهيل عملية المشط .
المادة : تكولوجية مهنية 

الموضوع : إزالة اللون الطبيعى 

إزالة اللون الطببيعي هو إضاءة اللون الطبيعي بمعني eclaircissememt أو إزالته نهائيا بمعنى إزالة اللون المفرز من الصبغيات الملونة للشعر ويكون بإستعمال المواد التالية : المادة المؤكسدة +البودرة المزيلة للون (blond d or + loxydont  ) إزالة اللون الطبيعي يكون تدريجيا على حسب اللون المرغوب فيه.

مراحل إزالة اللون الطبيعي :

· البرتقالي القاتم    rousc
· برتقالي        orange
· برتقالي أصفر        joune oronge
· أصفرjoune  
· أصفر فاتح joune clair  
كيفية تطبيق المادة على الشعر :

· يكون الشعر متسخ.
· نستعمل القليل من الكريمة الدهنية .
· يقسم الشعر الى أربعة أقسام .
· تحضر المادة تكون على شكل كريمة .
· إستعمال القفازات .
· الأدوات المستعملة :هي إنا غير معدني / كماشات/ فرشاة/ مازرواقي /.
· تكون البداية من جهة الخلف توضع المادة على الأطراف ثم الوسط ثم الجذور أذا كـــان طويل أما أذا كان قصير فنبداء من الجذور ويترك مدة معينة ثم يغسل بغاسول خاص .
ملاحظة : المناطق التي تتلون بسرعة هي الجذور / الشعر الملون سابقا / الشعر جاف / الشعر الرقيق/ أمام الرأس ( الوسط) .

المناطق الصعبة للتلوين : أطراف الخصلة / شعر قاتم/جهة القفى/ شعر دهني / جهة الأذنين ، يمكن أن يكون إزالة اللون الطبيعي على مرحلتيين وهذا بإستعمال مادة مؤكسدة + بلسم أو القليل من الزيت والقليل من البودرة المزيلة للون .

المقادير : قارورة من المادة المؤكسدة + نصف ملعقة صغيرة من البودرة + ملعقة كبيرة من الزيت.

ملاحظة : تجنب ترك المادة مدة طويلة على الشعر لأنها تتسبب في حساسية الزبونة .

غسل الشعر بعد عملية إزالة اللون 

                                             الجذور

                            الوسط 2

                                                                          الأطراف 1

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تحضير الشيب لعملية التلوين (le mordançage)

تعريف : هو عملية تحضير الشيب قبل تلوينه وهذا بإستعمال مادة ماء الأكسجين على جميع الشيب لمدة 10 دقائق من أجل فتح حراشف الشعر وتهيئته لإستعمال المادة الملونة بدون غسل الشعر .

طريقة التنفيـذ : 

· تقسييم الشعر الى أربعة 4 أقسام .
· تطبيق ماء الأكسجين على مناطق الشيب.
· البداية تكون من الجهة الأمامية للشعر الى جهة القفى المدة الزمنية تكون ب 10 دقائق .
· يجفف بإستعمال مجفف الشعر اليدوي.
· تطبق المادة الملونة مع المادة المؤكسدة على الشعر .
ملاحظـة : يستعمل le mordançage)  على الشعر القاتم والصعب التلوين .

المادة :  تكنولوجية مهنية 

الموضوع : خصلات الشعر الملونة les meches
تعريف :هي إزالة اللون عن طريق ثقوب تمر منها خصلات رقيقة بإستعمال قبعة من البلاستيك مقعرة نخرج منها خصلات الشعر كثفاتها تكون على حسب ذوق الزبونة .

طريقة التنفيذ :

· يكون الشعر متسخ توضع عليه كريمة دهنية .
· يمشط الشعر كاملا الى الوراء.
· توضع القبعة المقعرة بحيث تكون الثقوب الأمامية على حافة الشعر .
· ثم تخرج الخصلات بإستعمال سنارة متوسطة .
· تكون الخصلات على حسب ذوق الزبونة .
· الخليط يكون عبارة عن مادة مؤكسدة + مادة مزيلة للون blond dor + loxydont 
· يكون الخليط عبارة عن كريمة .
· تطبق المادةعلى كامل الشعر بإستعمال الفرشاة والقفازات للحلاقة .
· يغطى الشعر بكيس بلاستيكي ثم توضع الزبونة تحت مجفف الشعر الثابت أو تحت أشعة الشمس ، عند ما تكون خصلات صفراء فاتحة نخرج الزبونة من تحت مجفف الشعر تترك مدة قصيرة لكي يبرد الشعر ثم تأخذ الزبونة مكان الغسل يشلل الشعر بالماء الفاتر بدون نزع القبعة نضع عليه القليل من البلسم بدون نزعها بعدها ننزع القبعة بلطف ثم يمشط الشعر بإستعمال سلاك ذو أسنان عريض يغسل الشعر بعد ذلك ويجفف 


خصلات الشعر الملونة 
                                                                          قبعة مقعرة

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تلوين منبت الشعر retoeche racine 
طريقة تطبيق المادة : عند إزالة اللون الطبيعي للشعر ثم إستعمال المادة الملونة على الشعر بعد شهر أو شهرين يظهر الشعر الطبيعي من جديد ( الجذور ) لإعطاءه نفس اللون مع الشعر الملون يجب إستعمال نفس الطريقة المستعملة قبل :

· تقسييم الشعر الى أربعة أقسام يكون الشعر جاف ومتسخ .
· تطبق المادة المزيلة للون على منبت الشعر فقط .
· تترك مدة زمنية معينة حتي يصبح الشعر أصفر .
· تطبق عليه المادة الملونة عند ظهور اللون على الجذور وتمرر المادة الملونة على كامل الشعربإستعمال السلاك لمدة 10 دقائق ثم يغسل الشعر .
الأدوات المستعملة : مأزر واقي / منشفة / قفازات / إناء من البلاستيك .

المواد المستعملة : مادة مؤكسدة / البودرة المزيلة للون ( في التلوين المادة المؤكسدة + المادة الملونة ).

ملاحظة : لايغسل الشعر قبل عملية أزالة اللون ، لاتستعمل إزالة اللون أو الديكباج بعد الحناء أو الحجرة السوداء .

تعريف الديكباج : decapage  هو عملية إزالة اللون الإصطناعي بإستعمال ( المادة المؤكسدة + المادة الملونة ) مثال شعر ملون مضاف اليه خصلات الشعر ملونة وظهور منبت الشعر تستعمل علبة عملية اليكباخ ( كريمة ماء الأكسجين crème oxydante  ).

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : البالياج balyages 

تعريف : هو عملية تلوين الشعر بخصلات سميكة تختار على حسب ذوق الزبونة على شعر ذو لون فاتح .

المواد المستعملة في عملية البالياج : هي المادة المؤكسدة +البودرة المزيلة للون .

طريقة التنفيذ : 

· مشط الشعر بدون غسله .
· اختيار الخصلات المراد تلوينها .
· قص وراق الأليمنيوم على شكل مستطيلات أو على حسب طول الشعر .
· خلط المادتيين تكون على شكل كريمة .
· توضع الخصلات المراد تلوينها فوق أوراق الأليمنيوم ثم توضع عليها المادة .
· تلوى الأوراق على الخصلات ثم تترك مدة زمنية معينة .
· عند إزالة اللون الطبيعي أو الصطناعي تنزع الأوراق ثم يغسل الشعر .

                         فرشاة اللابالياج


ورقة الأليمنيام

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : إزالة اللون الطبيعي ( التلوين )

اللون الطبيعي للشعر لون مصدره أفرازات الصبيغات الملونة وهي نوعان قاتمة وفاتحة والنسبة الأكبر أفرازا تكون لون الشعر .

التلوين بالمواد الطبيعية : يأتي عن طريق المواد الطبيعية مثل 

· الحناء ، تعطينا اللون الأحمر .
· قشور الرمان تعطينا اللون الأشقر الفاتح .
· الحجرة السوداء تعطينا اللون الأسود .
التلوين بالمواد الكيميائية : هي بإستعمال المواد الكيميائية على الشعر منها :

· الصبغة (teinture) هي مادة لزجة تضاف اليها مادة مؤكسدة تدوم مدة طويلة .
· غاسول ملون : هو مادة سائلة + مادة مؤكسدة ( تدوم مدة معينة ) ولا يغطي الشيب .
· إضاءة اللون الطبيعي : claircissent بإستعمال مادة مؤكسدة + بلسم أو غاسول .
· التلوين المؤقت les fauces mechès  توضع على التسريحة لإعطاء ها لون مغاير وتزول 
    بعد الغسل مباشرة تستعمل إزالة اللون الطبيعي عندما نريد مثال:
             شعر أسود noir               الــــى       شعر أشقر فاتح blond clair

يجب أستعمال إزالة اللون الطبيعي والوقوف عند مرحلة الأصفرالى الأصفر الفاتح ثم تطبيق اللون blond clair  

· مثال شعر أسود الـى الأحمر فاتح acajoux clair

يجب إستعمال إزالة اللون الطبيعي و الوقوف عند مرحلة البرتقالي القاتم الى البرتقالي ثم تطبيق اللون    acajoux clair 
الديكباج : هو إزالة اللون الأصطناعي بإستعمال لون آخر أو بإستعمال مادة مؤكسدة + مادة مزيلة للون 

جزئيات أعادة الملونة 

     الطبقةالثانية للشعر                                        حراشف للشعر

             ( المادة الملونة تتغلغل الى داخل الشعر لتلوينها )
المادة : تكنولوجية 

الموضوع : التشليلات rinçage 
تموجات الشعر coup de soleil  يوجد نوع آخر من إنعكاسات الشعر لإضاءة اللون وهذا يكون بإستعمال المواد loxydant + blond dor  يسمي أنعكاسات الشعر .

طريقة التنفيذ :

· تقسيم الشعر الى أربعة أقسام .
· أخذ خصلات رقيقة من جهة الخلق .
· مزج المادتين معا ثم نغمس سلاك ذو أسنان عريضة ثم يمرر على خصلات الشعر مرة واحدة نفس الطريقة بالنسبة للخصلات الأخرى يترك الشعر مدة معينة ثم يغسل يصبح الشعر له أنعكاسات وتموجات فاتحة .
ملاحظـة : تستعمل هذه العملية على الشعر الفاتح فقط .

التشليلات rinçage عند عدم ظهور اللون المرغوب فيه يمكن استعمال تشليلات الشعر .
	الإنعكاسات المرغوب فيها
	اللون التشليلات
	أمثلـــــــــة

	أنعكاسات برتقالي rousc
	تشليلات اللون الأسود 1 سم مادة مؤكسدة فنجان القليل من الماء الساخن القليل من الغاسول
	عند أستعمال اللون الأشقر فاتح يعطينا أنعكاس برتقالى

	أنعكاسات أخضر vert
	نفس المقادير ولكن تغيير المادة الملونة اللون أحمر  acajoux
	يظهر اللون أخضر عند أستعمال  blond tendreعلى الشعر بعد ازالة اللون الطبيعي له

	إنعكاسات أزرق


	اللون النحاس cuivre مادة مؤكسدة ماء ساخن + غاسول
	ظهور اللون الأزرق عند تطبيق blond clairبعد إزالة اللون الطبيعي

	أنعكاسات بنفسخية
	لون أصفرdorè
	عند استعمال المادة الملونة التي تحمل le cendrè


ملاحظة : نستعمل rinçage عندما لايظهر اللون جيدا .

طريقة الإستعمال : الشعر يكون مبلل ثم نصع الخليط على الشعر لمدة 3 الى 5 دقائق ثم يشلل بعدها .

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : إزالةتشعب الشعر 

بعد معرفة أمراض الشعر ومنها تشعب الشعر الذي تكون فيه الشعرة منقسمة سبب تشعب الشعر سببها المواد الكيميائية على الشعر سببها الشعر الجاف بطبيعته بسبب نقص الدهون المفرزة من فروة الرأس من أجل هذا يجب إستعمال حمامات زيتية أو كريمة دهنية أوأحسن طريقة قــص أطراف الشعر بدون التنفيص من طوله .

طريقة التنفيذ :

· يجب أن يكون الشعر جاف ونظيف.
· يقسم الشعر الى أربعة أقسام .
· أخذ خصلات متوسطة من جهة القفى.
· تلوية الخصلة بإحكام حتي الأطراف والجذور ثم مشطها بالأصبع بالأتجاه المعاكس ثم تقص أطراف الشعر المتشعفة بنفس الطريقة بالنسبة لكامل الشعر أستعمال القليل من الكريمة الدهنية ثم يمشط عادى أو يغسل .

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : قصة الإفيلي coupe effiler 

تعريف قصة : الأفيلي تنجز في القصة المدرجة غالبا أو تقص لوحدها بعض الأحيان تنفذ هذه القصة كالتالي :

· يقسم الشعر الى قسمين الأمام والخلف / الأمام يكون من وسط الرأس الى ماوراء الأذنيين
· يفرق الشعر لقسمين في جهة الوسط .              الوسط
                 الجانب 2                                           الجانب 1

· تقسم جهة الوسط الى 3 أقسام 



· تمشط الخصلة الأمامية الى جهة الجبهة ثم تقص على حسب ذوق الزبونة .
· يفرق شعر الوسط ويمشط مع الجوانب ثم نقص جهة الجوانب على حسب قياس جهة .
· الوسط يكون القص مائل لجهة الأسفل نفس الطريقة بالنسبة للخصلات الأخرى والجانب الأخر 




· يمشط شعر الخلف على الظهر ثم يقص على حسب قياس شعر الجوانب يكون مائل ومستدير .
المادة : تكنولوجية مهنية .

الموضوع : قصة الكلــي coupe qiulli
تعريف : طريقة التنفيذ 

· تقسيم الشعر الى أربعة أقسام .
· أخذ خصلة من جهة الخلف تمشط الى جهة الأسفل ثم تقص على شكل دائرى .

    الخلــــــف


· تأخذ خصلة من الأعلى تمشط على الشكل الموازى لفروة الرأس بإتجاه الحلاقة وتأخذ معها خصلة من الأسفل للقياس ثم تقص على حسب طول الخصلة السابقة نفس الطريقة  بالنسبة لخصلات الخلفل 
                               الخلـــف

                                                          نفس الطول

· تقص خصلات الجوانب بنفس الطول مع الشعر الخلفي البداية تكون من خصلة القريبة من الأذن .   
                الجوانب 

· يفرق الشعر من الأمام ثم تقص خصلات الشعر على قياس خصلات الجوانب 

                               الأمــام

عند قياس الجوانب تمشط جهة الأمام ثم تسوى من الجهتين 


             جهة الأمـــام 

المادة : تكنولوجية مهنية  

الموضوع : قصة كاسكيت  coupe casquette
تقص هذه القسة على شعر ناعم ورأس صغير الحجم ولا تقص على شعر مجعد .

طريقة التنفيـذ:

· يغسل الشعر .
· يقسم الى خمسة أقسام .
· تقسم جهة القفى لقسمين ، القسم السلفي يقاس بوضع اليد على الشعر أى على القفى ثم المنطقة الداخلية تفصل على القسم الأعلى بوضع خط دائري 
                   جهة القفـى

· اذا كان الشعر طويل نقص أولا من الطول على شكل ديقرادي 


· يقسم الى 3 أقسام يرفع كل قسم الى جهة العلى للتنقيص من الكثافة نضع الخصلة بين السبابة والوسط بحيت نلمس فروة الرأس ثم تقص الخصلة .

                                                                            ترفع للأعلـى


        نمشط الشعر جيد للأسفل ثم نسويه على شكل دائري يكون القص من الوسط 

· الجـوانب : للألتقاء جهة الخلف بجهة الجوانب يقيس 1 سم من دائرة الأذن للأ على ثم نشكل دائرة من الخلف للجوانب 
يمشط الشعر الذي أمام الأذن ثم يقص على شكل مائل ثم يمرر المقص خلف الأذن الى الخلف .


                                                          من الخلف للجوانب

 

  نفس الطريقة بالنسبة للجانب الأخير ثم يقص الشعر كالقصة المربعة أو على شكل القصة المدرجة .

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : تلوية الشعر بالمكوى الحديدي babylisse 
تلوية الشعر هي عملية تختص في تلوية خصلات الشعر الجاف والمسح أى بعد عملية البروشينق لإعظاءه تلوية تكون صغيرة الحجم أو كبيرة على حجم المكوى الحديدية وتكون هذه التلوية على جميع الشعر أو على خصلات معينة تختارها الحلاقة في تسريحة ما.

يتكون المكوى الحديدى من :

· يد من البلاستيك بها مقبض يحمل هذا سطوانة من المعدن بها يد حديدية على هذه الإسطوانة تتلوى خصلات الشعر ثم تغلق عليها اليد الحديدية لنحصل بعد ذلك على تلوية حلزونية .
كيفية إنجاز تلوية الشعر الحلزونية :

· بعد غسل الشعر وتجفيفه بالمجفف نستعمل القليل من الكريمة الدهنية .
· يقسم الشعر الى أربعة أقسام اذا أردنا تلوية كامل الشعر لتفادى تكهرب الشعر أخذ خصلات رقيقة من جهة القفى بعد تسخين مكوى الحديدية نأخذ خصلات من الأعلى أو قريبة مــن الجذور تلوى على المكوى تلوية بعد تلوية بدون وضع الشعر على بعضه البعض حتي نهاية الخصلة ( الأطراف) ثم يغلق المكوى باليد الحديدية بعد لحظات فقط ننزع الخصلة بفتح المكوى تدريجيا حتي تخرج الخصلة منه .
الطريقة الثانية :

· تمشط الخصلة وتأخذ من الأطراف ( أى تلوى على المكوى الحديدية ) من الأطراف ثم تلوي حتي الجذور بعد لحظات تنزع الخصلة تدريجيا نفس الطريقة بالنسبة للخصلات الأخرى .
عند نهاية التلوية : الحلاقة لهاالإختيار التالي :
· عندما تبردا الخصلات تقسم لقسمين أو أكثر بإستعمال الكريمة الدهنية .
· بعد الإنتهاء من عملية التلوية نستعمل القليل من الكريمة الدهنية بين الأصابع ثم نمرر اليد على الشعر لفتح التلوية ويصبح الشعر عبارة عن تسريحة لها شكل منتفخ .
ملاحظة :

· عدم أستعمال المكوى الحديدية ساخن جدا .
· عدم تلوية الخصلة حتى الجذور وهذا لتفادى حرق الزبونة .
· حذارى من ترك الخصلة في المكوى الحديدية لمدة طويلة .
· تفادى تلوية الخصلات القصيرة .
· تفادى أستعمال المكوى الحديد على شعر به عملية الديكباج أو يوجد به خصلات الشعر الملونة .
· عدم لمس المكوى الحديد باليد المبللة .
· لايجب استعماله على شعر مبلل .
· تفادي استعمال في الجهات الحساسة كالجوانب .
· لمعرفة الحرارة يجب المس باليد تستعمل تلوية الشعر غالبا في تسريحات السهرة وهذا لإعطاء تسريحة شيء من الجمال .
· عدم استعمال البخار الخارج من الخصله كوسيلة لمعرفة أن التلوية كاملة وهذا لتجنب حرة الشعر 

                                                               يد من المعدن نصف دائري


                                                                                          أسطوان

                                                                           أسطوانة من المعدن

خيط كهربائي      يد من البلاستيك            حامل المكوى           مقاومة كهربائية 

موصل الكهرباء

Babylisse

المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : إزالة اللون الطبيعى لشعر الوجه 

للإزالة اللون الطبيعي لشعر الوجه يجب اتباع الطريقة التالية ( الإحتياطات قبل avant ):

· تجنب استعمال المادة على الوجه بعد الخروج من الحمام .                  (1)
· اختيار درجة المادة المؤكسدة 10 د.                                               الجبهة
· تجنب الوجه الذى به حساسية .

                                                الرقبة                                 الـذقـن

الخليط يكون كالتالي :

· القليل من المادة المؤكسدة 2 مقادير 2/1 مقياس من البودرة ، القليل من الزيت أو الماء المقطر .
الطريقة المستعملة : وضع كريمة على كامل الوجه nivea 

وضع الخليط على المناطق الأقل حساسية وهي : ( الجبهة ، جوانب الوجه ، الذقن ، الرقب’ ) ثم الأماكن الحساسة ( الخدين ، الأنف ) ترك المادة مدة زمنية قصيرة  ، تمسح المادة من على الوجه بأخذ القطن ومسح الأماكن الحساسة أولا بطريقة لطيفة ثم الأماكن الأخرى تدريجيا ثم شطف الوجه بالماء بعد ذلك تستعمل كريمة nivea .

ملاحظة : 

· تجنب أستعمال المادة المؤكسدة بدرجة مرتفعة .
· لتخفيض من درجة المادة يضاف إليها الماء المقطر .
· تجنب الحاق المادة لدائرة العنيين أو استعمالها تحت الحاجب .
· عدم ترك المادة على الوجه لمدة طويلة .
· عدم دلك الوجه عند الغسل .
· تجنب أشعة الشمس الحارة على الوجه بعد أستعمال المادة .
· من الأفضل أزالة لون شعر الوجه مرة واحدة في الشهر .
المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع التلقيط 

طريقة التلقيط :

· تمرر الكحول علىالمناطق التي ستلقط بأستعمتال القطن .
· يمشط الحاجب بأستعمال مشط خاص به .
· استعمال قلم لمعرفة بداية الحاجب ونهايته وهذا بوضع القلم من بداية الأنف الى بداية الحاجب ومن بداية الأنف الى نهاية الحاجب ثم ينزع الشعر الزائد يكون تلقيط الشعر بتمديد الملقط ومسك الشعر الزائد برأس الملقط بإتجاه المنبت لاينعكس وهذا لتسهيل عملية التلقيط لتجنب ألم الزبونة وينزع شعر الوسط على حسب تقويس الحاجب ثم ينزع الشعر الذي فوق الحاجب المتفرق فقط بدون المساس بالحاجب .
ملاحظة : 

· لاتمس النخلة التي تكون في بداية الحاجب .

· لاينزع الشعر بكثرة في الجواجب الفارغة .
· عدم شد البشرة بالملقط .
المادة : تكنولوجية مهنية 

الموضوع : الكربياج crepage
هو عملية تستعمل على الشعر لإعطاء شكل منتفخ يستعمل الكريباج في تسريحات السهرة أو تسريحة العروس .

طريقة التنفيذ :

· أخذ خصلة سميكة فى وسط الرأس تمشط جيدا بالسلاك .
· تشد الخصلة مستقيمة وعمودية على فروة الرأس .
· تمشط الخصلة بالإتجاه المعاكس للشعر وهذا بترك 2-3 سم من فروة الرأس .
· يعاد مشط الخصلة مرات عديدة و حتي يهبط الشعر للأسفل تلوى قليلآ نضع القليل من مثبت الشعر lalaque .
· تغطى الخصلة التى يكون بها كربياج بمشط الخصلة الأمامية التي تكون قريبة منها أمامها ثم تملس وتثبت بإستعمال المثبت وتحكم بالأمسكة .
                                 الخصلة 2 مشطها بالإتجاه المعاكس



                                                                                 الخصلة الأولى

                                       تغطية الكريباج بخصلة أخرى مسرحة أي الأولى 
الجانب الأمامي                          أمام الرأس                 الجانب الأمامي


الجانب الخلفي                                                       الجانب الخلفي

تقسيمـــات الشعــر عند البــروشنــق

 مجفف الشعر اليدوى

              1 سم


   خصلة الشعر

                                    المشط المستدير







الأطــــــــرف                     وسط الخصلـــة                     بداية الخصلـة
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