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Les redresseurs
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Redresseur élémentaire a 1 diode
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Redresseur élémentaire a 2 diodes
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Redresseurs élémentaires triphasés

Montage a cathodes communes :
I,= Cte

1 o1

C’est la diode connectée au potentiel
«le plus positif » qui conduit

Montage a anodes communes :

C’est la diode connectée au potentiel
«le plus négatif » qui conduit

AETMETIERS

Pariglech

wiov2 v
40000
20000 |-
0.00
20000 |
-400.00
000 500 1000 1500 2000 26500
Time (ms)
Vi v w
400,00 -
20000 |-
0.00
200,00
400,00 :
000 500 1000 1500 2000 2500

Time (ms)

1- Montages élémentaires




image104.png
Redresseur élémentaire commandé
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Pont monophasé a diodes
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Pont commandé a thyristors
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Filtre LC
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Redresseur sur charge capacitive
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Hacheur de freinage
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Pont 4 quadrants
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Qualité coté réseau
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Harmoniques pour un redresseur sur charge capacitive
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Harmoniques pour un redresseur avec filtre LC
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Solution a composants passifs
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Absorption sinusoidale : Redresseur MLI 4 quadrants
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Filtre réseau
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Hacheur de freinage 7W
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