صناعة الدهانات + كتاب للتحميل

اولا: تعريف الدهانات :هي سائل مركب يحتوي علي روابط ومذيبات وصبغات ملونهمتعدده ومواد باسطه .تصبح طبقه رقيقه بعد ان تجف .

ثانيا: اقسام الدهانات : 

تنقسم الدهانات الي قسمين 
1- دهانات ذات اساس مائي
2-دهانات ذات اساس مذيب بترولي اقسام الدهانات :: تنقسم الدهانات الى قسمين 1- دهاناتمائيه تخفف بواسطة الماء 2-دهانات زيتيه تخفف بواسطة المذيب البترولي (كيروسين /white spirit/xylene/)معذره ترجمتها بالعربي.
1- الدهانات المائيه :
وهيالدهانات التي تستخدم الرابط الغروي مثل POLY VINYL ACETATE--POLYSTYRENE ACRYLIC --TERPOLYMER ACRYLIC
وهي مواد رئسيه في تصنيف الدهان .
اقسام الدهاناتالمائيه كاتالي:
- اساسات مائيه اوليه : وهي تستخدم كاتسيس للاسطح قبل الدهان.وهيمهمه جدا لانها تمنع الرطوبهوتقوم بسد المسامات الموجوده علي الخرسانات .
-المعاجين المائيه : وهي تقوم بعمل تنعيم الاسطح الخرسانيه وكذلك بسد الشقوق والفجوات الموجوده علي الاسطح كذلك اخفاء عيوب التليس الاسمنتيه اذاوجدت.
-الدهان المائي النهائي (كوجه نهائي):
دهان مائي مطفي بدون لمعه--دهانمائي نصف لمعه--دهان مائي لماع100%
وهي تستخدم كوجه نهائي بعد الاساساتوالمعجون
-الرشات المائيه :هي عباره عن دهان مائي عالي اللزوجه يحتويعلي حبيبات الرخام مما يعطيه الشكل النهائي المتميز بخشونته الغير مستويهوالمخربشه.
وهي ثلاث درجات(رشه ناعمه- ورشه وسط - ورشه خشن) وهي تعتمد علي مستويحبيبات الرخامودرجة خشونتها.
-العـــــوازل المائيه:وهي تستخدم لعزلالماء وهي اكثر ما تستخدم في اسطح المنازل او في المطابخ او في دورات المياه حتيتمنع تسرب المياه ولها طرق خاصه جدا في تركيبها في المباني لان اكثر العمال يجهلونطريقة عملها لذلك يحدث التسرب!!!!

بعض المصطلحات في عالم الدهانات .:

1- راتنجات أكريليكيه : هي راتنجات أصطناعيه علي شكل البلاستيكمصنعه من بلمره مركب اكرليكي مثل STYRENE ACRYLIC---POLY VINYL ACETATE.
2- اساسواقي:
وهو اساس يستخدم لمنع التفاعلات الكيميائيه والفزيائيه بين السطح وانظمةالدهان النهائيهمثل الماده القلويه الموجوده في الاسمنت من التفاعل مع الطبقهالنهائيه من الدهان.
3- الماده الرابطه:
هي الوسيط السائل للدهان والذي يربطبين مكونات الدهان الاخرى ويجعلها متجانسه.


الدهانات الزيتيه :
هي الدهانات ذات الاساس البترولي (مذيببترولي)مثل(الكيروسين/white spirit/xylene)
وهـــــي تستخدم الرابطالالكيدي(الراتنج) .
الدهانات الزيتيه تنقسم حسب نسبة الالكيد(الراتنج) فيها.
- دهان زيتي لماع نسبة الالكيد من 50الى 60%.
- دهان زيتي نصف لماعنسبة الالكيد من30الى 40%
- دهان زيتي مطفي نسبة الالكيد من20الى 25%
وهيتستخدم كدهان نهائي علي الاسطح الخراسانيه و الخشبيه والحديديه.

الاساسات : وهي مهمه جدا في تحضيرالسطح قبل الدهان النهائي.وهي
-السلقون الاحمر و السلقون الرمادي :وهي تستخدمكاساس للحديد والاخشاب .
- اندير كوت برايمر ينامل:وهي تستخدم كاساس للخراسانهوالاسطح الخشبيه.

الورنيشات::extra126: 
هي دهانشـــــــــفاف (لمـــاع او مطفي) يستخدم للخشاب كحمايه للوجه النهائي للدهانيعطي لمسه جماليه في الاخشاب .

مـــــــن اهم صفات الدهانات الزيتيهمقاومتها للعوامل الجويه و قابله للغسيل وذات لمعان شديدومن ابرز عيوبهاالاصفرار وهو تغير اللون بعد مده من الزمن وخاصة اللون الابيض حيث يبدا يصفر بتدريج .لذلك انصح اي مشتري ان ياخذا الدهان المائي الابيض اللماع المعروف بثبات اللونلمده طويله جدا.
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