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1. تـعـريــف الـطـفـــايــة: 
هي عبارة عن اسطوانة معدنية مملوءة بالماء أو مادة كيميائية ثقيلة عازلة، تعزل الأكسجين عن المادة المحترقة.
· عمل طفايات الحرائق هو إزالة على الأقل أحد العناصر المسببة لاشتعال مما يؤدي إلى كبح تفاعل الاحتراق.

2. أصـنــــاف الطـفـــايــات: 
1. [bookmark: _GoBack]مـطـفـأة المــاء المـضـغـوط: وهي عبارة عن اسطوانة معبأة بالماء فضية اللون ويستخدم الهواء العادي كغاز للضغط الداخلي وهي تعمل على تخفيض درجة حرارة المواد المشتعلة.
· طـريـقـة الاستعمال:
تستعمل لإطفاء حرائق الأخشاب، الورق، النسيج والبلاستيك ولا يمكن استخدام هذا النوع لإطفاء حرائق الأجهزة والمعدات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي أو حرائق الزيوت والمعادن.
· يتم إطفاء الحريق عبر تصويب الماء المندفع من المطفأة إلى أسفل اللهب ويتم تغيير الاتجاه في جميع المساحة المشتعلة حتى إطفاء النار. 



 
2. مـطـفـأة ثـاني أكـسيـد الكـربـون: وهي اسطوانة حمراء اللون ذات فوهة كبيرة غير مزودة بمقياس الضغط، تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون 
وهي تعمل على خنق اللهب والتبريد وتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت 
والأصباغ وحرائق الكهرباء وسوائل سريعة الاشتعال وهي ضعيفة التأثير في الهواء الطلق إذ تتبدد بفعل الريح وتصدر صوتا قويا عند الاستخدام.

3. مـطـفـأة الـبـودرة الجــافـة: تستخدم لإطفاء حرائق البترول والمعادن (ماغنزيوم، بوتاسيوم.......إلخ) وهي مكونة من البودرة الكيميائية الجافة
 وتعمل هذه المطفأة على عزل سطح المادة المشتعلة.
· طـريـقـة استعمال مطفأة ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة: 
· تتم عملية الإطفاء عبر توجيه المطفأة إلى النيران من المنطقة القريبة وبحركات سريعة متتالية حتى يتم إطفاء الحريق.
· أما إذا كان الحريق ناتج عن مادة سائلة تتساقط من مستوى مرتفع فينبغي توجيه المطفأة من أسفل نقطة ثم تحريكها بسرعة إلى الأعلى.
· عند حدوث حريق ناتج عن الأجهزة والأسلاك الكهربائية توجه المطفأة في اتجاه مستقيم نحو النار.

4. مـطـفـأة الـرغــوة: تستخدم لإطفاء حرائق الزيوت، البترول والأصباغ...إلخ مكونة من الماء ومواد عضوية تنتج الرغوة.

3. قــواعــــد الـسـلامـــة: 
· لا تواجه الحريق إذا كنت غير مزود بالأجهزة الكافية.
· يجب معرفة نوع المادة المشتعلة المسببة في الحريق وتأكد من استخدام الطفاية المناسبة.
· الحرص على وضع الطفاية المناسبة في المكان المناسب.
· تفحص طفاية الحريق من فترة وأخرى والتأكد من وجود مفتاح الأمان المثبت في المقبض.
· ملاحظة حركة المؤشر في مقياس الضغط والتأكد من صلاحية استخدام الطفاية.
· يجب أن نكون على بعد ثمانية أقدام على الأقل عندما نقوم بإطفاء الحريق.
· تأكد من أنك تتقن استخدام الطفاية وتدرب عليها.
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