	

             الـة الخياطة:
         العناصر الاساسية لالة الخياطة : 
  كتلة الالة : هي تركيب ثقيل يتكون من ذراع مقوس (معقوف) مجمع مع القرص يعطي غرزات التركيب ل : اوليات ساكنة في الداخل – قطع انظمة مثبتة في الخارج – حماية الاوليات – عزل قذف الزيت 
اهمية الاستعمال:
يسمح شكل الالـة بخياطة قطع صغيرة و كبيرة على سطح القرص 
يكون امـن استعمال بواسطة احواض تحمي القطع المتحركة , وتحتوي كتلة الالـة على الراس الذراع و العمود
1. الراس: هو موضوع على طرف الذراع المعكوف و يشمل اوليات :
             القضيب ذو ابرة – القدم الضاغطة – نظام التوتر     
يكون الراس بحجم منخفض لكنه كافي للاستعمال واستقبال توجيهات تحويل القضيب ذو ابرة او القدم الضاغط , و تحتل مساحة هامة بين مجموعة القدم الظاغطة و الصفيحة  ذات ابرة الخياطة 
 2)- الذراع: هو جزء اسطواني موجود بين الراس و العمود , وبعض اماكن التوجيهات 
              الدوران للعمود الافقي يحدد طول الذراع و انواع الالة 
· طول الذراع كافي لخياطة الالبسة 
·  ذراع قصير مسافة على يمين الابرة اكبر اوتساوي 250 مم اي 25 سم 
·  ذراع طويل جدا مسافة على يمين الابرة اكبر او يساوي 300مم
·  ذراع طويل اصغر او يساوي 300مم
   3)- العمود: هو جزء اسطواني عمودي بالنسبة للذراع المعكوف يعطي غرزات التركيب للتوجيهات في حالة دوران القضيب العمودي و لنظام ضبط طول الغرزة , و يكون الارتفاع ملائم بحيث يزود العمود ب :
- الارتفاع الكافي للقدم الضاغطة
- ممر الامامي للعامل لتنفيذ العمل 
- واقي اعضاء الربط بين القضيبين العلوي و السفلي , قضيب عمودي يساعد بطوق لرفع المخلب و ساعد بطوق الساقين لطول الغرزة 
 4)- القرص هي قاعدة سفلية بشكل مستطيل تحمل فراغ الصفيحة ذات ابرة, الصفيحة الزلاقة , و الفراغ الذي يضمن مرور 
    اعضاء الربط , تحمل الذراع المعكوف , تستعمل كسطح ارتكاز للعمل , وتعطي غرزات التركيب :
· عمود المحجن (مكان وضع الماسورة) 
· العمود المتأرجح لرفع المخلب 
·  العمود المتأرجح لسحب المخلب 
هو سطح ناعم يسمع بانزلاق القطع المراد خياطتها , و القياسات لها علاقة مع الذراع المعكوف 

1. القاعدة الكامنة للمحول الكهربائي :
1)- الطـاولة :  هي قرص مستطيل بحوالي 110سم /50سم يشمل على قياسات قرص الالة و تحمل درج التزييت بحيث تستند كتلة الالة على القرص و تعطي تسطيحا واسعا للعمل , وكذالك تعطي تثبيت  المردن 
 (حامل المخروط) , واقي الركبة و المحول الكهربائي 
        اهمية الاستعمال: 
· سطح العمل املس و يكون على نفس السطح مع قرص الالة 
· مكان كتلة الالة يكون على بعض السنتيمترات من الطرف الايمن للطاولة , وتحتل وضعية جيدة للعامل 
2) القاعـدة:  هي دعامة معدنية تتكون من ساعدتين مجتمعتين بواسطة قطعة معدنية , التي تحمل الطاولة و دواسة 
التحكم في المحول الكهربائي
اهمية الاستعمال:
· الاستقرار الجيد , الجلوس على نعال من المطاط , تجنب الاهتزازات و هناك رافعتان تسمح بوضع طاولة على مستوى معين بحيث تكون القاعدة قابلة للضبط 
   3)- المحول الكهربائي: هو محرك كهرباي مزود بقابظ , ذو قرص , بحيث يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية 
        اهمية الاستعمال:
· يزود الالة بسرعات سريعة و بطيئة في نفس الوقت وتسارعات و انطلاقات و توقيفات خاطفة .




	








                 اشكـال الـة  الخيـاطة :

      لألات الخياطة اشكال خاصة بالاستعمالات الموجهة لها يتطلب التجهيز التسلسلي الكبير احيانا الاستعمال للآلات
   الخياطة , بأشكال مختلفة و سطح ارتكاز للعمل هو واحد من معايير تصنيف الآلات 
 الالات ذات قرص: يشكل القرص سطح ارتكاز للعمل مع الطاولة و هو غير منفصل , سطح القرص له علاقة مع طول الذراع نلاحظ الآلات :
· ذراع قصير : 250 مم (فراغ حر يمين الابرة )
· ذراع طويل جدا : 300 مم و زيادة 
·  ذراع طويل 250 مم الى 300 مم
 استعمـال: تجرى اغلب العمليات على الانسجة موضوعة مسطحة على قرص الالة 
 الآلات ذات انبوب او ذات الذراع الحر:
        سطح ارتكاز العمل موجود بطرف الذراع الحر للالة , مسطح او قابل لنقل الخياطة المسطحة 
    1)-  تركيب الالة بالتوازي مع طول الطاولة للخياطات بطانات محدبة , مقعرة او انبوبة (تركيب الاكمام)
    2)-  تركيب الالة عموما بالنسبة لطول الطاولة (الات الازرار- العراوي)
  الة بذراع منحرف : سطح ارتكاز العمل موجود بقيمة الركيزة ,تركب عموما هذه الالات على قاعدة نقطة مستطيلة 
     الذي يجعل الركيزة ناحية العامل ينتج عن هذا الانحناء على عمل جيدة و علاقة جيدة بين العامل و الالة 
  استعمـال : تركيب الآلات 
الة احادية الكتلة بدون سطح ارتكاز العمل:
  الة بدون ذراع و بدون سطح ارتكاز العمل
1)- الة مشحونة بواسطة عجلتين افقيتين و بقضيف ذو ابرة افقية العمل موضوع عموديا عجلتي السحب 
استعمـال: خياطة الغلاف و الثوب المسرد
الة بدون ذراع ولكن مع سطح :ارتكازه العمل لا يوجد فراغ حر يمين الابرة هذا الطراز من الالات يغطي كل الالات التلفيف 	
  





     





	غرزات الات الخياطة:

عموميات : غرزة الة الخياطة هي عبارة عن الوحدة التي تنتج بطريقة التهيئ او التخريز بعد قطع المادة المراد غرزها
· عقدة او عدة عقدات لخيط الابرة مع عقدة او عدة عقد لخيط اخر
 مبدا تكوين عقدة خيط الابرة:
     انتاج العقدة هو من الضروري تشكيل اولا عقدة خيط تحت المادة المراد غرزها مهما كان طراز الغرزة ونوع الالة 
· يكون التكوين الجيد لهذه العقدة تبعا لميل الخيط المراد ابعاده عن الابرة عندما تصعد بعد وصولها الى النقطة الميتة 
السفلية و نرمز لها 'ن- م – س' 
من شروطها وهذا بناءا على جمود واحتكاك الخيط بين المادة المغرزة المقطوعة  لتسهيل مسك العقدة هناك جهاز حفظ يمنع       من تشكيل من جهتي الابرة و هكذا تكون العقدة مشكلة في المكان الذي تكون فيه موقوفة بواسطة عضو وقف العقدة 
· كل ما هو معاكس لتكوين عقدة خيط الابرة يضر بتشكيل الغرزة 
    طول الغرزة : هو المساحة الماخوذة في محور الخياطة بين نتيجتين متتاليتين للابرة 
 مختلف غرزات الة الخياطة : 
المميزات التي يجب ان نحصل عليها لخياطة ضرورية للحفاظ على  النوعيات الخاصة     
        للمادة المراد غرزها 
· في حالة العكس تتطلب التغييرات اختيار التدابير العديدة القابلة للصنع مع خيطين او عدة خيوط و التي تتماشى 
·   
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[bookmark: _GoBack]       العناصر الاساسية لتكوين الغرزة :
·  خيطان و ابرة    
مبدا تكوين الغرزة :

– المبدأ: هذه الغرزة مكونة من خيطين , عقدة , خيط الابرة,  قاطعة المادة, المغروزة , ثم تكون مقطوعة بواسطة الخيط الاسفل كله
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                اعضاء اوليات الخياطة المسطحة 

       الاعضاء المشاركة في تكوين الغرزة :
1-   الابرة:    
        هي عبارة عن شفرة من الفولاذ المصقول ذات اشكال و اطوال متغيرة تشمل عاى حمل الخيط من خلال 
          المادة المراد غرزها و السماح بتوقيف الغرزة بمساعدة الاعضاء الاخرى للالة تبعا لعمل محدد يتوقف الاختيار
          العقلاني للابرة على العوامل التالية 
· الطول 
· الحجم 
· الشكل 
· الصلابة 
· المقاومة ضد الحرارة 
· سهولة الاختراق في المادة المراد غرزها
        2)-  المكوك: هي عبارة عن قطعة ميكانيكية من الفولاذ المسقي و المصقول بعناية منشطا بحركة دورانية متناوبة 
      وهو يضمن من ناحية شكله مسك العقدة و تسلل الخيط السفلي للماسورة 
        3)- علبة المسورة :كذالك من الفولاذ المسقي و المصقول تسكن في المكوك و تستقبل المسورة مكب معدني صغير 
       يلف على الخيط السفلي علبة المسورة , ذات الشكل المستدير ,يعمل بجزئها العلوي نابض قابل للضبط بواسطة البرغي          
         الذي يضمن توتر الخيط 
        4)-  الموتر: دوره ضمان توزيع الخيط و شد الغرزة , 
        5)- مخلب السحب: هو من الفولاذ المسقي هو من الفولاذ السقي مخرز على شكل اسنان , المنشار على جزئه العلوي           
              و هو يضمن انتقال القماش المناسب لطول الغرزة 
         6)- القدم الضاغطة :  هي من الفولاذ المسقي و المصقول , تضمن الضغط الضروري على القماش اثناء مدة السحب 
         7)- صفيحة الابرة :    من الفولاذ المسقي وجيد الصقل , تستعمل لارتكاز القماش اثناء الخياطة مخرمة لمرور مخلب   
                  السحب و مثقوبة بثقب اين تدخل الابرة 
         يوجد كذالك على كتلة الالة اجهزة الضبط التالية :
        كتلة ضبط الغرزة :  تتحكم في سعة حركة المخلب , وهنا تتم طول الغرزة 
        كتلة التوتر العلوية : تحتوي على قرصين لتوتر يمر القرصين الاثنين ممسوكان و مضغوطان الواحد ضد الاخر 
           بواسطة النابض الذي يؤثر عليه صمولة ضبط التوتر العلوية , ينزلق الخيط بسهولة اكثر نوعا ما من ضغط 
         القرص على الاخر , يكون اقل كبرا , اذا يكون النابض اقل ضغط من طرف الصمولة المخرشة .

           دراسة اوليات الخياطة المسطحة 
   تجميع الة الخياطة المسطحة لأوليات مختلفة التي تسمح بتكوين الغرزة 
            1)- اولية الابرة 
            2)- اولية المحجن 
            3)- اولية سحب القماش 
            4)- اولية سحب الخيط 
            5)- اولية القدم الضاغطة 
          تستقبل كل الاوليات حركات دورانية في البكرة و المحرك بواسطة السير تحول هذه الحركات لتشغل مختلف اعضاء 
           الالة التي تسمح بتكوين الغرزة  
        
             
      
   
              




















   
               اولية الابـــر

          تتكون اولية الابرة من: 
· البكرة 
· العمود الراسي
· الحامل 
· القرص
·  المدور الساعد
· طوق
·  قضيب ذو ابرة 
· ملقط و ابرة 
· صفيحة الابرة 
مبدا الاستعمال:
·   تنقل الحركة الدورانية للبكرة 1الى العمود الرئيسي 2 الممسوك بواسطة المحملين 3 للقرص المدور 4
  مثبت عليها الطوق الامامي للعمود و تستقبل نفس الحركات .
· يحول الساعد المثبت على القرص , مدور الاتجاه الدوراني الى حركة مستقيمة , من الاعلى الى الاسفل بفضل ساعد الطوق الذي ثبت عليه عمود الابرة 7.
· موجه بواسطة المحملين لا يستقبل القضيب ذو ابرة الحركات المستقيمة , للساعد يثبت على الطرف السفلي للقضيب 
الملقط  و الابرة اللذان يتبعان حركة القضيب .
الضبط:
·  اذا اصيبت الالة بتغييرات فجائية نستطيع تخفيض الابرة قليلا من جهة الملقط ذو ابرة .
·  في حالة عدم اعطاء هذا الضبط غرزة جيدة , تؤثر على القضيب ذو ابرة بارخاء البرغي الذي يمسك الطوق على القضيب بانزال القضيب ذو ابرة قليلا , غير ان الضبط ايجري عموما الا على الضبط الخاص بالمحجن .
ملاحظات: 
 يمكن ان يختل ضبط اولية الابرة على اثر انكسار الابرة و استعمال الالة على مادة سميكة جدا او قاسية جدا.






       اولية المحجن (بيت المسورة) 

          تتكون اولية المحجن من القطع التالية :
· البكـرة                                             
· العمود الرئيسي 
· الحامل 
· العجلات المسننة المخروطية 
· عمود الراس
· عمود المحجن المحجـن 
مبدا الاستعمال :
 -تنقل الحركة الدورانية للبكرة 1 الى العمود الرئيسي 2 و يستقبل العمود الرئسي 4  هذه الحركات  عن طريق العجلات المسننة المخروطية 3 تنقل الحركات الدورانية هذه الى المحجن 6 بواسطة العجلات المسننة المخروطية 5 و يثبت المحجن 7
 على طريق العمود و يقوم بحركات دورانية .
الضبط :
· عندما يكون الفراغ بين المحجن و مسار الابرة اعلى من 0,1 مم لا تمسك العقدة في كل تكوين الشيئ الذي ينتج نقصان 
  نقلل هذا البعد بتقديم البرغي 3 التي تمسك المحجن على  العمود في حالة ما اذا كان الفراغ اقل 0,1 مم يمكن للمحجن ان ينتج كسر الابرة .
· ضبط الفراغ اقل  من 0,1 مم يمكن للمحجن ان ينتج كسر الابرة 
· ضبط الفراغ بطريقة تبعا للطرق الموصوفة اعلاه .
· يمكن ان تحدث تغيرات مفاجئة عندما يكون المحجن متقدما او متاخرا لمسك العقدة . 
طريقة الضبط : 
· فك صفيحة ذات الابرة 
· ارخي البرغي 3 والتي تمسك المحجن على العمود.
· امسك المحجن و دور البكرة الى ان تصبح الابرة في الوضعية السفلية نهائيا " النقطة الميتة السفلية "
· دور البكرة في نفس الاتجاه لكي تصعد الابرة ب 5 مم 
· مسك البكرة
· دور المحجن بطريقة يصبح فيها اعلى الثقب للابرة 3مم مع فراغ ب 0,1 مم  , ثبت برغي المحجن .
· اجر تجارب باليد .  



ملاحظـات :
· قبل اجراء ضبط المحجن يجب التاكد من الابرة اذا كانت وضعيتها الصحيحة يكون القضيب ذو الابرة في الوضعية الصحيحة عند تداخل المحجن بحوالي 8 مم في النقطة الميتة السفلية حسب الالات .
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                 اولية جذب المادة:	

       تعريف : اولية السحب هي الاكثر تعقيدا في الة الخياطة , فهي تنقل الحركات الدورانية للبكرة على حركتين 
متزامنتين الى المخلب 
· حركة مستقيمة من لاعلى الى الاسفل 
· حركة التقديم نحصل على حركة اهليجية  متأرجحة
القطع التي تكون اولية السحب هي 
· البكرة
· العمود الرئيسي
· المحامل 
·  منحرف تقديم المخلب
· منحرف تقديم المخلب
· الرافعة ذات فرشة 
· الساعد ذو طوق 
· الساعد ذو شوكة 
· العمود المتارجح 
· [image: ] عمود السحب المتارجح 
· المخلب 


	







1)- حركة رفع المخلب: 
 مبدا الاستعمال:  لنقل البكرة الحركة 1 للحركة الدورانية الى العمود الرئيسي 2 الذي يثبت عليه منحرف الرفع 3 
 ينقل حركات مستقيمة من الاعلى الى الاسفل الى الساعد ذو طوق 4 يحقق عمود الرفع المتارجح 6 حركات بواسطة المدور5  او الكامات  ينفذ المخلب 8 حركات متارجحة في الاعلى الى الاسفل بواسطة الكامة او الرافعة .

2)- حركة تقديم المخلب: 
تنقل البكرة الحركات الدورانية الى العمود الرئيسي 2 مثبت عليه منحرف التقديم 9 لينقل  حركات تارجحية الى الساعد ذو شوكة 10  ينفذ عمود لتقديم المتارجح 9 لينقل  حركات 12 حركات تارجحية  بواسطة الكامات 11 ينفذ المخلب 8 حركات افقية بواسطة الرافعة ذات فرشة 13 
الضبط :  
 لضمان سحب منتظم للنسيج, يجب لن يكون المخلب مضبوطا ضبطا صحيحا بالنسبة لصفيحة ذات ابرة 
· ضبط الارتفاع :
· ارخي البرغي الذي يمسك الرافعة 7 على عمود الرفع 
· امسك البكرة و ارفع او انزل المخلب 
· ثبت برغي الرافعة 
ملاحظـة :
 في وضعية ن . م . ع يجب ان يكون المخلب مجاور الصفيحة ذات ابرة بحوالي 1 مم تبعا لسمك النسيج 
  يجب ان يجري سحب النسيج في الوقت الذي تخرج 
· الابرة من المادة بالمقابل يجب الا ينتقل النسيج عندما تخترق الابرة القماش 
·  يجب ان تكون حرية السحب متزامنة مع اولية الابرة عندما تكون الحركة في حالة تقديم او تاخير ,
·    ضبط بالطريقة التالية : 
· ارخي الغطاء من على اسفل الالة 
· ارخي البرغي الذي يمسك المنحرف 9 على العمود الرئسي 
·  دور البكرة في الاتجاه المناسب تبعا للسحب اذا كان متقدما او متاخرا 
· وقف برغي المنحرف 
· ركب الغطاء 
· اجر تجارب يدويا .
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               اولية ساحب الخيط

  يمكن  ان تكون رافعة الخيط كالتالي 
   دوارة 
  مفصلي 
ساحب الخيط المفصلي هو الاكثر استعمالا في الات الخياطة الصناعية وكذالك العائلية 
القطع التي تكون اولية ساحب الخيط  : 
· البكرة 
·  العمود الرئيسي 
· رافع الخيط المدور 
· الساعد
مبدا الاشتغال:

  يكون رافع الخيط محركا بواسطة المدور 3 مثبتا كالطوق العمود الرئيسي 2  والذي يتحكم كذالك في اشتغال اولية 
       الابرة
تنقل الحركات الدورانية بالمدور 3 الساعد 4 الذي يحولها الى حركة تارجحية لساحب الخيط 5 بواسطة نقطة الثالثة 
حركة ساحب الخيط متزامنة مع حركة الابرة , رافع الخيط ينزل في نفس الوقت الابرة لاعطاء الخيط الذي يسمح بتشكيل الغرزة و يصعد بسرعة لشد الغرزة لا يوجد أي ضبط لهذه الاولية  .
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         اولية القدم الضاغطة
       تضمن القدم الضاغطة الضغط الضروري على النسيج اثناء مدة السحب 
     تكوين الاولية  
·  القدم الضاغطة                           
·  كامة الرفع 
· برغي مخرش 
· الساعد 
· الاصبع 
· قضيب القدم الضاغطة 
· النابض 
· الرافعة المعكوفة 
· عمود واقي الركبة 
·  واقي الركبة 
مبدا الاستعمال : 
بالتاثير على واقي الركبة 1 المثبت على الطاولة يتارجح العمود 2 الاصبع 3 في اتجاه  معاكس لحركة واقي الركبة 
· الرافعة المعقوفة 4 المفصلة بواسطة الاصبع , سحب على القدم الضاغطة 7 
الضبط : 
تبعا لمسك المادة يمكن ضبط القدم الضاغطة او تخفيضها  بواسطة البرغي على راس الالة 
 يسمح البرغي المخرش بضغط او رخي نابض قضيب القدم الضاغطة اذا كان الضغط المحصل غير كاف يجب التاثير 
على القضيب القدم الضاغطة 
· اسحب الصفيحة الامامية 
· ارفع القدم الضاغطة يدويا 
·  ارخي البرغي الذي يمسك طوق التوجيه الموجود على قضيب القدم الضاغطة 
· راقب وضعية القدم الضاغطة بالنسبة لمسار الابرة 
· شد البرغي و ركب الصفيحة 





الالات  الخـاصة :
الالـة المتعـرجـة "الغرزة المتعرجة 304" "2م1 /1"
العناصر المشاركة في تكوين الغرزة المتعرجة 
خيطان خيط الابرة واحد و خيط المسورة 

مبدا تكوين الغرزة :
غرزة التعرج 2م1 /1 هي عبارة عن انحراف, غرزة المسورة  1م1 /1و يكو ن مبدا تكوين الغرزة هو نفس مبدا تكوين غرزة المكوك .
ينتج من اختلاف الغرزات المتعرجة التي تكون خط منكسر بحيث تمثل اشكال "v" بدلا من خيط مستقيم وهكذا  تكون عقدات الغرزات مقسمة بالتناوب من جانبي محور الغرزة .
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            غرزة التعرج:

  المميزات :
 تسمح غرزة التعرج : بالحفاظ على ممدودية الغرزة , عندما نسحب المادة المغروزة تجذب عقدات الغرزات 
في هذه الحركة قد يتشوه خط الغرزات المكسور و يتمدد ناحية المستقيم الشيء الذي يسمح بالتمدد 
· تتعلق الممدودية اساسا سعة حذف  الابرة و عدد الغرزات بالسنتمتر 
· لتوضيح التمدد احسن مثال على هذا , هو ان يكون لدينا متر شريطي مطوي , الذي يشكل اولا خط منكسر  ثم خطا مستقيما 
  استعمال غرزة التعـرج: 
· هذه الغرزات لها عدة استعمالات بناءا على امكانية الضبط لسعة القذف للابرة  وعدد الغرزات  في 1سم 
في أي مكان اردنا الحصول فيه على امتداد هام .
· تجميع قطعتين على الحواف 
· طية اسفل اللباس في قماش خشن 
· وضع شريط التزيين مثل الدونتال 
· صناعة الغمد الطرز كغرزة التزيين 
· تركيب حزام السروال او التنورات 
· تركيب الشريط المقوى 
· صناعة العراوي 
· غلق القطعات الدائرية ,مثل الممرات ""الحزام" 
· طرفي الجيوب في الاقمصة النسائية الدائرية 
· تثبيت الغلاف بالقماش مثل واقي الصدر, رافعة ,كتف
	











          الالة بإبرتين:

   العناصر المشاركة :

هي ثلاثة خيطان لابرتان و خيط الماسورة 301+304=305
مبدا تكوين الغرزة :هذه الغرزة متكونة من3خيوط خيطان للابرة أ,أ و خيط للماسورة 
      تتخلل عقدات الخيوط أ,أ المادة المغروزة ثم يتخللها معا الخيط ب  كلية و تنجز العقدة تحت السطح السفلي للمادة المغروزة 
    مميزات : عند تكوين 1م 1 /2 لا تتطلب الا مرور الخيط السفلي كلية من خلال عقدتي الخيوط 










































                 الة  خاصة  الة الخياطة  0 /1س1التسريج  

غرزة السداة بخيط واحد : منجزة بواسطة الة التشريج 
الناصر المشاركة في تكوين الغرزة : خيط واحد ابرة واحدة صانع الغرزة 

مبدا تكوين الغرزة : 
· هذه الغرزة منخيط واحد يتخلل عقدة من هذا الخيط . 
· المادة المغروزة 
·  عقدة في نفس الخيط اتية من الغرزة السابقة 
· تتمدد بعد ذالك هذه العقدة بطول الغرزة الى المكان الذي يتخللها العقدة السابقة.
مرونة كبيرة :
يظهرالرسم البياني للغرزة بانها تتون مرنة مسافة الخيط يكون الحد مفروض بواسطة مرونة خيط الابرة . 
مقاومة ضد الاحتكاك كبيرة : 
بسبب السمك المتزايد لعقدات الخيط على الوجه السفلي للمادة المغروزة يعطي الغرزة  0 /1س1 مقاومة 
 قليلة ضد الاحتكاك اثناء وجود قطع في الخيط تحت الغرزة 
· الميزة الاساسية للغرزة   0 /1س1 كونها مؤقتة :
· إستعمال : في عمليات التشريج 













  اللآلات الخاصةا الالة التلفيفية 504 
العناصر المشاركة
3 ثلاث خيوط 
خيط الإبرة ، ونرمز له بالحرف "أ" 
وخيط ثاني صانع العقذات ونسميه "ب" من ناحية اليسار ومن ناحية اليمين "ب" 
تتخلل المادة المراد غرزها عقدة الخيط ثم تكون ممددة إلى طرف المادة المراد غرزها .
العقدة للخيط ج ثم تتخلل عقدة الخيط لترجع على الوجه العلوي للمادة بحيث تكون المادة متخللة بواسطة عقدة الخيط .
المميزات :             
حسب تركيب الغرزة 3س ½  تستجيب كليا إلى متطلبات خياطة اللأنسجة ذات سلاسل 
المرونة : في الرسم البياني للغرزة يعمل على اضهار 3خيوط و 3 عقدات للخيط الشيئ الذي يعطيها مرونة متساوية و تكون كبيرة 
  في بعض الاحيان لهذا تصبح المرونة متغيرة حسب عدد الغروات في السنتمتر الواحد 
الاستعمال: 
تستعمل على اكطراف الالبسة  في حالة اذا كانت ممزوجة بغرزة معقودة فهي تستعمل لتركيب الاكمام او في خياطة البسة الرجال او جوانب السراول و في بعض الاحيان نجد هذا النوع من الالات تستعمل كاشطة لقص الاطراف .
ملاحظة :
 نجد هذه الالات الملفقة في المصانع (مصنع التفصيل حتى يتسنى سرفلة القطعات بعد عملية القص مباشرة)  
          
       هذه الغرزة مكونة من ثلاث عقدات للخيط و بهذا تعطي مقاومة اكبرضد الاحتكاك مقارنة بالغرزات الملفقية  ذات خيطين او خيط رغم ان مسافة الخيط بين كل عقدة يكون منخفضا جدا 
· هذا النظام الثلاث عقدات تلغي اساسا خطورة انحلال خيط الخياطة الناتج عن قطع خيط من الخيوط الثلاثة . 










	الغرزة المخفية 103    5س0/1

     العناصر المشاركة :  خيط للابرة مقوسة و صانع العقدات 	
	مبدا تكوين الغرزة : 
   اذاكانت الغرزة تتكون من خيط واحد فعقدة هذا الخيط تتخلله اخرى من نفس الخيط و تكون موجودة الواحدة قرب الاخرى 
     و تمدد بعض ذالك هذه العقدة بطول الغرزة الى المكان الذي تكون فيه متخللة بواسطة  العقدة المتتالية .
  المميزات : 
ان تكون الغرزة يعما على مساحة الخيط يعطي للغرزة 5س0/1 مرونة مشابهة للغرزة 1س 1/	0
المقاومة ضد الاحتكاك : 
· بسبب السمك المتزايد لعقدات الخيط عاى العقدة المغروزة تعطي هذه الغرزة مقاومة ضد الاحتكاك  عندما يكون هناك 
قطع في الخيط تنحل الغرزة و تعتبر المقاومة قليلة 
   استعمال : 
في اسفل التنورات السترات السراويل فرقعة وسقل الاقمشة واقي الصدر تبطين الظهر والامام و تثبيت البطانات 
 غرزات مقفوزة :
  العمل على انسجة خفيفة نستعمل الالات التي  تنفذ غرزة او غرزات , او بالتحديد تتخلل المادة غرزة على اثنين او ثلاث 
   هناك نظلم تلقائي يرفع قليلا القرص في الوقت الذي يجب على الابرة ان تتخلل كل السمك لا تاخذ تاخذ الغرزات الاخرى الا الثنية لتكوين السرفلة التي تمسكه 



    










	
	          نوعية اللالات
	           المميزات
	   الاستعمـال

	الة العراوي بخيط واحد
غرزة السداة بخيطين غرزة مكوكية
	تعمل غرزة متعرجة 
تفتح العراوي اليا و يتم ذالك اليا و القص يمكن ان يكون قبل صناعة العراوي  او بعدها .
	صناعة العراوي في الملابس 
 صناعة الحواف على الخياطات الرفيعة  " ملابس العمل"

	الات تثبيت الازرار بخيط او خيطين
	الازرار تكون مشدودة , بثنية تخضع لنظام متغير في القص و ثنية الازرار تكون على حواف القضيب في اتجاه قائم
	تبيت الازرار ب 2 او3 خيوط الى 4
ثقب مختلفة الابعاد 
الازار الضاغطة 
الازرار بنتوء ,الازرار البلاستيكية او الجلدية 

	الات بغرزة مخفية الابرة بشكل منحني  
	الخيط لا يتخلل القماش
	طية السراويل ,التنورات ,الفساتين 
المناديل, تثبيت رافعة الكتف تشريج نسيج السترة  او البطانة 
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