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  حساب التوسيعات في مقايسات الملابس الجاهزة  
- توجد التوسيعات في تصميمات وموديلات الملابس الجاهزة كالفساتين والجونلات ، والقصات .. الخ

- يقصد بهذه التوسيعات ، التوسيعات الموجودة بخط الذيل من جهة الجناب ، أو بالقصات الطولية التي تنتهي عند الذيل .

- وفي معظم الحالات يبدأ التوسيع من خط محيط اكبر حجم الى اسفل بالمسافة المطلوبة لوسع الذيل في التصميم .

- وتتوقف مسافة التوسيع على : طول القطعة المراد تنفيذها ،، حجم الجسم .

- في حالة التصميمات القصيرة : يكون توسيع الجناب من 3 ــ 5 سم

- في حالة التصميمات الطويلة : يكون توسيع الجناب من 7 ــ 10 سم
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- ويتم حساب التوسيع كالاتي :

عرض القطعة الكلية = عرض القطعة التي بها توسيع + مسافة التوسيع + مسافة الخياطة

  التمرين الأول  
أراد مصنع الدخول في مناقصة لتوريد جونلات مقاس 44 حسب التصميم الموضح وطبقاً للمواصفات والقياسات التالية :
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المواصفات 
الجونلة بكسرتين من الأمام وتوسيع في الجناب , وتوجد حياكة في خط نصف الخلف لتركيب السوسته . 
القياسات 
نصف عرض الجناب من الأمام 28 سم ــ نصف عرض الجناب من الخلف 25 سم ــ محيط الخصر 74 سم ــ طول الجونلة 75 سم ــ عرض الكمر 3 سم ــ توسيع جناب الأمام 5 سم ــ مسافة الكسرة 6 سم ــ توسيع خط نصف الخلف 3 سم . 
المطلوب 
إختيار القماش المناسب لتنفيذ هذه الجونلة من العروض الأتية ( 100 سم ــ 120 سم ــ 140 سم ) بحيث تكون نسبة العادم أقل من العروض الأخرى . 
� حساب كمية القماش اللازمة لتنفيذ 60 جونلة من نوع القماش المختار . 
( مع مراعاة إضافة زيادات الحياكات والثنايات حسب الأصول الفنية المتفق عليها . ) 
الحـل
أمام الجونلة        عرض = 2 ( 28 + 5 توسيع + 12 للكسرتين + 1 ) = 92 سم         

                        طول = 75 + 1 + 2 = 78 سم 
خلف الجونلة       عرض = 25 + 3 توسيع + 2 سوسته + 1 = 31 سم
 ( قطعتين )         طول = 75 + 1 + 2 = 78 سم 
الكمــــــر            عرض = 2 ( 3 + 1 ) = 8 سم 
                        طول = 74 + 4 = 78 سم 
-  أنسب عرض يوفر عادم هو 100 سم .
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-  من الرسم التوضيحي يتضح أن كمية القماش اللازمة لعمل جونلة واحدة = 156 سم 
إذن ..... كمية القماش لجميع الجونلات = 1.56 × 60 = 93.6 متر 
  التمرين الثاني  
التصميم الموضح أمامك عبارة عن طقم ( فستان وجاكت ) من قماش الكتان الأبيض والمنقط . 
مطلوب تشغيل 100 طقم حسب المواصفات والقياسات الأتية :
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المواصفات : 
الفستان بخصر منخفض وبدون كم والجزء السفلي من الفستان عبارة عن كورنيش يركب بكشكشة تعادل ضعف محيط الجزء العلوي في الأمام والخلف . 
ومنفذ من قماش كتان منقط عرض 110 سم . 
الجاكت بدون مرد والكم طويل بدون إسورة وجيبين ومنفذ من قماش كتان سادة عرض 120 سم . 
القياسات : 
قياسات الفستان : 
نصف عرض الصدر 25 سم ــ طول الجزء العلوي 75 سم ــ نصف عرض الظهر 22 سم ــ طول الجزء السفلي 45 سم . 
قياسات الجاكت : 
نصف عرض الصدر 27 سم ــ نصف عرض الخلف 25 سم ــ الجيب 12 ×14 سم ــ طول الجاكت 75 سم ــ دوران الذراع 38 سم ــ طول الكم 65 سم ــ توسيع الجنب 3 سم . 
المطلوب : 
تقدير كمية القماش اللازمة بعد إضافة الزيادات الفنية الخاصة بالخياطات والتوسيعات حسب الأصول المتفق عليها وذلك لكل من الفستان والجاكت . 
� عمل رسم تخطيطي يوضح أجزاء كل منهم . 
الحل
أولاً : الفستان
الأمام           عرض = 2 ( 25 + 1 ) = 52 سم 
                  طول = 75 + 2 = 77 سم 
الخلف          عرض = 2 ( 22 + 2 سوسته + 1 ) = 50 سم 
                  طول = 75 + 2 = 77 سم 
الجزء السفلي للفستان 
                   محيط الجزء العلوي = 50 + 44= 94 سم 
الجزء السفلي      عرض = 94 × 2 + 2 = 190 سم 
                        طول = 45 +1 + 2 = 48 سم 
من الرسم التخطيطي يتضح أن :





كمية القماش اللازمة لعمل فستان واحد = 77 + 48 + 48 = 173 سم 
كمية القماش لجميع الفساتين = 173 × 100 = 173 متر 
                                               100 
ثانياً : الجاكت 
الأمام         عرض = 2 ( 27 + 3 توسيع + 1 ) = 62 سم 
                طول = 75 + 1 + 2 = 78 سم 
الخلف        عرض = 2 ( 25 + 3 توسيع + 1 ) = 58 سم 
                طول = 75 + 1 + 2 = 78 سم 
الأكمام       عرض = 38 + 2 = 40 سم 
( 2 كم )      طول = 65 + 1 + 2 = 68 سم 
الجيوب      عرض = 12 + 2 = 14 سم 
( 2 جيب )   طول = 14 + 2 16 سم 
-  من الرسم النخطيطي يتضح أن كمية القماش اللازمة لعمل جاكت واحد = 78 + 68 = 146 سم 
-  كمية القماش لجميع الجاكتات = 146 × 100 = 146 متر 
                                                  100 
  التمرين الثالث  
مطلوب توريد 90 فستان بسيط لطفلة، بالمقاسات والمواصفات التالية:
المقاسات 
نصف عرض الصدر 24 سم ــ نصف عرض الظهر 21 سم ــ طول الفستان 60 سم ــ طول الكم 22 سم ــ عرض الكم 36 سم ــ حردة الرقية 7 سم 
المواصفات 
الفستان منفذ من قماش عرض 90 سم سعر المتر الواحد 400 دج ــ كل 10 فستان تحتاج الى بكرة خيط سعر البكرة 40 دج ــ وكل 3 فستان تحتاج الى 2 دستة أزرار سعر الدسته 50 جنيهات . 
المطلوب 
إيجاد تكلفة الخامات المستخدمة في انتاج الكمية المطلوبة ــ مع مراعاة إضافة قيمة التوسيعات والخياطات اللازمة . 
الحل
مقدار المرد = 2 + 2 + 7 + 3 = 14 سم
الامام       العرض = 2 ( 24 + 14 المرد + 5 توسيع + 1 خياطة ) = 88 سم 
              الطول = 60 + 1 + 2 = 63 سم 
الخلف      العرض = 2 ( 21 + 5 توسيع + 1 ) = 54 سم 
              الطول = 60 + 1 + 2 = 63 سم 
الاكمام      العرض = 36 + 2 = 38 سم 
2 كم        الطول = 22 + 1 + 2 = 25 سم
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من الرسم التخطيطي يتضح ان كمية القماش اللازمة لعمل فستان واحد = 63 + 63 + 25 = 151 سم 
             الكميات                                          الاثمان 
كمية القماش = 1.51 × 90 = 135.9 متر          الثمن 135.9 × 400 = 54360 دج 
كمية بكر الخيط = 90 ÷ 10 = 9 بكرات              الثمن = 9 × 40 = 360 دج 
كمية الأزرار = ( 90 × 2 ) ÷ 3 = 60 دسته        الثمن = 60 × 50 = 3000 دج 
جملة تكلفة الخامات = 54360 + 360 + 3000 = 57720 جنيهاً 
8





31سم





31سم





78سم





78سم





100سم





92سم





110سم





50سم





52سم





77سم





48سم





90سم





90سم











48سم





120سم





77سم











14سم





14سم











40سم





40سم





كم2





كم1





68سم





90سم





88سم





63سم





63سم





25سم





54





38سم


كم1





38سم


كم2








