    تقدير الزمن اللازم للتشغيل | عند حساب مقاسات الملابس الجاهزة  
العوامل التي تؤثر على تقدير زمن التشغيل 

· ــ قدرة العامل ومهارته 
· ــ كفاءة الآلات وصيانتها 
· ــ مدى توافر الخامات 
· ــ مستوى أداء العمليات الصناعية السابقة واللاحقة 
· ــ الأعطال ( من الآلات أو التيار الكهربي أو عدم وفرة الخامات )
القواعد المتبعة عند حساب أيام التشغيل
انتاج المصنع في اليوم = عدد خطوط الإنتاج × انتاج الخط الواحد × عدد الورديات 
عدد أيام التشغيل = الكمية المطلوبة 
                          انتاج المصنع
عدد أيام التشغيل بالعطل = عدد أيام التشغيل × نسبة الآعطال + 100
                                                           100
أمثلة تطبيقية لحساب الزمن اللازم للتشغيل 
مثال 1
يريد عميل من مصنع توريد عدد 400 سالوبيت أطفال في مدة أقصاها 12 يوم فإذا كان المصنع يعمل وردية واحدة بها 4 خطوط إنتاج وينتج كل خط عشر قطع يوميا مع العلم أن الوقت الضائع12 % فهل يمكن للمصنع أن يقبل هذه الكمية أو يرفضها .
الحل
انتاج المصنع في اليوم = 4 × 10 × 1 = 40 سالوبيت
عدد أيام التشغيل = 400 =  10 أيام
                           40
عدد الأيام بالعطل = 10 × 112 = 11.2 يوم
                               100
 إذن على المصنع أن يقبل هذه الكمية 
مثال 2
إذا كان إنتاج 7200 فستان تحتاج إلى 8 خطوط إنتاج وكل خط إنتاجي ينتج في اليوم الواحد 40 فستان ونسبة الأعطال 10 % فما هي المدة اللازمة لإنهاء هذه الكمية .
الحل
انتاج المصنع في اليوم = 8 × 40 × 1 = 320 فستان 
عدد أيام التشغيل = 7200 = 22.5 يوم
                           320
عدد أيام التشغيل بالعطل = 22.5 × 110 = 24.75 يوم
                                        100
مثال 3
مطلوب عمل مقايسة لتصنيع 3000 فستان لفتيات من قماش فسكوز عرض 90 سم ، علما بأن المصنع به ست خطوط إنتاج وينتج في اليوم الواحد 20 قطعة ، تعطل الإنتاج أثناء التشغيل بواقع 20 % ، فما هي المدة المقررة للانتهاء من المقايسة ؟
الحل 
انتاج المصنع في اليوم = 60 فستان 
عدد أيام التشغيل = 3000 = 50 يوم 
                           60
عدد أيام التشغيل بالعطل = 50 × 120 = 60 يوم
                                      100
مثال 4 
أراد مصنع توريد 1200 بيجاما رجالي في مدة أقصاها 23 يوم علما بان المصنع يعمل وردية واحدة وبه ٥ خطوط إنتاج وكل خط ينتج ١٢ بيجاما يوميا ٠ والوقت الضائع 10% فهل يمكن للمصنع أن يقبل هذه الكمية إما يرفضها ؟
الحل 

انتاج المصنع في اليوم = 5 × 12 × 1 = 60 بيجاما
عدد أيام التشغيل = 1200 = 20 يوم
                           60
عدد أيام التشغيل بالعطل = 20 × 110 = 22 يوم
                                       100
أذن المصنع يستطيع قبول هذه الكمية 
مثال 5 
أراد مصنع توريد 3600 فستان فما هي المدة اللازمة لإنهاء هذه الكمية، إذا كان المصنع به ٤ خطوط إنتاج وكل خط ينتج في الوردية الواحدة 30 فستان ونسبة العطل 10% 
الحل 
انتاج المصنع في اليوم = 4 × 30 × 1 = 120 فستان
عدد أيام التشغيل = 3600 = 30 يوم 
                           120
عدد أيام التشغيل بالعطل = 30 × 110 = 33 يوم
                                       100
مثال 6 
طلب عميل من مصنع ملابس جاهزة تحديد مدة لتوريد عدد 3000 فستان فإذا علم أن عدد خطوط الإنتاج بالمصنع 5 خمسة خطوط وكل خط إنتاجي ينتج في اليوم الواحد 15 فستان والوقت الضائع 20% 
المطلوب:
ـــ حساب الوقت الضائع.
ـــ حساب المدة اللازمة لتنفيذ هذه الطلبية.
الحل
انتاج المصنع = 5 × 15 × 1 = 75 فستان
عدد أيام التشغيل = 3000 = 40 يوم
                            75
الوقت الضائع = 40 × 20 = 8 يوم
                         100
عدد أيام التشغيل بالعطل = 40 + 8 = 48 يوم
مثال 7
يريد عميل من مصنع توريد 200 تي شيرت أطفال في مدة أقصاها 6 أيام ، فإذا كان المصنع يعمل وردية واحدة بها خطان إنتاج وينتج كل خط ٥ قطع يوميا مع العلم أن الوقت الضائع 10 %فهل يمكن أن يقبل هذه الكمية أو يرفضها ؟
الحل 
انتاج المصنع في اليوم = 2 × 5 × 1 = 10 تي شيرت
عدد أيام التشغيل = 200 = 10 يوم 
                           10 
عدد أيام التشغيل بالعطل = 10 × 110 = 11 يوم
                                       100
   - اذن يستطيع المصنع أن يقبل هذه الكمية .
