                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :  تكنولوجيا مهنية   نموذج1
المدة: 2س

س1)    ما هو تعريف المادة النسيجية ?
س2)صنف الانسجة اسفل حسب مصادرها ?
القطن _فيسكوز _جوت_الحرير_ الكتان_رافية_القضة _كيبرو_النحاس 
اسيتات_ ترياسيتات _القنب _كابوك_الصوف _رامي
س3)ما هي حصائص المادة النسيجية العملية ?
س4) ارسم المقع المجهرية للانسجة التالية:
        الحرير – الصوف _القطن 


Questions :  
1_qu’elle est la définition d’une matière textile?
2_classez les matières  textiles ci –dessous d’après leurs origine?
Coton_viscose_jute_soie_lin_raphia_argent_le cupro_cuivre
Acetate__le triacétate_chanvre_kapok_laine. ramie
3_quels sont les caractéristiques pratiques des textiles?
4-dessiner l’aspet microscopiques  des fibres suivantes :  soie_ laine_coton 


                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :  تكنولوجيا مهنية   نموذج2
المدة: 2س
س1): ما هي استخدامات القطن ?
س2): ااشرح صيانة القطن ?
س3): كيف يتم غزل الحرير ?
س4): خصائص الصوف?
1) qu’elle  est  la destination  du coton ?
2)explique l’entretien  de la soie?
3)comment s’effectuer la filature de  la soie?
4)quels sont  les propriétés de la laine?











                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :      ضبط  وصيانة الات الخياطة     نموذج1
المدة: 2س

س1)  ما هي الاجزاء الاساسية للالة الخياطة العادية ?
س2)_ عرف الغرزة العقودة مظهر  واستعمال ?
س.3)_ما هي  الااجزاء  السابة لخيط الماسورة ?
س4)_اذكراسباب كسر الابرة ?
Questions : 
1)quels sont les principales parties de la  machine à coudre?
2)quel est la définition d’un point noué aspect et emplois?
3)quels sont les organes amenant le fil de  canette?
4)citez les causes de casse de l’aiguille?










                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :      ضبط  وصيانة الات الخياطة     نموذج2
المدة: 2س
س1)  عرف الابرة واشرح مختلف اجزائها ?
س2)ما  هو ترتيب نظم الة الخياطة ?
س3) كيف يتم ضبط  شدة خيط الابرة?
س4)اذكر الاخطار والحوادث اثناء نظم الة الخياطة ?
Questions :
1)_Qu’elle est la  définition d’une d’une aiguille et explique ces différentes parties?
2)_qu’elle est l’ordre de l’enfilage d’une machine à coude?
3)comment se fait le réglage de tension de fil d’aiguille?
4)citez les risques d’accidents pendant  l’enfilage de la machine?










                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :     تحضير منصب العمل     نموذج1
المدة: 2س
س1)  ماهو تعريف منصب العمل ?
س2)ما هي الاجزاء الرئيسية للالة الخياطة والكرسي?
س3) لماذا القاعدة والكرسي قابلين للضبط ?
س3)ما هي الوضعية الصحيحة للعاملة ?

1_qu’elle est la définition d’un poste  de travail ?
2_quel sont les machines plates les plus utilisées ?
3)comment régler les éléments constituant le poste de travail ?
4)quels sont les principales normes de sécurités d’un poste de travail ?









                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :     تحضير منصب العمل     نموذ2
المدة: 2س
س1) كيف نعمل على تشغيل الة الخياطة ?
س2)ما هي الالات الخياطة الاكثر استعمالا?
س3)كيف يتم ضبط  العناصر المكونة لمنصب العمل ?
س4)ما هي  الوضعية الصحيحة للعاملة ?
Questions :
1)  Comment mettre la machine à coudre en marche?
2) Quel sont les machines plates les plus  utilisées ?
3) Comment régler les éléments constituant le poste de travail ?
4) Quel sont les principales normes de sécurité d’un poste de  travail?












                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :  تكنولوجيا مهنية     تصحيح النموذجي 1
ج1:   نسمي مادة نسيجية كل مادة قابلة:
      للغزل 
     قابلة للتقسيم (عناصر سهلة الانفصال)
    مقاومة(لا تنكسرعند العمل والاستعمال)
   طول على الاقل 15ملم 
  تتحمل الصباغة والمعالجات المختلفة 
المواد النسيجية تتحول كن خيط الى قماش : قماش (سداة واللحمة ) نساجة و اقمشة غير منسوجة .
ج2:  تصنيف الانسجة حسب المصادر: 
    1_مصدر نباتي:: القطن , الجوت , الكتان , رافيا , رامي 
    2_مصدر حيواني: الحرير,الصوف
    3_مصصدر معدني : فضة , نحاس
    4_مصدركيميائي : فيسكوز ,اسيتات ,الترياسيتات ,, الكيبرو 
ج3: 1شكل مخروطي وبر( الياف الصوف)
      2شكل حزم الياف الكتان والقنب  
    3شكل اسطواني :  الياف كيميائية 
المظهر : 1 اللون: (متغير حسب الانسجة)
           2اللمعان : اليافة لامعة : الحرير
الطول  :     1الياف طويلة ومستمرة : الحرير (700_1200م) طبيعية واصطناعية 
الياف قصيرغيرمستمرة: القطن (1_4سم) الصوف(3_20سم), الكتان (15_20سم)
الانسجة الكميائية يمكن الحصول عليها بخيوط مستمرة وغير مستمرة
ج4 مظهر مجهري :
[image: ]
               القطن                               الصوف                            الحرير
Réponses :
R1)
On appelle MATIERE TEXTILE toute matière qui peut être : 
filable 
divisible (éléments facilement séparables) 
résistante (qu’elle ne se casse pas pendant qu’on la travaille et pendant son usage) 
flexible 
d’une longueur au moins de 15 mm 
supporter la teinture et divers apprêts et traitements 

Les matières textiles sont transformées en fil puis en étoffe : tissu (chaîne et trame), maille (tricot, bonneterie), tulle et dentelle, non tissé. . 
R2) CLASSIFICATION DES MATIERS TEXTILES D’APRÈS LEUR ORIGINE

1. Origine végétale :coton, jute, lin, raphia, ramie, 
2  _     Origine animale :   soie , laine
3_   Origine minérale :   argent, cuivre
4_origine chimique : viscose , acétate, le triacétate, le cupro
R3_
CARACTERISTIQUES DES TEXTILES : 
CARACTERES PRATIQUES : 
FORME : 1. Forme conique : poils (fibres de laine) ; 

2. Forme de fuseau : fibres de lin, de chanvre ; 
3. Forme cylindrique : fibres chimiques ; 
ASPECT : 1. Couleur : (variable suivant les textiles) 

2. Eclat : - Fibres brillantes : soie, 
- Fibres mates : coton, laine, 
Les textiles chimiques peuvent être obtenus à volontés brillantes ou mates. 
LONGUEUR : 

1. Fibres longues ou continues : soie (700 – 1200 m), artificielles, synthétiques, 

2. Fibres courtes ou discontinues : coton (1 – 4 cm), laine (3 – 20 cm), lin (15 – 20 cm) 
Les textiles chimiques peuvent être obtenu à volonté sous forme de fibres continues ou discontinues. 
. FINESSE : (elle varie suivant les textiles) 

Pour les textiles chimiques, elle est déterminée lors de la fabrication donc variable suivant les utilisations prévues. 

R4_aspect microscopique :

[image: ]
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                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
االاختصاص : خياطة 
المادة :  تكنولوجيا مهنية     تصحيح النموذجي 2
· ج1) استخدامات القطن: يستعــمل القطن ممشط في أدوات التشــريح  .
· حشو الأثاث كالأفرشة والأرائــك  .
· والخيوط لمخــتلف الأصناف .
· في خياطة والطرز ولتحقيق قطع القماش وصناعة الدانتلا والبونيتري .
· وكمــادة أولية في صنـاعة الدبــاقة 
ج2)صيانة  القطن : 
   درجة الغسل :   95°
تتحمل الغسل المتكرر بدون تناقص, يمكن ات تتاثر المقاومة بالتدريج وتصبح قريبة من مقاومة القطن 
الكلور يسمح باستعماله محلل بالماء جافيل وبالبرودة 
_الكي : الى 200°
_النظافة بالجاف : يسمح جميع المذيبات العادية وبالطريقة العادية 
_التجفيف : بواسطة مجفف بدرجة متوسطة 
ج3  غزل الحرير:
فرز الشرانق : تتمثل فعلا في استخلاص الحرير من الشرانق يكون الهدف ازالة الشرانق الفاسدة اما الملطخة والمثقوبة والمضاعفة او الغير كاملة فانها توضع على حدا لتفتل مثلما القطن.
الطبـخ : تغمس الشرانق بسرعة في الماء الساخن من اجل تليين الحث وتسهيل اخراج طرف من الخيط الذي يبدأ به تفريغ الشرانق وحل الخيط الحريري.
الظرب : تخضع الشرانق وهي في الماء الساخن لفعل الفراشي (جمع الفراشات) التي تفكك طبقات  الحرير الخارجية وذلك للسماح بعملية حل الخيط الي ا
تفريغ الشرانق وحل الخيط بداخلها : يتمثل الهدف هنا في تجميع خيوط كثيرة للحصول على خيط الحرير الخام , اثناء التفريغ والحل يجمع بين 6 الى 10 شرانق لتشكيل  خيط ملتحم بواسطة الحث ودون ظفر اوفتل. 



الفتل : تعتبر هذه العملية أساسية والهدف منها هو ظفر الخيط وجعله جاهزا ومهيئية للاستعمال. 
ويشتمل الفتل على عمليات مختلفة خاصة بتضعيف الخيوط وظفرها انطلاقا من خيط الحرير الخام الحث 
يكون الخيط الناتج مشتملا على مجموعة من الصفات : الالتحام الانتظام والمقاومة والتماسك 
ج4)خاصيات الصوف:
النوعية :
_المرونة كبييرة 
_تمدد جيد 
_مقاومة عند الاستعمال
_المقاومة الحرارية جيدة لتواجد الهواء بين الياف الصوف 
_قدرة الامتصاص : كبيرة مما يسهل الصباغة ويعطي الراحة اثناء ارتداء اللباس.


Réponses : 
R1) DESTINATION DU COTON 
Le coton peut être utilisé en bourre (une fois blanchi), pour les rembourrages, matelassage, ou en pharmacie. 
Il est utilisé sous forme de fils (couture, broderie, tricots, dentelles). 
Les tissus, très variés, ils permettant des applications très nombreuses. 
R2) ENTRETIEN DU COTON: 
Température de lavage : 95° C. 
Supporte des lavages répétés sans dégradations, mais subit une baisse de résistance progressive qui l’amène à une valeur proche de celle du coton. 
Le chlorage est autorise mais dilution de l’eau de javel et à froid. 
Repasser à 200 °C. 
Nettoyer a sec avec les solvants usuels selon le processus normal. 
Séchage en tambour ménager à température modérée 

R3) Les opérations sont peu nombreuses et assez simples car chaque cocon est formé d’un fil continu. 
1. Dévidage des cocons : Plongés dans l’eau bouillante, ils donnent des fils simples qui sont réunis en un fil multiple. 

1 = fil de cocon 
2 = fil de soie 
3 = dévidoir 
2. Doublage : Les fils de soie ne sont pas de diamètre uniforme, pour compenser cette irrégularité, on réunit plusieurs fils multiples 
3. Torsion : Le fil obtenu est alors mouliné et on obtient un fil tordu.
R3) PROPRIETES DE LA LAINE : 
􀂾QUALITES : 
grande souplesse 
élasticité excellente 
résistance à l’usage très bonne 
protection thermique bonne due au matelas d’air retenu entre les fibres de la laine 
le pouvoir absorbant de la laine est très grand ce qui facilite les opérations de teinture et améliore son confort au porter 

􀂾DEFAUTS : 
résistance mécanique faible 
feutrage facile 
sensibilité aux insectes 

Ces deux derniers inconvénients peuvent être améliorés ou limités par des traitements spécifiques.
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                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  ضبط  وصيانة الات الخياطة      تصحيح النموذجي 1
ج1) الاجزاء الرئيسية لالة الخياطة العادية :
1_راس الالة       6_المحرك الكهربائي 
2)السطح            7)المقود
3)الطاولة            8)غطاء السير
4)قاعدة قابلة للضبط 
5)الدواسة 
ج) الغرزة تتكون من خيطين 
· خيط يسمى خيط الابرة او الخيط العلوي
· خيط يسمى خيط الماسورة الخيط السفلي


Réponses : 
R1) les principales parties de la machine ordinaire :
1_tete de la machine        6_moteur
2_plateau                          7_volant
3_table                               8_cache courroie
4_bati réglable                  9_porte cônes
5_pédale                            10_genouillére
R2
Ce point, représenté (fig.1) est formé par deux fils : 
· un fil dit «  fil d’aiguille » 1 ou fil de dessus.
· un fil dit « fil de canette » 2 ou fil de dessous.
Une boucle du fil 1 est entrelacée avec une boucle du fil 2, de telle sorte que l’entrelacement soit sensiblement à mi-chemin entre les faces de la (ou des) matière (s) cousue (s) 3.
Son aspect est symétriques.sur le dessus, comme sur le dessous fig.2, ce point a l’aspect d’une ligne discontinue ou apparait simplement un élément de fil tendu entre chaque perforation de l’aiguille. En générale, l’entrelacement doit être invisible et par conséquent doit se trouver dans la matière piquée.  
Cependant il importe de connaître ces organes pour comprendre la formation du point.
R3
Organes amenant le fil de canette : 
a- La canette : C’est une petite bobine sur laquelle est emmagasiné le fil de dessous.
b-Le releveur de fil (tendeur de fil) : C’est une pièce allongée, portant à son bout un œillet qui ne cesse de monter et descendre, parfois il disparait complètement à l’intérieur de la tête de la machine.
Son rôle est de libérer une certaine quantité de fil pour aller à l’aiguille.
 c -L’aiguille : Elle sert à percer le tissu et amener le fil supérieur vers le crochet pour la formation de la boucle.
 R4
CASSE DE L’AIGUILLE :
- L’aiguille est trop fine par rapport au tissu.
 - Le pied de biche est mal fixé.
 - Le pied de biche est mal centré par rapport à l’aiguille.
- L’aiguille est courbée ou tordue. 
- La boite à canette est mal logée dans la porte canette.
- L’aiguille est mal positionnée.
- L’aiguille est trop longue.
- Le crochet est déréglé.
- Traction excessive du tissu de la part de l’opératrice.
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ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  ضبط  وصيانة الات الخياطة      تصحيح النموذجي 2
ج1)   تقديم : هي ساق من الفولاذ براس ,بشكل , بقطروطول متغير لها طول متغير وفتحة افقية تلعب دور 
مهم في الة الخياطة , تسعى الى نفاذ القماش و تحمل الخيط العلوي الى المحجن وفي نفس الوقت تكون الحلقة نتيجة احتكاك ما بين الخيط والقماش
العقب: يوجد  مقابل للراس ووظيفته ضمان الولوج ,يثبت الابرة داخل المبيت عمودالابرة وزيادة مقاومتها لتاثيرات العطف والتشويه 
المسند:وهو الجزء المخروطي والذي يربط بين العقب والساق , المسند يكون الدعم والذي يمنح احسن مقاومة للساق من المعوقات اثناء الاستعمال 
الشفرة : وهو الجزءاالاهم في طول الابرة ويتكون من: 
الحزة الكبيرة : وهي تاوي الخيط وتكون مقابل  المحجن 
الحزة الصغيرة :تسمح بتكوين الحلقة وهي مركبة بجانب المحجن 
الفتحة :تقب يمرمن خلاله الخيط 
الراس : وهو الطرف  الحاد للابرة 
ج2)ترتيب تركيب الخيط يكون بالطريقة التالية: 
· ندور  المقود في اتجاه العاملة حتى تصعد الابرة في نقطة الميتة العلوية 
· نضع  الماسورة  داخل حاملة الماسورة 
· نمرر الخيط على الدليل العلوي لحامل المخروط 
· على الدليل الاول للخيط
· على الدليل الثاني للخيط 
· ما بين الاسطوانتين 
· على نابض الارجاع
· اسفل العلاق من جهة كتلة الشد 
· في فتحة مداد الخيط
· على الدليل الرابع للخيط 
· على الدليل الخامس 
· فتحة الابرة 
ملاحظة: نسحب الخيط العلوي ما مقداره 8سم من فتحة الابرة.
ج3) ضبط شدة خيط الابرة : 
[image: ]
[image: ]
ضبط غير صحيح خيط الابرة مرخي 
[image: ]
ضبط غير صحيح خيط الابررة مشدود
ج3)الااخطار والحوادث الناتجة عند نظم الة الخياطة :
· عند وضع اليد على المقود لكبح الالة 
· ترك القدم على الدواسة عند لظم الالة 
· عند تقريب الوحه من مداد الخيط 
· عند تقريب الاصابع من القدم الضاغطة 

R1
  DEFINITION :
C’est une tige d’acier pointue, de forme, de
diamètre et de longueur variable   ayant un petit
trou transversal Elle joue un rôle très important
dans la machine à coudre, elle sert à percer le tissu
et amener le fil supérieur vers le crochet et en
même temps elle forme la boucle grâce au
frottement qu’elle exerce entre le fil et le tissu
Important : le fil doit passer de la grande rainure
vers la petite rainure.
Le talon : Le talon se trouve à l’extrémité opposée à la pointe il a pour fonction d’assurer le logement 
stable de l’aiguille dans la barre à aiguille et d’augmenter sa résistance aux différents effets de flexion et
 de déformation.
L’épaulement : 
C’est la partie à forme conique liant le talon à la tige, l’épaulement constitue un renfort qui offre une meilleure résistance à la tige contre les contraintes d’usage
La lame : La tige est la partie la plus importante en longueur de l’aiguille. Elle comprend 2 rainures :
· La grande rainure : sert de logement au fil elle doit être toujours du côté opposé au crochet
· La petite rainure : permet la formation de la boucle, elle est montée du côté du crochet.
·  Le chas : trou servant comme ouverture d’enfilage du fil.
· La pointe : C’est le bout pointu et tranchant de l’aiguille.
 

R2
L’ordre de l’enfilage se fait de la manière suivante :	
· Tourner le volant vers soi jusqu’à ce que l’aiguille soit  P.M .H. (point mort haut).
· Poser la bobine avec fil dans le porte bobine ;
· Passer le fil par le guide supérieur du porte bobine ;
·  Par le 1er guide fil ;
· Par le 2eme guide fil ;
· Entre les disques de tension ;
·  Par le ressort de rappel ;
·  Sous le crochet du côté du bloc de tension
· Dans l’œillet du tendeur de fil 
·  Par le 4eme   guide fil ;
·  Par le 5eme guide fil ;
·  Par le crochet de la barre à aiguille ;
·  Dans le chas de l’aiguille de gauche à droite
Remarque : Tirez une longueur de fil supérieur d’environ 8 cm par le chas de l’aiguille.
R3
1 -Réglage de la tension du fil d’aiguille : 
[image: ]
Réglage correct
[image: ]
   Réglage incorrect : le fil de l’aiguille est lâche 
[image: ]
      Réglage incorrect : le fil de l’aiguille est trop serré 
R4

  Risques et accidents pendant l’enfilage de la machine : 
· En mettant la main sur le volant, pour freiner la machine.
· En laissant les pieds sur la pédale pendant l’enfilage.
· En approchant le front du tendeur (releveur) de fil.
· En approchant les doigts du pied presseur.






















                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  تحضير منصب العمل     تصحيح النموذجي 1
الاجابة : 
ج1) تعريف منصب العمل:المكان الذي يقوم الشخص فيه بالعمل عملية او عدة عمليات
ج2) الاجزاء الرئيسية لآلة الخياطة والمقعد: 
   الالة :
_حامل المخروط             _الصفيحة
_راس الالة                  _قاعدة قابلة للضبط في الارتفاع    
_الاضاءة                    _محرك 
_طاولة مغطاة بالفورميكا _ واقية الركبة 
_االسير                     _الدواسة
_المقود
الكرسي: 
_مسند قابل للضبط في الارتفاع
_مقعد قابل للضبط في الارتفاع
_كرسي ثابت 
ج3) لتفادي اعوجاج العمود الفقري والعياء الناتج عن الجلوس السيء 

ج4) وضعية جلوس العاملة : 

1_الجلوس مقابل  القدم  الضاغطة 
2_الجسم مستقيم الى  الامام قليلا
3_ محور الجسم مع  محور الابرة 
4_الكليتان  مقابل مسند الكرسي 
5_ القدم على الدواسة 
6_الركبة مستقيمة مقابل واقية الركبة لضغط لتحريك القدم الضاغطة
Réponses :
R1)la définition d’un poste de travail : l’emplacement ou une personne effectue une ou plusieurs opération.
R2)
Les principales parties de la machine et du siège :
Machine :
· Porte cône                                   _  plateau
· Tête de la machine                     _ bâti réglable en hauteur    
· Eclairage                                    _ moteur
· Table recouverte de formicat       genouillère
· Courroie                                       pédale
· Volant 
           Chaise :
                dossier réglable en hauteur
                siège réglable en hauteur
                 pied stable
r3 :
Pour éviter les déformations de la colonne vertébrale et les fatigues inutiles occasionnées par une mauvaise tenue.
R4
POSITION DE L OPERATRICE 
1. S’asseoir face au pied presseur; 
2. Corps droit légèrement en avant; 
3. Axe du corps dans l’axe de l’aiguille 
4. Reins collés contre le dossier de la chaise ou siège; 
5. Pieds sur la pédale; 
6. Genou droit agit contre la genouillère pour actionner le pied presseur 





















































                             الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  تحضير منصب العمل     تصحيح النموذجي 2
الاجابة : 
ج1) تشغيل الالة : 
قبل  تشغيل الالة يجب :
نرفع القدم عنن الدواسة 
اليدين من جهتي القدم الضاغطة 
نضغط على  زر التشغيل 
نضغط على زر التوقف لتوقيف الالة 
ج2) الالات المسطحة (الاكث استعمالا )
        الة خياطة  مسطحة 
       الة ذات كتلة  السرفلة 
      الة ذات انبوب الة تنية مخفية 
      الة ذات شكل مدفي الة غرزة التوقف  /الة غرزة  التغطية 
      الة ذات عمود 
ج3)  ضبط العناصر المكونة لمنصب العمل 
المقعد: يجب ان يكون مضبوط حسب طول الركبة 
المسند: يجب  ان يكون مضبوط اسفل عظم الكتف وقليلا ااسفل من المقعد
الدواسة : يجب انن تكون مضبوطة :ك خلف للامام حسب طول الركبة 
                                           افقيا بحيث محور التناظر يمر بمحور الابرة 
واقية الركبة : يجب انن تكون مضبوطة بحيث تكون مساحة التماس مقابل للركبة العاملة 
القاعدة: يجب انن تكون مضبوطة على حسب طول العاملة ,مساحة العمل على  مستوى الكوع لتسمح بارتكاز مقدمات الذراع  
الطاولة: الطاولة غير قابلة للالتواء و ملساء وخافتة 
ج3)  قواعد الامان لمنصب العمل
1_استعمال واقي الاصبع
2_استعمال غطاء مداد الخيط لوقاية الوجه والشعر
3_قبل تغير الابرة نوقف المحرك 
4_استعمال غطاء السير 
5_مراقبة مستوى الزيت 
6_صيانة المخالب والمحجن 
6_استعمال واقي العين عند تكسر للإبرة والزر في حالة الالات الخاصة العراوي ووضع الازرار


Réponses :

R1) la mise en marche :

Avant de mettre en marche la machine il faut : 
Oter les pieds de la pédale ; 
Mains de part et d’autres du pied presseur ; 
Appuyer sur le bouton marche (ON) du disjoncteur pour la mise en marche; 
Appuyer sur le bouton arrêt (OFF) du disjoncteur pour arrêter la machine 
R2
Machines plates (les plus utilisées)
piqueuse droite
machine bloc surfilage /sur jeteuse
machine a tube :ourlet invisible
machine a canon :point d’arrêt  /point de recouvrement
machine a pilier
R3
REGLAGE DES ELEMENTS CONSTITUANT LE POSTE DE TRAVAIL 
􀂃Siège : doit être réglé en hauteur suivant la longueur des jambes; 
􀂃Dossier : doit être réglé au dessous des omoplates et légèrement au dessous du siège; 
􀂃Pédale : doit être réglé : 
D’arrière en avant en fonction de la longueur des jambes; 
Horizontalement de façon que son axe de symétrie passe par l’axe de l’aiguille; 
􀂃Genouillère 
Doit être réglée de façon que la surface de contact vienne contre la jambe de l’opératrice au dessus du genou. 

􀂃Bâti : 
Doit être réglé en hauteur suivant la longueur du buste de l’opératrice, 
Le plan de travail doit être à la hauteur des coudes pour permettre l’appui des avants bras. 
􀂃Table : 
Doit être indéformable glissante et mate. 
R4
Principales normes de sécurité d’un poste de travail : 
1. Utiliser le protège doigt ; 
2. Utiliser le carter de protection du tendeur releveur pour la sécurité du front et des cheveux ; 
3. Avant de changer l’aiguille, vider le moteur ; 
4. Utiliser le carter de protection de la courroie ; 
5. Contrôler l’indicateur d’huile ; 
6. Entretien des griffes et de crochet ; 
7. Contrôler l’indicateur d’huile ; 
8. Entretien des griffes et de crochet ; 

9. Utiliser le protège aiguille pour la sécurité des yeux en cas de casse aiguille (pour les machines spéciaux). 













                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  تحويلات قاعدية       نموذج 1

وصف النموذج: قميص نساء بحمالات            
_وصلة تزرير على المنتصف 
_ياقة قميص بقدم الياقة منه فيه 
_كم طويل بسوار
العمل المطلوب : انجاز التحويلات حسب النموذج المرسوم 


Description du modèle : chemise femme à  bretelle
_ patte de boutonnage au milieu
col chemisier avec pied de col
manche longue avec poignet
travail demandé : réaliser les transformation suivant le dessin du modéle











                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :  تحويلات قاعدية       نموذج 2

وصف النموذج: قميص نساء بقصة مستقيمة على الامام والظهر
_ياقة قميص  بقدم الياقة 
العمل المطلوب: انجاز التحويلات حسب النموذج المعطى 
Description du modèle : chemisier à découpe droite sur le devant et dos
_col avec pied de col
Travail demandé : realiser les transformations suivant le dessin du modéle 















                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :   رسم القاعدة        نموذج1
رسم التنورة بوصلات (6 وصلات)  قياس 40
القياسات الضرورية : 
القامة  : 160سم 
محيط الخصر: 70سم 
محيط الحوض: 96سم 
ارتفاع الحوض:20سم 
طول الكلي للتنورة : 60سم 
Tracé de la jupe à panneaux femme  :
Mesures nécessaires : Taille 40 
Stature…………………….160cm 
Tour de taille……………….70cm 
Tour de hanches…………..96cm 
Hauteur des hanches……..20cm
 Longueur de la jupe………60cm









                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة :   رسم القاعدة        نموذج1
رسم التنورة شورط  بواسطة قاعدة التنورة المستقيمة قياس 40
القياسات الضرورية : 
القامة  : 160سم 
محيط الخصر: 70سم 
محيط الحوض: 96سم 
طول الكلي للتنورة : 60سم 

Tracé de la jupe culotte
Mesures nécessaires : Taille 40 
Stature…………………….160cm 
Tour de taille……………….70cm 
Tour de hanches…………..96cm 
Longueur de la jupe………60cm















                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة : تجميع الملابس      نموذج1

خياطة  سترة بدون تبطين
_امام بواسطة اميرة 
_الجانب  بفتحة بغرز فوقية 
_تزرير في منتصف االامام  بأسفل وصلة 
_نهايات لوصلة مثبتة بمرابط عند الرقبة 
          _ الكم اعلى الكوع ¾
         _اسفل الكم بفتحة عند المنتصف 
        _ياقة ضابط ينتهي عند كل جانب من الوصلة 
بطاقة تقنية للمواد :
القماش : قماش متنوع _حرير_كراب صوفي _توال بوليستر 2م
قماش لاصق حراري      0.50م                                        
خيط مناسب 
ازرار   18سم           5



                             الديمقراطية الجمهورية الجزائرية الشعبية
                           وزارة التكوين والتعليم المهنيين 
ولاية خنشلة 
مديرية التكوين المهني والتمهين 
امتحان المترشحين الاحرار دورة.....
الاختصاص : خياطة 
المادة : تجميع الملابس      نموذج 2
خياطة سترة انيقة 
_نصف طويلة ,بواسطة قصة ولسانين 
_تزرير بسيط ,يغلق عند المنتصف ب 3 ازرار
_الرقبة تصعد على طول الرقبة 
_الياقة ضابط 
_الجيوب داخل القصة في اسفل السترة 
الكم طايير طويلة تضمن الراحة
الظهر مشدود بخياطة في المنتصف 
البطاقة التقنية للمواد:
قماش:   كراب جورجات, بوليستر,حرير    2م    
بطانية : بوليستر 2م 
قماش لاصق      0.5م
خيط  قطني    /
ازرار          03




image1.emf

image2.png




image3.png




image4.png




