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Chapitre 3 Conversion continu/alternatif Les onduleurs
3-1- Principe du l’onduleur en pont (monophasé)




3-1-1- Commande symétrique



[image: ]La tension u est alternative :
· fréquence : f = 1/T
· Ueff = E

[image: ]3-1-2- Commande décalée
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Exemple :	E = 30 V	f = 50 Hz
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3-2- Réalisation pratique


Les interrupteurs électroniques doivent être :
· commandables à la fermeture
· commandables à l’ouverture
· bidirectionnels en courant (car courant alternatif)
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