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الأغــــــراض التعــليميــــة
  الغرض العـــــام: 
 في نهاية الدرس يكون كل متربص قادرا على أن يشرح معايير الشاشة المميزة بدون الرجوع الى دفتر الملخصات. 
الأغراض الجزئــيـــة:   
1) أن  يعرف الشاشة .
2) أن يذكر أنواع الشاشات.
3) أن يحدّد خصائص الشاشة.

المـــــــــــــــدة:  02 ساعات 
الأدوات ومادة العمـــــل:
	المتكوّن
	المكوّن

	
/

	
/



الوسـائــــل التعليميـــة:        صور فوتوغرافية و رسومات






"المراحــل الرئيسية لسير الـــدرس"
	المكوّن 
	المتكوّن

	- مراجعة :  
س: ما هي مكونات لوحة المفاتيح ؟
	

	
	إجابات صحيحة

	- خلق مركز الاهتمام :  
هناك عدة وحدات تستعمل لإخراج النتائج من جهاز الحاسوب 
س: من يطينا مثالا عن ذلك ؟ 
	




	
	إجابات متعددة و مختلفة

	استخراج العنوان:  " الشاشة L’ECAN "
- تبليغ الأغراض التعليمية:  
مطالبة 2او3 من المتربصين يقرؤون الأغراض.                                               
	

	
	يعيدون قراءة الأغراض 

	الوضع في صعوبة رقم 01:   
 س1: من يعرف لنا الشاشة ؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة و مختلفة

	الشرح والتوضيح:
1. تعريف الشاشة : هي أحد الوحدات الأساسية لإ خراج المعلومات  تسمح بإظهار و عرض النتائج في هيئة صور و هي وحدة لا يمكن الاستغناء عنها.
	ينتبهون ويستفسرون


	التقويم الجزئي 01: 
س1: من يعرف لنا  الشاشة ؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	الوضع في صعوبة رقم 02:
 س: من يذكر أنواع الشاشات ؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة و مختلفة

	الشرح والتوضيح:  هناك عدة أنواع للشاشة و هي:
· شاشات  الأنابيب المهبطية 
· شاشات غازية
· شاشات بلازمية
· شاشات بلورية
· شاشات ديجيتال
· شاشات LCD LED
	ينتبهون ويستفسرون


	التقويم الجزئي 02:
س: من يذكر أنواع الشاشات؟
	

	
	إجابات صحيحة

	الوضع في صعوبة رقم 03:
س: من يحدد خصائص الشاشة ؟
	

	
	إجابات متعددة و مختلفة

	الشرح والتوضيح: خصائص الشاشة هي:
1/-الحجم :  تختلف الشاشات فيما بينها من حيث الأحجام  
و السؤال المطروح بماذا تقاس أحجام الشاشة؟
الإبهام: Pousse  حيث أن البوصة تساوي 2.54 سم أما كيفية القياس فتعتمد على طول قطر الشاشة.
2/-الوضوحية : تقاس وضوحية الشاشة بالبيكسل Pixcel التي تمثل عدد النقط المضيئة في البوصة الواحدة حيث تختلف الشاشات في عرضها للصور  من حيث النوعية  .
	ينتبهون ويستفسرون


	التقويم الجزئي 03: 
س: من يحدد خصائص الشاشة ؟
	

	
	إجابات صحيحة

	التقويم الكلي:
س1: من يشرح  معايير الشاشة ؟
	

	
	إجابات صحيحة


الملاحظــــــــــــــــــــة:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


التخصص : عون حفظ البيانات                             
عنوان الدرس : " الشاشة"
1- تعريف الشاشة :هي أحد الوحدات الأساسية لإ خراج المعلومات  تسمح بإظهار و عرض النتائج في هيئة صور و هي وحدة لا يمكن الاستغناء عنها.
2- أنواع الشاشات : 
تختلف الشاشات باختلاف تكنولوجية العرض و نجد منها:
· شاشات  الأنابيب المهبطية 
· شاشات غازية
· شاشات بلازمية
· شاشات بلورية
· شاشات ديجيتال
· شاشات LCD LED

ملاحظة : إن نوعية الصورة  التي تظهر على الشاشة  لا تعتد فقط على المميزات التقنية  للشاشة بل على بطاقة الشاشة أيضا La carte graphique التي تكون متبثة داخل الوحدة المركزية و من هنا نستنتج أن الشاشة و بطاقة الشاشة عنصران متكاملان من حيث الوظيفة العرض Affichage
3- خصائص الشاشة:
1/-الحجم :  تختلف الشاشات فيما بينها من حيث الأحجام  
و السؤال المطروح بماذا تقاس أحجام الشاشة؟
الإبهام: Pousse  حيث أن البوصة تساوي 2.54 سم أما كيفية القياس فتعتمد على طول قطر الشاشة.
[bookmark: _GoBack][image: ]
طول الشاشة 
عرض الشاشة 
قطر الشاشة


2/-الوضوحية : تقاس وضوحية الشاشة بالبيكسل Pixcel التي تمثل عدد النقط المضيئة في البوصة الواحدة حيث تختلف الشاشات في عرضها للصور  من حيث النوعية  .



الشاشة(l’écran)   
1) تعريف الشاشة:
     شاشة عرض مرتبطة بالحاسوب تسمح بإظهار المعلومات المدخلة و المعروضة ، و هي من المكونات الأساسية  للحاسوب ،  تتعلق نوعية العرض بقدرة " مراقب فيديو" هذا الأخير مدمج في البطاقة الأم أو على بطاقة تسمى " البطاقة البيانية" (La carte graphique)، زودت البطاقة البيانية بذاكرة " ذاكرة فيديو" مستقلة عن الذاكرة المركزية، و التي من خلالها يرسل المعالج الدقيق المعلومات للعرض على الشاشة.[image: http://uaesm.maktoob.com/up/uploads/c78cecadb1.jpg]

· تقاس شاشات العرض عادة قطريا.

2) أنواع الشاشة :
· الشاشة من النوع CRT[image: http://www.boosla.com/images/monitor1.jpg]

شاشات العرض CRT حيث أنها اختصار لـ Cathode Ray Tube وتعني أنبوب أشعة الكاثود. 
تستخدم في معضم أجهزة التلفاز، وجدت منذ 60 سنة تقريباً. 
وخلال هذه المدة الطويلة فإن تقنيات العمل التي تتبعها لم تتغير كثير،
 تكون الشاشات من النوع CRT إما أحادية اللون Monochrome أو ملونة يصل العدد الإجمالي للألوان إلى 16 مليون لون.
 الشاشة من النوع LCD (شاشات العرض البلوري السائل )
      تعد شاشات العرض البلوري السائل خفيفة الوزن، ومُدمَجة، ومحمولة، ورخيصة، ويمكن الاعتماد عليها بشكلٍ أكبر، وأكثر راحةً للعين من أنابيب الأشعة المهبطية (CRTs). تقع طبقة رقيقة من سائل بلوري، الذي يحتوي على خصائص بلورية، بين لوحتين كهربائيتين؛ تحتوي اللوحة الأعلى على أقطاب كهربائية شفافة مستقرة فوقها، وتُعد اللوحة الخلفية هي المرآة. ومن خلال التوصيل السليم للإشارات الكهربائية عبر هذه اللوحات، يمكن تنشيط قطاعات مختلفة من السائل البلوري، محدثةً تغييرات في الخصائص الخاصة بنشر الضوء أو الاستقطاب. ويمكن لهذه القطاعات أن تكون ناقلة أو مانعة للضوء. يتم إنتاج الصورة عن طريق تمرير الضوء خلال قطاعات السائل البلوري ثم انعكاسه مرة أخرى من المرآة إلى المُشاهد. يتم استخدام هذه الشاشات في أجهزة إلكترونية متنوعة مثل الساعات، والآلات الحاسبة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.


[image: http://l.yimg.com/lo/api/res/1.2/6PjJCMMM_DrseFjvd3QSrQ--/YXBwaWQ9bWtihttp:/www.iraqup.com/up/20120101/2kgRK-44Wg_56235458.jpg]




البلازما : تتميز شاشات البلازما بصغر سمكها لا يزيد عن 10 سم ودرجة وضوح عالية جداً High Resolution مقارنة بالأنواع سالفة الذكر، وتجمع هذه الشاشة تقنية الشاشات CRT والشاشات LCD وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية في عملها Ultaviolet.
3) خصائص الشاشة :
أ)- حجم الشاشة:
           يقاس طول قطرها بالبوصة، يقدر حجمها بـــ: 14، 15، 19، 21 بوصة (1بوصة = 2.54 سم) ، تصلح الشاشة 14 و 15 لبرامج معالجة النصوص ، أما لبرامج معالجة الصور فشاشات أكبر قطرا تكون أفضل.
ب)- الدقة Résolusion:
إن الصورة المعروضة على شاشتك مكونة من آلاف النقط تسمى "بكسل" أما مصطلح " دقة" قيبين عدد النقط التي يستطيع كل من الشاشة و البطاقة البيانية إظهارها عموديا و أفقيا.
 ج)- استقرار الصورة (التردد)  :      
عند اختيار الشاشة دقة أكبر تصبح الصورة غير مستقرة و تصدر وميض ضوئيا ، حتى تتمكن الشاشة من اظهار دقة معينة (800x600) نقطة  دون ذبذبة يجب أن ترسم الصورة بتردد أقل ما يمكن مقدر بالهرتز. 
د) – لوحة التعديل :
       تسمح بتعديل الإضاءة ، ارتفاع و عرض نافذة العرض ، ......
   ه)- الصورة يجب أن تكون صافية : كل نقطة " بكسل" مكونة من ثلاثة ألوان (أحمر ، أخضر، أزرق RGB) يقاس المجال الفاصل بين هذه النقط الثلاث بالملم. كلما كان هذا المجال صغيرا فإن مساحة الشاشة تحتوي على عدد هائل من النقط و تصبح الصورة أكثر دقة و تفصيلا.
الشاشة الجيدة يجب أن :
· [image: http://media.paperblog.fr/i/263/2636975/haier-lance-1er-ecran-plat-L-1.jpeg]تكون ذات حجم يتوافق مع متطلبات المستخدم
· العناصر التي تعرضها ذات أبعاد مقبولة (دقة)
· طريقة العرض بعيدة عن أي بريق.
· تظهر صورة صافية و معتدلة توفر راحة المستخدم أثناء العمل و تجنبه آلام العينين و الرأس.
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