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الــــــــعـــــرض


1- اﻟﻔﺮع اﻟﻤﮭﻨﻲ : آﻟﺔ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
2- ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت: ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎرات
3- اﺳﻢ اﻟﺘﺨﺼﺺ: فن المركبات الخفيفة
4- ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄھﯿﻞ:04
5- ﻣﺪة  اﻟﺘﺪرﯾﺐ: 24 أﺷﮭﺮ
6- ﻋﺪد المتربصين : 20 ﻣﺘربص














الاخـتــصـاص: فني السيارات الخفيفة
الفـئـــــة1: الآلات والأجهزة وملحقاتها
	الشفرة
	التعيين
	الخصائص
	النوع المحلي
	متى
	الإستعمال
	الملاحظة

	
	
	
	
	
	الزمن
	النسبة
	

	
	ﻣﺤﻠﻞ ﻏﺎزات اﻟﻌﺎدم اﻟﺸﺎﻣﻞ
.لمحركات البنزين

 ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ دﻟﯿﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ 
، 50 ھﺮﺗﺰ :اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس ،HC ،CO2 ،CO
أﻛﺎﺳﯿﺪ اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ ،O2 إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ، ودﺧﻮل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎرة ورﺑﻄﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ
	
في

	

1
	
	
	

	
	ﻣﺤﻠﻞ ﻏﺎزات اﻟﻌﺎدم اﻟﺸﺎﻣﻞ
لمحركات اﻟﺪﯾﺰل 
ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ دﻟﯿﻞ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻌﺘﯿﻢ(
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ، ودﺧﻮل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎرة ورﺑﻄﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ
	
في


	

1
	
	
	

	
	ﺟﮭﺎز تفريغ اﻟﻔﺮاﻣﻞ اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ
ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ الملحقات
اﻟﯿﺪوﯾﺔودليل لاستخدام  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	ﻧﻤﻮذج ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻼت
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﻮاء ﻣﻀﻐﻮط
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 8 اﻟﻰ 12 ﻟﺘﺮ
	
في

	
1
	
	
	

	
	ﻣﺴﺢ ﻜلي 
لبرنامج السيارة ﺗﺘﺮاوح من مركبة و
دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ و
.اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﯿﻞ 
	و	ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
 .ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت معإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ تجديد 
. اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
	OBD أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ و اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت 2
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﻞ اﻷﻟﻮان و اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ .ﺗﺮدد اﻟﺮادﯾﻮ
	
في

	
1
	
	
	

	
	موقع التنظيف
	اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
ﻣﺠﮭﺰة: اﻟﻤﺤﺮك و ﻣﻀﺨﺔ، ﻏﻄﺎء و ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﻂ ﺻﯿﻨﯿﺔ
ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة .ﻓﺮﺷﺎة
أﺑﻌﺎد اﻟﺤﺎوﯾﺔ ± 10
ﺳﻢ: ﻋﺮض 50 ﺳﻢ ، طﻮل 100 ﺳﻢ
	

في

	

3
	
	
	

	
	 جهاز تعبئة اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت و بادئ التشغيل 
يأتي مع دليل استخدام وصيانة حسب اللغة الفرنسية  
	 ﻓﻮﻟﺖ اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ 220 هرتز 50 
بطاريات 24/12 فولت
مجهزة: مؤقت والتحكم في الحمل الزائد والقطبية
بداية الشدة:300/250أ
	في

	
1
	
	
	

	
	

راﻓﻌﺔ أرﺿﯿﺔ
ھﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ
	ﻧﻤﻮذج لاربعةﻋﺠﻼت اﺛﻨﺎن ﻣﻨﮭﺎ اﺗﺠﺎھﻲ
ﺻﻤﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ . اﻟﯿﺪوي
الى3اطنان 2.5 السعة 
	في
	
1
	
	
	

	
	ﺿﺎﻏﻂ اﻟﮭﻮاء 
ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ دﻟﯿﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام و اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ 380 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
ﺿﻐﻂ 12 ﺑﺎر
ﺧﺰان 280 إﻟﻰ 300 ﻟﺘﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻼت
	
في


	
1
	
	
	

	
	



جسرحامل متحرك


	اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﮭﯿﺪروﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻼت اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
220/380 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
اﻟﺴﻌﺔ 2.5 إﻟﻰ 3 .أطﻨﺎن
أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ 180 إلى 200سم
	
في

	
1
	
	
	

	
	






متقاب ﻣﻊ جهاز التثبيت
	اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ
ف220/380هرتز ، 50 اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 1-13ملم 
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ400 إﻟﻰ 2550دورة فياﻟﺪﻗﯿﻘﺔ طولاﻟﻤﻐﺰل 85/100ملم 
اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﺨﺎرﯾﻂ ﻣﻮرس ، CM1
CM2 ، CM3
	
في

	

2
	
	
	

	
	





ﻣﻜﺒﺲ ھﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻖ ))اﻷرض
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 10 اﻟﻰ 15 طﻦ
دﻟﯿﻞ اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺮك 150 إﻟﻰ 200 ﻣﻠﻢ
اﻟﺠﺪول ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺠﮭﺰة ﻣﻊ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
	
في

	

2
	
	
	

	
	
جهاز منبه الصوت


	ﻧﻤﻮذج ﻟﻞ ﺿﻐﻂ : ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺮك 12 ﻓﻮﻟﺖ ﺧﺮاطﯿﻢ ﻣﺮﻧﺔ
ﻗﺎﺑﺲ اﻟﻀﻮء
	في

	
22
	
	
	

	
	
اﻟﻤﻮﻟﺪ

	ﻧﻤﻮذج ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ 12 إﻟﻰ 14 ﻓﻮﻟﺖ
ﻗﻮة 700 إﻟﻰ 1000
واط
ﻣﺰود ﺑﻤﻨﻈﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
	
في

	
22
	
	
	

	
	
علبة السرعات البسيطة
	لمركبات اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ 
 تحكم يدوي
ﺳﺮﻋﺎت5+ سرعة
للخلف  

	
في

	
05

	
	
	

	
	
علبة
تحويل
	لمركبات السياحة لجميع الارضيا ت



	
	
02
	
	
	




	
	علبة ﺳﺮﻋﺎت
الية
	

	في
	
	01
	
	
	

	
	جهاز توجيه بسيط
	ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﺒﺎن و اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﻜﺮة
	في
	
10
	
	
	

	
	
جهاز توجيه مساعد
	
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﺒﺎن و اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﻜﺮة

	في
	
05
	
	
	

	
	اﻟﻤﻜﺮﺑﻦ

	ﺟﺴﻢ ﺑﺴﯿﻂ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻘﻠﻮب
ﻣﺠﮭﺰة: ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺪء، ﻗﻼدة
	في
	
05
	
	
	

	
	الوامض
المركزي
	ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 12 فولت*القدرة50/60واط
	في
	
22
	
	
	

	
	بادئ
التشغيل
	للسيارت السياحية
ﺗﺤﻜﻢ ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ،  12ﻓﻮﻟﺖ

	في
	
22
	
	
	

	
	المحور اﻟﺨﻠﻔﻲ  للعجلات اﻟﺨﻠﻔﻲ مستقل
	ﻣﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻈﺎم ﻟﻞ ﻓﺮاﻣﻞ ﻣﻊ أﻗﺮاص ،وأذرع ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت
	في
	2
	
	
	

	
	فرجار
اﻟﻔﺮاﻣﻞ
	للسيارات السياحية

	في
	22
	
	
	

	
	اﺳﻄﻮاﻧﺔ
اﻟﻔﺮاﻣﻞ
	ﻧﻤﻮذج ﺗﺮاد
 ﻣﺠﮭﺰة ﺑﻤﻜﺎﺑﺢ ﻣﺆازرة

	في م 
	22
	
	
	

	
	  











ﻤﺤﺮك
اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ




	لتمرين اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ، و إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4*
ﺷﻮط 4*
ﻗﻮة 75 إﻟﻰ 90 ﺣﺼﺎن مغدي للتعديل بالمسمار
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮاﻏﻲ ﻧﺘﻮء اﻟﺴﺘﺮة ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
: ﻣﺠﮭﺰة ﺑـ
اﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ
تركيب اﻟﻤﺤﺮك ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 
: ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻊ
ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺸﯿﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
فراغ دﻟﯿﻞ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
دليل إﺻﻼح
ﺧﺎﺻﺔ أدوات اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
	


في
	


 22
	
	
	

	
	

ﻣﺤﺮك اﻟﻤﻜﺮﺑﻦ
	ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، تركيبﻋﻠﻰ اﻹطﺎر، و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد للتشغيل
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4
ﺷﻮط 4
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء 
الاستطاعة70/90حصان
ﻣﺠﮭﺰة بوثيقة التشخيص اوبيدي
	
في

	1
	
	
	

	
	

محرك ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺣﻘﻦ
 احادي النقطة

	ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، تركيبﻋﻠﻰ اﻹطﺎر، و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد للتشغيل
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4
ﺷﻮط 4
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء 
الاستطاعة50/80حصان
ﻣﺠﮭﺰة بوثيقة التشخيص اوبيدي
	
في
	1
	
	
	

	
	


محرك ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺣﻘﻦ
متعدد النقاط
	ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، تركيبﻋﻠﻰ اﻹطﺎر، و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد للتشغيل
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4
ﺷﻮط 4
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء 
الاستطاعة50/80حصان
ﻣﺠﮭﺰة بوثيقة التشخيص اوبيدي

	

في
	

5
	
	
	

	
	



ﻣﺤﺮك دﯾﺰل ذو ﺣﻘﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
	ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر، و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد لبدا التشغيل
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4
ﺷﻮط 4
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء 
70 إﻟﻰ 90    الاستطاعة
حصان
اﻟﺤﻘﻦ اﻷﺣﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﯾﺰل مجموعة قمرة السياقة علبة إدارة اﻟﻤﺤﺮك
اوبيدي
	
في

	5
	
	
	

	
	



محرك الديزل
ﺣﻘﻦ الراية اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
	ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر، و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد لبدا التشغيل
اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﻂ 4
ﺷﻮط 4
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء 
 إﻟﻰ 90    الاستطاعة
100حصان
اﻟﺤﻘﻦ اﻷﺣﻤﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪﯾﺰل مجموعة قمرة السياقة علبة إدارة اﻟﻤﺤﺮك
اوبيدي
	
في


	

5
	
	
	

	
	
توزيع الكبح


	
للسيارت السياحية
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ


	
في
	5
	
	
	

	
	

توزيع الكبح



	
للسيارت السياحية
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ
	في

	

5
	
	
	

	
	
 
ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ
	آﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 
12 ﻓﻮﻟﺖ
ﺳﺮﻋﺎت ﻣﻊ 3
ﺗﻘﻄﻊ
	
في
	5
	
	
	

	
	ﻧﻈﺎم واﻣﺾ الاضاءة
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ
: ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺣﺮاﺋﻖ 4
1قاطعة تحكم
مركزي التحكم 1

	
في

	2
	
	
	

	
	

ﻧﻈﺎم ﻗﻔﻞ
ﻣﺮﻛﺰي للابواب
	طﻘﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﻜﻢ : ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت واﻟﻤﺮﺣﻼت واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻷﺳﻼك

	
في


	

22
	
	
	

	
	


اﻟﺴﯿﺎرة
ﻛﯿﺲ ھﻮاء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻌﻜﺎس
ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ دﻟﯿﻞ اﻹﺻﻼح - واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	: ﻣﺠﮭﺰة ﺑـ
ﻣﺤﺮك ﺣﻘﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪد اشواط ، 4 ﺳﻠﻨﺪرات ، الاستطاعة من
100 إﻟﻰ 80 ﺣﺼﺎن
أﺧﺬ ﺗﺸﺨﯿﺺ يتناسب 
مع اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷوروﺑﯿﺔ 5
اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻼﺳﯿﻜﻲ
ﻛﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻔﺦ
ﻗﻔﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻞ أﺑﻮاب ﻧﻮاﻓﺬ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
ﻣﻜﯿﻒ ھﻮاء 
اﻟﻜﺒﺢ ا ب س
توجيه مساعد
	


في
	



01
	
	
	

	
	




اﻟﺴﯿﺎرة
وﯾﺄﺗﻲ ﻣﻊ دليل إﺻﻼح - و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
	: ﻣﺠﮭﺰة ﺑـ
ﻣﺤﺮك ﺣﻘﻦ اﻟﺪﯾﺰل
متعدد الريات 
4اشواط4اسطوانات
الاستطاعة من80/100 ﺣﺼﺎن
أﺧﺬ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ يتناسب مع
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷوروﺑﯿﺔ 5 ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮﻛﺔ كلاسيكي
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﺎﺑﺢ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ  ﻟﻼﻧﻐﻼق ا ب س
اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ مع إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ التعديلالجيوميتري اﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ والخلفية
التوازن و الهبكل
	




في
	




01
	
	
	










	الإختصاص: فني السيارات الخفيفة.
      الفئـــة 02:الأدوات والأجهزة

	الملاحظة
	الإستعمال
	متى
	النوع المحلي
	الخصائص
	التعيين
	الشفرة

	
	النسبة
	الزمن
	
	
	
	
	

	
	
	
	22
	


في
	
ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻼت ، 2
ﻣﻨﮭﺎ اﺗﺠﺎھﯿﺔ
ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ
60 ﻛﺠﻢ
أﺑﻌﺎد ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 660
ﻣﻢ طﻮل × 315 ﻣﻢ
ﻋﺮض × 567 ﻣﻢ ارﺗﻔﺎع
اﻷدراج، واﺣﺪ اﻛﺜﺮ4
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺠﮭﺰة ﻗﻔﻞ ﻟﻞ أﻣﻦ

	ﺻﻨﺪوق أدوات   
من اﻟﺼﻠﺐ
صندوق المتربص 
: ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻓﻮﻻذ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﻤﻄﺮوق ، ﺣﺎﻓﺔ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﺬ اﻟﻄﻮل 130 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ

	مبرد حاد
	

	
	
	
	22
	في
	ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻀﺨﺔ
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 150 إﻟﻰ 200
ﺳﻢ 3
	اسطوانة اﻟﺰﯾﺖ


	

	
	
	
	22
	في
	اﺑﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺾ ﻧﺤﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺸﺐ
	ﻓﺮﺷﺎة ﺷﻤﻌﺔ

	

	
	
	
	22
	
	ﻣﻘﺎﺑﺲ 12 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ 10
إﻟﻰ 32 ﻣﻢ ﻋﻜﺴﮭﺎ اﺳﺌﻠﺔ
راﻓﻌﺔ اﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ T
ﺗﻤﺪﯾﺪ ، طﻮل 125 ﻣﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ، طﻮل 250 ﻣﻢ اﻷوﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺤﻮﻻت  لميادين اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

	ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ½ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﺂﺧﺬ

	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻧﻤﻮذج
اﻟﺼﻠﺐ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻣﻨﺤﻨﯿﺔ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﺑﻊ .ﻣﯿﻼ
ﻋﺪد 16 ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻦ 6 ﺣﺘﻰ
21 ﻣﻠﻢ
	المفاتيح اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 6 ﻧﻘﺎط و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻷﺿﻼع اﻓﺘﺘﺎح
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ 16 اﻟﺸﺪات ﻣﻦ 6 إﻟﻰ 21 ﻣﻢ
	مفاتيح أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﺰدوﺟﺔ     ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪودة
	

	

	
	
	22
	
في
	ﺷﻤﻌﺔ اﻧﺰﻻﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس 16 T ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻄﺢ وﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	مفتاح الشمعة

	

	
	
	
	22
	

في
	ﺷﻤﻌﺔ اﻧﺰﻻﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس 21 T ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻄﺢ وﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	

مفتاح الشمعة    
	

	
	
	
	22
	
في
	XZN ﻗﺎﻟﺐ ل ﺑﺼﻤﺔ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 5 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻦ M12 إﻟﻰ M5
	
ﻣﻔﺘﺎح ذﻛﺮ ﺑﺰاوﯾﺔ 
اكس ز ن

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻗﺎﻟﺐ ل ﺑﺼﻤﺔ ﺗﻮرﻛﺲ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 5 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ T10 إﻟﻰ T5 ﻣﻦ
	ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺬﻛﻮر ﺑﺰاوﯾﺔ ثوركس    
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن طﻘﻢ ﺷﻮﻛﺔ 8
ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻤﻚ 1 ﻋﺮض ﻛﺮوم

	ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 10 أﻗﺴﺎم
رﺋﯿﺴﯿﺔ 6 ﻣﻦ 1.5 إﻟﻰ 10 ﻣﻠﻢ
1          ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
	ﻣﻔﺘﺎح ذﻛﺮ ﺑﺰاوﯾﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
أﺑﻌﺎد اﻟﻨﻘﻄﺔ 4 × 50 ﻣﻢ
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	مجموعة خوابير

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻧﻤﻮذج ﻣﺮن
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 300 إﻟﻰ 400 ﻣﻠﻢ
	اﺻﺒﻊ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ

	

	
	
	
	22
	

في
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 5 ﺳﻔﻂ ﺗﻐﻄﻲ و أﻗﻄﺎر
إﻟﻰ M3 اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ ، 20 رﯾﺸﺔ
ﺳﻤﺎﻛﺔ ﻣﻦ 0.05 ﻣﻢ إﻟﻰ 1.00 ﻣﻢ
اﻟﻄﻮل 100 ﻣﻢ M16
	
اﻟﻨﺎزع اﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﻤﻜﺴﻮر اﻟﻤﺨﺮوطﻲ
ﺳﻤﻚ اﻟﻤﻘﯿﺎس
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻛﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺰورة 300 إﻟﻰ 400 ﻏﺮام ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ
	ﻣﻄﺮﻗﺔ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ

	

	
	
	
	22
	
في
	أطﺮاف ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﯾﻞ
ﻗﻄﺮ 35 إﻟﻰ 40 ﻣﻢ PVC ﻣﻘﺒﺾ ﻓﻲ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 300 إﻟﻰ 325 ﻣﻠﻢ
	
 مطرقة بلاستيكية
	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﺸﺮﯾﻂ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻞ ﺗﺂﻛﻞ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ            
ﯾﺮﺗﺪي
	
شريط قياس 2متر
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ .ﺣﺠﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﯾﺨﺮش اﻟﻄﻮل 160 ﻣﻠﻢ
	
ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
	

	
	
	
	22
	

في
	ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ 6 أوﺿﺎع
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﺨﺮش
اﻟﻄﻮل ﻣﻦ 180 إﻟﻰ 200 ﻣﻠﻢ
اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 30 إﻟﻰ 40
1                      ﻣﻠﻢ
	
ﻛﻤﺎﺷﺔ متعددة 
المهام
	

	
	
	
	22
	



في

	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﻮق
ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 140 ﻣﻠﻢ
ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 11 إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
ﻧﻤﻮذج ل ﺣﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﻮ
. اﻷﻛﻤﺎم اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ اﻟﻄﻮل 140 ﻣﻠﻢ 30 ﻣﻠﻢ
	
كماشة لنزع الحلقة
المرنة الداخلية
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻓﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﻊ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻄﻮل 200 إﻟﻰ 230 ﻣﻢ
ﻓﺘﺤﺔ 40 إﻟﻰ 50 ﻣﻢ
	
كماشة لنزع الحلقة 
المرنة الخارجية
	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
طﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﺬ اﻟﻄﻮل 100 ﻣﻢ
	ابر فلادية 

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ
رﻧﯿﮫ 1/10 ﻣﻠﻢ
ﺣﺎﻛﻢ 150 إﻟﻰ 200 ﻣﻠﻢ
	ﻗﺪم قنوية
1/50ﻣﻢ
وﯾﺄﺗﻲ مع العلبة


	

	
	
	
	22
	
في
	100-10 ﻣﻦ
	
وﺟﻊ ﺗﻮرﻛﺲ
وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	22
	
في
	أﻟﻌﺎب ﻣﻦ 10 ﻣﻘﺒﺲ

	
ﻣﻔﺘﺎح ﺗﻮرﻛﺲ 
ﻣﻘﺒﺲ
وﯾﺄﺗﻲ مع العلبة
	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ
ﻣﻦ أي ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ISO ، اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ 1          ل ﻟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺚ
	
اﻷوردة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ﺗﺄﺗﻲ مع ﻋﻠﺒﺔ
	

	
	
	
	22
	

في
	اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺷﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم، طﺮف ﻣﻌﺖ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 115 إﻟﻰ 120 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ لفك
اﻟﻤﺴﻤﺎر حديد الزهر

	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺷﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم، طﺮف ﻣﻌﺖ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 140 إﻟﻰ 160 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ لفك اﻟﻤﺴﻤﺎر حديد الزهر

	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺷﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم، طﺮف ﻣﻌﺖ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 200 إﻟﻰ 240 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻔﻚ ﻣﺴﻄﺢ لفك اﻟﻤﺴﻤﺎرحديد الزهر

	

	
	
	
	22
	
في
	ﻣﻘﺒﺾ ﺑﻼﺳﺘﯿﻚ ﺧﻼت ﺷﻔﺮة اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
اﻟﻤﻮﻟﯿﺒﺪﯾﻨﻮم اﻟﻔﻮﻻذﯾﺔ ، رأس ﻣﺼﻘﻮل
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 130 إﻟﻰ 140 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻔﻜﺎت البصمة
 ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ

	

	
	
	
	22
	
في
	اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻼت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺷﻔﺮة اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
اﻟﻤﻮﻟﯿﺒﺪﯾﻨﻮم اﻟﻔﻮﻻذﯾﺔ ، رأس ﻣﺼﻘﻮل
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 160 إﻟﻰ 180 ﻣﻠﻢ

	ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻔﻚ اﻟﺒﺮاﻏﻲ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ
	






	
	
	
	22
	
في
	اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﻼت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺷﻔﺮة اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
اﻟﻤﻮﻟﯿﺒﺪﯾﻨﻮم اﻟﻔﻮﻻذﯾﺔ ، رأس ﻣﺼﻘﻮل
إﺟﻤﺎﻟﻲ طﻮل 225 إﻟﻰ 250 ﻣﻢ
	ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻔﻚ اﻟﺒﺮاﻏﻲ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ
	


	
	
	
	
	
	
	اﻷدوات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ

	

	
	
	
	02
	 في
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 10 إﻟﻰ 15 ﺳﻞ
	انبوبة  اﻟﺰﯾﺖ
	

	
	
	
	05
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج أﻧﺒﻮب
اﻟﻔﻠﻮرﺳﻨﺖ ، ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت وﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻤﺎء
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
طﻮل اﻟﺴﻠﻚ ﻣﻦ 5 إﻟﻰ 7 ﻣﻢ
	ﺑﻠﯿﺪوز
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻣﻦ 1- إﻟﻰ 1+ ﻋﺎرﯾﺔ
	ﻣﻀﺨة الضغط يدوية     
	

	
	
	
	10
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﻖ HHS ﻓﻮﻻذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 25 ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻟﻜﻞ
ﻣﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ 1 إﻟﻰ ½ 13 ﻣﻠﻢ
	ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮ ﻋﺮﻗﻮب أﺳﻄﻮاﻧﻲ
	

	
	
	
	05
	
في ما
	ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻮﻻذ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 10 ﻣﺜﺎﻗﺐ ﻗﻄﺮھﺎ ﻣﻦ 10 إﻟﻰ 20 ﻣﻢ
	ﺻﻨﺪوق إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮوط اﻟﺬﯾﻞ
	

	
	
	
	05
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج اﺣﺘﺮاﻓﻲ ، ISO ﺧﻄﻮة ﻣﺘﺮي : ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻷﻟﻌﺎب 12 ﺻﻨﺒﻮر ، 12 ﺻﻨﺎﻋﺔ ، ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ
اﻟﯿﺴﺎر وﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻷﺑﻌﺎد 3 × 50 ، 4 ×
× 6 ، 80 × 5 ، 70
× 8 ، 100 × 7 ، 100
10 ، 125 × 9 ، 125
، 175 × 12 ، 150 ×
14 ×	1
200 ، 14 × 125 16 ×
200
	

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﺑﯿﺮ و ﯾﻤﻮت
	

	
	
	
	04
	
في ما
	ﻣﻮدﯾﻞ ﻛﺮوم ﻓﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻓﻮﻻذي ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻨﺤﻨﯿﺔ و ﯾﻤﯿﻞ رأﺳﮫ اﻟﻤﻀﻠﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 9 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻦ 22 اﻟﻰ 32 ﻣﻠﻢ
	علبة ﻣﻦمفاتيح ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
	

	
	
	
	04
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
ﺳﺪاﺳﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ، و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻷﺿﻼع اﻓﺘﺘﺎح طﻘﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 9 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻦ 22 اﻟﻰ 32 ﺳﻢ

	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ أﻧﺎﺑﯿﺐ 

	

	
	
	
	04
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
o N ، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
35

	ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ رﺑﻂ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺪودة
	

	
	
	
	04
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
36 o N اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻢ
	ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ رﺑﻂ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺪودة

	

	
	
	
	04
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 7 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ:
، 13 ، 12 ، 11 ، 10
14 ، 17 ، 19 ﻣﻠﻢ
	
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ 
زاوية الدكور 
الين
	

	
	
	
	04
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
:ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 6 ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ، T25 ، T20 ، T15
T27 ، T30 ، T40
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ زاوية الدكور
ﺗﻮرﻛﺲ
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻣﻮدﯾﻞ ﻣﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﺮوم ﻣﻊ 10 ﻣﺮﺑﻌﺎت ذﻛﺮﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم

	ﻣﻔﺘﺎح رﺑﻂ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﺪادات اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮذج ل اﻟﻤﺴﻤﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ
	ﻣﻌﺪن ﺣﺰام وﺟﻊ

	

	


	
	
	03
	
في ما
	إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮع ﻣﻦ 16 ﻣﻠﻢ إﺻﺪار اﻟﻜﺮوم ﺑﻤﻘﺒﺾ ﻣﻨﺰﻟﻖ ، ﻓﻮﻻذ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
اﻟﻄﻮل 150 ﻣﻢ
	وﺟﻊ ﺳﺪادة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ T ﺣﺮف
	

	
	
	
	03
	في ما
	
إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮع ﻣﻦ 21 ﻣﻠﻢ إﺻﺪار اﻟﻜﺮوم ﺑﻤﻘﺒﺾ ﻣﻨﺰﻟﻖ ، ﻓﻮﻻذ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
اﻟﻄﻮل 150 ﻣﻢ


	اﻟﻤﻔﺘﺎح إﻟﻰ اﻟﺸﻤﻮع T ﻓﻲ
	

	
	
	
	03
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺟﻠﺒﺔ ﻣﻄﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮوم 6 ﺟﻮاﻧﺐ ، ﻓﻮﻻذ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم  
 
	ﺗﻮھﺞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﺟﻊ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻣﻮدﯾﻞ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻣﻘﺎس 17 ، 19 ، 22 ﻣﻠﻢ وﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻮﺻﺔ ½
ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﻜﺮوم
اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم
	اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺴﺮات ﻣﻦ ﻋﺠﻼت

	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻻﻟﺘﻔﻜﯿﻚ و اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺮات اﻟﻤﻮﻟﺪ و ﻣﻦ
ﺿﺦ ﻟﻞ ﻣﯿﺎه
	وﺟﻊ اﻟﺒﻜﺮات


	

	
	
	
	04
	

في ما
	: ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺤﺮك ½ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 23 ﻣﻔﺘﺎح
ﻣﻘﺒﺲ 10 إﻟﻰ 32 ﻣﻢ ،
راﻓﻌﺔ ، ﺳﻘﺎطﺔ ،
ﻣﺤﻮرﯾﻦ ، وﺻﻼت ، ﻣﺤﻮل ﻣﺤﺮك ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﻣﺂﺧﺬ
	ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻓﻲ اﻻدﻏﺎل

	

	
	
	
	02
	
في ما
	
: ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﻘﻄﻊ، ﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ﻗﻼدة و اﻟﻤﺸﺎﺑﻚ

	ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻘﻼﺋﺪ ل اﻟﻜﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ رف إدارة
	

	
	
	
	01
	في ما
	ﺗﻀﻢ : اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻛﻮى، أزواج اﻷﺣﺬﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ و ﺑﺄﻗﻄﺎر ﻣﻦ رﺑﯿﻊ 100 إﻟﻰ
ﻣﻠﻢ 200

	ﺻﻨﺪوق اﻷﺣﺬﯾﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺎﻛﻔﺮﺳﻮن
	

	
	
	
	01
	في ما
	
: ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚاﻟﻨﺎزع ﻟﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺪة و ﻣﺤﻄﺎت
ﺣﺰام ﻟﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت
ﺣﺸﻮ ﺳﺎﺋﻞ ﺿﺦ ل رﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

اﻟﻮزن اﻟﺤﻤﻀﻲ
	ﺻﻨﺪوق ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻟﻞ ﺑﻄﺎرﯾﺎت
	

	
	
	
	05
	

في ما
	ل اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻤﻮذج ل ﻓﻜﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
	ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻔﺼﻞ ﻛﺮوي ﻋﺎﻟﻤﻲ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﻣﻨﺰﻟﻘﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻌﻜﺎس
اﻟﻤﺴﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 6 ﺷﻔﺎطﺎت :ﺑﺴﻌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﯿﺔ
س
1 ﻓﺘﺢ : 0 إﻟﻰ 90 N
ﻣﻠﻢ
ﻋﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ
2 ﻻ
ﻓﺘﺢ : 0 إﻟﻰ 130
ﻣﻠﻢ
ﻋﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ
3 ﻻ
اﻟﻔﺘﺢ : ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 175 ﻣﻠﻢ
اﻟﻌﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 165 ﻣﻠﻢ
4 ﻻ
اﻟﻔﺘﺢ : 0 إﻟﻰ 220
ﻣﻢ
اﻟﻌﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 165 ﻣﻠﻢ
5 ﻻ
اﻟﻔﺘﺢ : 0 إﻟﻰ 270
ﻣﻢ
اﻟﻌﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 220 ﻣﻠﻢ ﻓﺘﺢ رﻗﻢ 6 : ﻣﻦ 0 إﻟﻰ
ﻣﻠﻢ 340
اﻟﻌﻤﻖ : 0 إﻟﻰ 220 ﻣﻠﻢ

	ﺳﺎﺣﺒﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻘﺪﻣﯿﻦ ، ﻗﺒﻀﺔ داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ
	

	
	
	
	42
	في ما
	ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺰورة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺪورﯾﺔ
ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 120 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
ﻋﺮض ل دﻏﺔ -120 130 ﻣﻠﻢ )ﻣﻘﺘﺒﺲ إﻟﻰ
)اﻟﻤﻨﺸﺄة
	ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ
	

	
	
	
	05
	

في ما
	ﻗﻄﺮ 3 إﻟﻰ 5 ﻣﻢ
	ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻟﻞ ﻣﺮﻛﺰ
	

	
	
	
	25
	
في ما
	ﻛﺄس ﻟﻘﯿﻂ
اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺄس ﻧﺎﻋﻢ
اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ 320 ﻣﻠﻢ
	ﺷﻘﺔ اﻟﺠﯿﺮ
	

	
	
	
	25
	في ما
	ﻛﻮب ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ
	ﺷﻘﺔ اﻟﺠﯿﺮ
	

	
	
	
	25
	في ما
	ﻛﻮب ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ
	ﻧﺼﻒ اﻟﺠﯿﺮ
	

	
	
	
	25
	

في ما
	ﻛﻮب ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ
	ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺠﯿﺮ
	

	
	
	
	25
	
في ما
	ﻛﻮب ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ
	ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺠﯿﺮ
	

	
	
	
	25
	في ما
	ﻛﻮب ﻧﺼﻒ ﺣﻠﻮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﻣﻘﺒﺾ
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 320 ﻣﻠﻢ
	اﻟﺠﯿﺮ اﻟﺜﻼﺛﻲ
	

	
	
	
	05
	

في ما
	اﻟﻜﺘﻠﺔ 900 إﻟﻰ 1000 ﺟﻢ ﻣﻘﺒﺾ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ ﻗﺴﻢ    ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
	ﻣﻄﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
	

	
	
	
	05
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ، ﯾﻤﯿﻞ إدراج ﻛﺮﺑﯿﺪ اﻟﺘﻨﻐﺴﺘﻦ اﻟﻄﻮل ﻣﻦ 110 إﻟﻰ 115 ﻣﻢ
	إﺑﺮة ﻣﻦ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
اﻟﻄﻮل ﻣﻦ 100 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	إﺑﺮة ﻣﻦ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 160 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
	

	
	
	
	21
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ أﻛﻤﺎم ﻣﻌﺰوﻟﺔ اﻟﻄﻮل 160 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
	

	
	
	
	21
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ أﻛﻤﺎم ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻗﻄﻊ ﻗﻄﺮﯾﺎ
اﻟﻄﻮل 160 ﻣﻠﻢ
	ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺸﺒﻚ
	

	
	
	
	21
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻏﻲ ﻗﻮاطﻊ اﻟﺨﻂ
ﺷﻔﺮة ﻟﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪ و اﺑﻨﮫ
اﻟﻄﻮل 200 إﻟﻰ 240 ﻣﻢ اﻷﻛﻤﺎم اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ
	اﻟﻌﻘﺺ ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺰول ﻣﺤﻄﺎت
	

	
	
	
	21
	

في ما
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺠﺮد
اﻷﻛﻤﺎم اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ
	اﻟﻌﻘﺺ ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻟﻞ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺰول ﻣﺤﻄﺎت
	

	
	
	
	02
	
في ما
	ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ 6 ﻣﻨﺎﺻﺐ واﻟﺼﻠﺐ
اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺨﺮش
اﻟﻄﻮل ﻣﻦ 180 إﻟﻰ 200 ﻣﻠﻢ
اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 30 إﻟﻰ 40 ﻣﻠﻢ
	اﻟﻤﺸﺒﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺮﯾﺎت
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم
اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ ،
ﻧﻤﻮذج ﺳﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﻮ ، ﻣﻘﺎﺑﺾ ﻣﻌﺰوﻟﺔ
اﻟﻄﻮل 140 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻤﯿﺎه
	

	
	
	
	03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 140 ﻣﻠﻢ
ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 11 إﻟﻰ 30 ﻣﻠﻢ
	ﻗﻮاطﻊ ﻗﻄﺮﯾﺔ
	

	
	
	
	03
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 160 ﻣﻠﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 25 إﻟﻰ
60 ﻣﻠﻢ
	اﻟﺘﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﻛﻤﺎﺷﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 200 إﻟﻰ 230 ﻣﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 55 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ
	اﻟﺘﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﻛﻤﺎﺷﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ
	

	
	
	
	03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻢ 120 إﻟﻰ 140 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ إﺣﻜﺎم داﺧﻠﻲ ، ﻓﻜﻮكﺑﺰاوﯾﺔ
	

	
	
	
	03
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ اﻻھﻠﯿﺔ
اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 11 إﻟﻰ 30 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ إﺣﻜﺎم داﺧﻠﻲ ، ﻓﻜﻮك ﺑﺰاوﯾﺔ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 160 إﻟﻰ 180 ﻣﻠﻢ اﻻھﻠﯿﺔ
اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 25 إﻟﻰ 60 ﻣﻠﻢ
	اﻟﺘﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﻛﻤﺎﺷﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ اﻟﺸﻌﻼت
	

	
	
	
	03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 200 إﻟﻰ 230 ﻣﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 55 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ


	اﻟﺘﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﻛﻤﺎﺷﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ اﻟﺸﻌﻼت
	

	
	
	
	03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 130 إﻟﻰ 140 ﻣﻠﻢ
ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ    إﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﯿﺔ ، ﻓﻜﻮك ﺑﺰاوﯾﺔ
	

	
	
	
	03
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 140 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ اﻟﻘﺪرة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ 11 إﻟﻰ
ﻣﻠﻢ 30
	ﻛﻤﺎﺷﺔ           إﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﯿﺔ   ﺑﺰاوﯾﺔ ،   ﻓﻜﻮك
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻄﺢ ﯾﺨﺮش
اﻟﻄﻮل 160 إﻟﻰ 180 ﻣﻠﻢ ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ 25 إﻟﻰ
60 ﻣﻠﻢ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ    إﺣﻜﺎم ﺧﺎرﺟﯿﺔ ، ﻓﻜﻮك ﺑﺰاوﯾﺔ
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻟﺮﺑﻂ و ﻧﺰع ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺎف و اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﯿﻦ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ل ﺣﺸﺪ
ﻟﻞ ﺳﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ زﻧﺒﺮﻛﯿﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ))ﺑﻄﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺘﺔ
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﻟﺮﺑﻂ و ﻧﺰع ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺎف و اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﯿﻦ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ل ﺣﺸﺪ
ﻟﻞ ﺳﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
	ﻛﻤﺎﺷﺔ زﻧﺒﺮﻛﯿﺔ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ) )ﺑﻄﺎﻧﺎت ﻻﺻﻘﺔ
	

	
	
	
	01
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻟﻞ ﺿﺮب
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 10 أرﻗﺎم ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 9
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻜﻤﺎت - أرﻗﺎم
	

	
	
	
	01
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻟﻞ ﺿﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 26 اﻟﺤﺮوف اﻟﮭﺠﺎﺋﯿﺔ
1               اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻜﻤﺎت - اﻟﺤﺮوف
	

	
	
	
	       02
	في ما
	ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ل ﻓﺎﺋﻒ
ﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻣﺎﻛﻔﯿﺮﺳﻮن
ﻣﺰدوج ﻧﻤﻮذج ﻣﺨﻠﺐ رﺑﻂ واﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺼﻠﺐ
	ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻮى
	

	
	
	
	20
	

في ما
	اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ أو اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻧﻤﻮذج اﻟﺠﺴﻢ ، ﻣﺠﮭﺰة ﻣﻊ ﺻﻤﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻞ
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﮭﻮاء
	ﺑﻨﺪﻗﯿﺔ اﻟﻨﻔﺦ
	

	
	
	
	25
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ ﺷﻔﺮة ﻣﻦ 300 ﻣﻠﻢ ﻗﻄﺐ ﻣﻦ 90 درﺟﺔ
اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮاﻏﻲ
	اﻟﻤﻨﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﻊ اﻟﯿﺪ
	

	
	
	
	       04
	في ما
	اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 32 daN
ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻘﯿﺎدة ½ ﺑﻮﺻﺔ
	ﻋﺰم اﻟﺪوران اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﺰاوي ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺤﺮك ½ ﺑﻮﺻﺔ
	ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺰم اﻟﺪوران
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻌﻠﺐ
	

	
	
	
	01
	
في ما
	اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 32 daN
ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺤﺮك ½ ﺑﻮﺻﺔ
	ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﺰم اﻻﺗﺼﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﻋﺮض اﻟﻤﻮردة ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	03
	في ما
	اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 40 ﻧﯿﻮﺗﻦ
	دﯾﻨﺎﻣﻮﻣﺘﺮ )ﺷﺨﺺ إﻟﻰ )رﺑﯿﻊ
	

	
	
	
	11
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻔﺘﺢ ، ﻣﻊ
ﺑﺮﻏﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ ، أطﺮاف ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﻘﻮى اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﺔ 150 ﻣﻢ
اﻟﻄﻮل ﺣﻮاﻟﻲ 200 ﻣﻠﻢ
	ﻣﺠﻔﻒ طﺮف اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ
	

	
	
	
	13
	

في ما
	ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت و ﺣﺎﻟﺔ
ﺳﺎﻋﺔ     1/100    ﻣﻢ ﺑﻌﻘﺎرب ﺗﺠﻤﯿﻊ
اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﯿﺔ 10 إﻟﻰ 20 ﻣﻢ
1
	ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ
	

	
	
	
	02
	
في ما
	ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮك
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 25 ﺑﺎر اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
	ﺿﺎﻏﻂ ﻣﺤﺮك اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻊ  ﻣﺤﻮﻻت ل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺮﻛﺎت
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺮك اﻟﺪﯾﺰل
ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 40 ﺑﺎر اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
	ﺿﺎﻏﻂ ﻣﺤﺮك اﻟﺪﯾﺰل زودت ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻊ ﻣﺤﻮﻻت ل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺮﻛﺎت
	

	
	
	
	05
	

في ما
	
	ﺻﻨﺪوق ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺣﺎﻗﻦ وﻗﻮد اﻟﺪﯾﺰل ﻟﺘﻨﻈﯿﻒ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﻦ اﻟﺜﻘﻮب و اﻟﺤﻠﻤﺎت
ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﺰل
	

	
	
	
	02
	
في ما
	وﯾﺸﻤﻞ: ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ، واﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ ، وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ
	ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ
ل اﻟﯿﺪوي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪﺧﻮل و اﻟﻌﺎدم ﺻﻤﺎم اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻧﻤﻮذج 2 ، ﻟﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻘﺎطﺔ ﻗﺪرة 55 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ارﺗﻔﺎع 80 إﻟﻰ 100
ﻣﻠﻢ
	ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﯿﺎﻗﺔ
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻧﻤﻮذج 2 ، ﻟﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻘﺎطﺔ ﻗﺪرة 100 إﻟﻰ ﻣﻦ 150
ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
	ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﯿﺎﻗﺔ
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﻟﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ : ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺷﺠﺮة 1
ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺨﺮوط ﻣﺰدوﺟﺔ 1 11 ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻦ 22-12 ﻣﻠﻢ ﻗﻄﺮ
	ﺟﮭﺎز ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺮص اﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﺿﻐﻂ زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 10 ﺑﺎر
	ﻛﻮﻧﺖ ص ﻣﺤﺮك ôleur ﺿﻐﻂ اﻟﺰﯾﺖ زودت ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻊ اﻟﻜﻞ
ﻣﺤﻮﻻت
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ : ﻣﻀﺨﺔ وﻣﻘﯿﺎس ﺿﻐﻂ وﻣﻘﺎﺑﺲ ﺗﻮﺻﯿﻞ
	ﺗﺒﺮﯾﺪ داﺋﺮة ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺨﺘﻢ
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في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﻌﺪ
اﻟﻘﺪرة: اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﯿﺔ 0 إﻟﻰ 110 ﻣﻠﻢ، ﻗﻮة 0 إﻟﻰ
150 N
	ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﺮة ﻣﻦ اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
	

	
	
	
	01
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻷﻋﻤﺪة اﻟﺪوران
اﻟﺴﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ : 80 اﻟﻰ 100 ﺳﻢ
	ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻜﻢ
	

	
	
	
	01
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ : ل اﻟﺘﻮاء وﯾﺴﺎر رﺑﻂ ﻗﻀﺒﺎن
	ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺮﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﻀﺒﺎن
	

	
	
	
	01
	في ما
	ل ﻟﻞ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة
ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ و اﻟﺪﯾﺰل
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 2000 ﺑﺎر
	اﻟﻮﻗﻮد ﺿﻐﻂ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت و ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	21
	

في ما
	ﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﻮزن ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺔ ﺷﻔﺮات اﻷﻛﻤﺎم اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ
اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﻨﯿﻜﻞ
اﻟﻄﻮل 130 ﻣﻢ
	ﻣﻘﺺ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوم اﻟﻔﺎﻧﺎدﯾﻮم اﻟﺼﻠﺐ
ﺟﺮﯾﺪة وﺗﺮس ﻧﻤﻮذج ل ﺳﯿﺎرات اﻟﺮﻛﺎب و اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ

	ﯾﺴﻠﻢ     ﻣﺰﯾﻞ اﻟﺼﻤﺎم ﻣﻊ
إﻛﺴﺴﻮارات ل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻤﺎم اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﻠﺐ
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻣﻮدﯾﻞ إﻋﺪاد ل اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ
	اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ Descaler اﻷﺧﺎدﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ

اﻟﻤﻮردة ﻣﻊ ﺷﻔﺮات ﻻﻷﺧﺎدﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻋﺮاض
	

	
	
	
	02
	

في ما
	
	ﻛﺎﺷﻒ ﺗﺴﺮب ، دواﺋﺮ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ
	

	
	
	
	03
	
في ما
	ﻟﻔﺼﻞ اﻷﺳﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ دون اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﻮاة ﻟﺤﺎم اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
	desolder اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
	

	
	
	
	21
	في ما
	ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ  وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ
اﻟﺠﻮدة ½ اﻟﺪﻗﺔ ﺣﺘﻰ 1/25 ﻣﻢ
اﻷﺑﻌﺎد 150 × 100 ﻣﻢ
	ﻗﻮس واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ
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	في ما
	اﻟﺼﻠﺐ  وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ
اﻟﺠﻮدة ½ اﻟﺪﻗﺔ ﺣﺘﻰ 1/25 ﻣﻢ
اﻷﺑﻌﺎد 150 × 100 ﻣﻢ
	ﻗﻮس ﻟﻐﻄﺎء اﻟﺪﻗﺔ
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في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 30 ﺳﻢ
3
	EPR ﺗﺨﺮﺟﺖ
o UVette
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في ما
	ﻗﻮة 50 واط
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
	إﻟﻰ r اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻠﺤﺎم
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	في ما
	ﻗﻮة 80 واط
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
	ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻣﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ
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في ما
	ﻗﻮة 150 واط
،V اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ 220
50 H ض
	ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻣﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ
	

	
	
	
	02
	
في ما
	ﺣﺘﻰ ISO ﺷﻔﺮات ﻣﺘﺮي 60 درﺟﺔ
	ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﺿﻮع
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	في ما
	اﻟﺠﺴﻢ واﻻﻧﺰﻻق ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ اﻟﻤﻘﻮى اﻟﺨﺎص
ﻣﻢ، 1/50 Vernier ﻛﺮوم
اﻟﺴﻌﺔ 200 ﻣﻢ
	ﻋﻤﻖ ﻣﻘﯿﺎس
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	في ما
	ل ﺗﺤﻘﻖ و اﻟﺘﺨﻠﯿﺺ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺒﺲ و أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻣﻮدﯾﻞ ذو 8 ﺷﻔﺮات ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 10/100 ﻣﻢ
طﻮل ﻣﻦ رﯾﺶ 200 إﻟﻰ 250 ﻣﻢ
	ﻗﯿﺎس ﻋﺰم اﻟﺪوران
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في ما
	ﻟﻞ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺤﺮك ﻣﻊ ﺣﺜﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻓﻮﻟﺖ ﺑﻄﺎرﯾﺔ 12 اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ: ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪوران ﺗﺘﻘﺪم ﻓﻲ
اﺷﺘﻌﺎل
	ﺳﺘﺮوب ﻣﺼﺒﺎح
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في ما
	ﻟﻤﺤﺮك اﻟﺪﯾﺰل ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺜﯿﺔ ﻓﻮﻟﺖ ﺑﻄﺎرﯾﺔ 12 اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻢ: ﺳﺮﻋﺔ دوران و ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣﻘﻨﺔ
	ﺳﺘﺮوب ﻣﺼﺒﺎح
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	في ما
	ﺳﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ 40 إﻟﻰ 100 ﻣﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺒﺔ
اﻟﺪﻗﺔ 1/100 ﻣﻢ
	ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ داﺧﻠﻲ
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في ما
	اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 25 ﻣﻢ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق ، اﺳﺌﻠﺔ
	ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
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في ما
	اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة 25 إﻟﻰ 50 ﻣﻢ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق ، اﺳﺌﻠﺔ
	ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
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	في ما
	ﺳﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ 50 إﻟﻰ 75 ﻣﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﺒﺔ ، ﻋﻨﺪ
ﺻﯿﺎد
	ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
	

	
	
	
	10
	في ما
	ﻗﺒﻌﺔ. ﻗﺮاءة 75 إﻟﻰ 100 ﻣﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ، ﻓﻲ
ﺻﯿﺎد
	ﻣﯿﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻲ
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في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﮭﺎ
اﻷﺑﻌﺎد ٠٠٦ × ٠٠٤ ﻣﻠﻢ
	رخامة الرسم 
	

	
	
	
	02
	
في ما
	ﻣﻮدﯾﻞ ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺰھﺮ أﺑﻌﺎد 1000 × 800 ﻣﻢ
	رخامة بلانر
	

	
	
	
	15
	في ما
	اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ : اﻟﻌﻤﻞ
ﺟﮭﺪ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: 400 ﻣﻠﻠﻲ ﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ 1000 ﻓﻮﻟﺖ
ﺟﮭﺪ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺘﺮدد: 400
ﻣﻠﻠﻲ ﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ 750 ﻓﻮﻟﺖ
ﺗﯿﺎرات اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: 40 ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ إﻟﻰ 10 أ
أ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺘﻨﺎوﺑﺔ: 400 ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ إﻟﻰ 10
إﻟﻰ 40 Ω ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻣﻦ 4
M
	ميلتمتر اﻟﺘﻨﺎظﺮي ﻣﺰود ﺑﻤﻠﺤﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ
	

	
	
	
	15
	

في ما
	400 DC: اﻟﻔﻮﻟﺘﯿﺔ 1000V to mV اﻟﻔﻮﻟﺘﯿﺔ: 400 AC
ﻓﻮﻟﺖ إﻟﻰ 750 ﻓﻮﻟﺖ
ﺗﯿﺎرات اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ: 40 ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ إﻟﻰ 10 أ
أ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺘﻨﺎوﺑﺔ: 400 ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ إﻟﻰ 10
إﻟﻰ 40 Ω ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻣﻦ 4
M
	ملتمتر عددي معاﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	01
	
في ما
	اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
ﻗﻮة 650 إﻟﻰ 750 واط ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻋﻜﺴﮭﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺰل ﻣﺰدوج
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 1 إﻟﻰ 13 ﻣﻠﻢ
	ﻣﺜﻘﺎب ﻣﺤﻤﻮل
	

	
	
	
	
03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻓﯿﺮﻧﯿﺮ 1/20 ﻣﻠﻢ
ﻣﺴﻄﺮة 200 اﻟﻰ 250 ﻣﻢ
	ﻗﺪم قنوية 1/50 ﻣﻢ
وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	
03
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻓﯿﺮﻧﯿﺮ 1/50 ﻣﻢ
ﻣﺴﻄﺮة 200 اﻟﻰ 250 ﻣﻢ

	ﻗﺪم قنوية 1/50 ﻣﻢ
وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	01
	

في ما
	اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺑﺎر ﻣﻊ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 400
اﺗﺼﺎل
ﻓﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎر ، طﺎﺋﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺣﻘﻨﺔ
	ﻣﻀﺨﺔ   ﻣﻌﺎﯾﺮة   ﺣﺎﻗﻦ
ﻣﺤﺮك اﻟﺪﯾﺰل

	

	
	
	
	05
	

	ل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻷﺳﻼك ﻧﻤﻮذج إﻟﻰ اﻟﺬروة ﻓﻲ ﺗﻔﻠﻮن اﻻﺳﺘﺎﺗﯿﻜﯿﺔ
ﻧﺼﯿﺤﺔ 3 إﻟﻰ 4 ﻣﻢ
اﻟﻄﻮل ﻣﻦ 170 إﻟﻰ 200 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻀﺨﺔ 
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ل ﻓﻜﻲ ﻣﻠﻔﻮف
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 55 إﻟﻰ 100 م
	اﻟﻤﺸﺒﻚ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ
م
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﯿﺮ
اﻟﺴﻌﺔ : ﻗﻄﺮ ﻣﻦ 60 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺸﺒﻚ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ
	

	
	
	
	02
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ل وﻟﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﺴﻌﺔ : ﻗﻄﺮ ﻣﻦ 60 إﻟﻰ 150 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺸﺒﻚ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺑﺲ
	

	
	
	
	

25
	في ما
	اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﯿﺪوي
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺒﺾ و ﺷﻔﻂ اﻟﻜﺆوس
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 230 إﻟﻰ 240 ﻣﻠﻢ
ﻗﻄﺮ ﻟﻞ
أﻛﻮاب اﻟﺸﻔﻂ: 19 إﻟﻰ 22 ﻣﻠﻢ
	ﺣﻀﻦ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
	

	
	
	
	02
	في ما
	ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ اﻟﺪﻗﺔ 1/25 ﻣﻢ
اﻟﻄﻮل 60 إﻟﻰ 70 ﻣﻠﻢ
1
	جهاز تسوية 
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ
	

	
	
	
	02
	

في ما
	اﻟﮭﯿﻜﻞ واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﻘﻮى واﻟﻜﺮوم ، وﻣﻐﻠﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮاﻏﻲ
اﻟﺠﺴﻢ 120 ﻣﻢ ، اﻟﻘﺎﻋﺪة 150 ﻣﻢ
° اﻟﻘﺮار 1
	مقرر زاوية
 بسيطة
	

	
	
	
	02
	
في ما
	
	مقرر زاوﯾﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت
	



	
	
	
	05
	في ما
	ﻓﯿﺮﻧﯿﺮ 1/50 ﻣﻢ
ﺣﺎﻛﻢ واﻻﻧﺰﻻق ﻓﻲ ﺗﺼﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ اﻟﻔﻮﻻذ
اﻟﺴﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 300
إﻟﻰ 320 ﻣﻠﻢ
	ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺪﻗﺔ
	

	
	
	
	05
	

في ما
	إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ 0 إﻟﻰ 120 درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ
	ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺤﺮارة للمبرد
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في ما
	ل ﻛﺸﻒ و اﻟﺸﺬوذ إﻟﻰ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت و ﺷﺮاﺋﺢ
ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺪﺧﻞ 6 إﻟﻰ 16 ﺑﺎر
	اﺧﺘﺒﺎر كتامة اﺳﻄﻮاﻧﺎت
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﻄﺖ و أﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ
دﻗﺔ ﻣﻦ 1/15 اﻟﻰ 1/20 ﻣﻠﻢ
× اﻷﺑﻌﺎد ٠٩
	زوج ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ل ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ل2 اﻟﺸﻘﻮق 30 × 60
	

	
	
	
	02
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﻄﺖ و أﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ دﻗﺔ ﻣﻦ 1/15 اﻟﻰ 1/20 ﻣﻠﻢ
اﻷﺑﻌﺎد 120 × 120 ×
38
	زوج ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ل ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ل4 درﺟﺎت
	

	
	
	
	05
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ وﺳﺎدة ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 50 إﻟﻰ 100 ﻣﻢ
اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻦ ٠٧٢ إﻟﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻢ
	ﻣﺪﻗﻖ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﯾﺘﻢ
ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻢ 1/100
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﺎﺋﻞ
اﻟﺴﻌﺔ ﻣﻦ 50 إﻟﻰ 103 ﻣﻠﻢ
اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻦ ٠٧٢ إﻟﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻢ
	ﻣﺪﻗﻖ ﺗﺠﻮﯾﻒ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﯾﺘﻢ
ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻢ 1/100
	

	
	
	
	05
	في ما
	ﻋﺮض
رﻗﻤﻲ
	اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﺘﻌﺪد
ﻋﺎﻟﻤﻲ
	

	
	
	
	05
	

في ما
	ﻋﺮض ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ
Vاﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺘﺮدد 80 اﻟﻜﺎﺑﻼت
	راﺳﻢ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ
	

	
	
	
	10
	
في ما
	ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر و اﻹﻧﺎث ﻧﻤﻮذج ﻟﻞ
1        إﻟﻰ 3 ﻣﻢ 0.1
	علبة ﻗﺎﺑﺲ اﻟﻤﻮﺻﻞ
	





ﺗﺨﺼـــــــــــﺺ : ﻓﻨﻲ السيـارات الخـفيفة.
         اﻟﻔﺌﺔ :3 ﻣــﻌﺪات الأمـــن.
	
الملاحظة
	
الإستعمال
	
متى

	
النوع المحلي
	
الخصائص
	
التعيين
	
الشفرة

	
	النسبة
	الزمن
	
	
	
	
	

	
	
	
	
20
	
في ما     
	ﻣﻦ 12 ﻛﯿﻠﻮ اﻟﻰ ﻏﺎز ) 2 (CO ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد
	ﻣﻄﻔﺄة الحريق   ﻣﺴﺤﻮق
	

	
	
	
	
04
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ل ورﺷﺔ .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ 220 ﻓﻮﻟﺖ ، 50 ھﺮﺗﺰ
	
ﻣﻄﻔﺄة الحريق   دخان       
	

	
	
	
	10
	

	
	
	

	
	
	
	10
	في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻟﻞ ﻣﺮوﻧﺔ
ﻧﻈﺎرات ﺑﯿﻀﺎء
	نضارات     
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	10
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج 3 إﺻﺒﻊ
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
	زوج ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺎزات من اﻟﺠﻠﺪ     
	

	
	
	
	10
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج 5 أﺻﺎﺑﻊ
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
	زوج ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺎزات  من اﻟﺠﻠﺪ
	

	
	
	
	10
	في ما
	ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ
	مؤزر من اﻟﺠﻠﺪ
	

	
	
	
	22
	

في ما
	
	أﺣﺬﯾﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ
	























ﺗﺨـــــــــــﺼﺺ  : ﻓﻨﻲ للسيارات الخفيـــــــــــفة.
       اﻟﻔﺌــــﺔ :4 أدوات  ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.	
	
الملاحظة
	الإستعمال
	
متى
	النوع المحلي
	
الخصائص

	
التعيين
	
الشفرة


	
	النسبة
	الزمن
	
	
	
	
	

	
	
	
	
01
	
في ما     
	اﻟﺪﯾﺰل أو اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ. ﻣﻊ .اﻷﺳﻼك اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ اﻟﺠﺪول ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻣﻊ ذاﻛﺮة اﻟﺠﮭﺎز .ﻣﻊ ذاﻛﺮة ABS ﻧﻈﺎم
وﺳﺎدة ھﻮاﺋﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ. ﯾﻤﻜﻦ إدارة ﻣﺤﺮك اﻵﻟﺔ . اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ وظﯿﻔﯿﺔ
ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻣﻊ ذاﻛﺮة ﺗﻮرﺑﻮ وظﯿﻔﻲ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ .اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
.ﻣﻘﻮد ﻣﺮن
	ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪون صفيحة.ﺧﺎرﺟﯿﺔ 
ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ
	

	
	
	
	
01
	

في ما
	ﺣﻘﻦ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎط ﻧﻤﻮذج ل 4 ﻣﺤﺎﻗﻦ
	ﻧﻤﻮذج ﻟﻨﻈﺎم طﺎﻗﺔ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ
	

	
	
	
	
01
	
في ما
	اﻟﺤﻘﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﺪﯾﺰل )ﻣﻀﺨﺔ )دوارة ﻧﻤﻮذج ل 4 ﻣﺤﺎﻗﻦ
	ﻧﻤﻮذج  لنظام 
دﯾﺰل 
	

	
	
	
	
01
	في ما
	 داﺋﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺧﺰان
ﻣﻨﻈﻢ
ﺻﻤﺎم اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻠﻮﻟﺒﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺻﻤﺎم اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻠﻮﻟﺒﻲ اﻟﻐﺎز ﺑﻮﻟﻲ ﺻﻤﺎم
ﻧﻈﺎم ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻧﻔﺮﺗﺮ
)ﺑﻨﺰﯾﻦ / ﻏﺎز(
	نمودج لتحليل دائرة ج ب ل/س
	

	
	
	
	01
	
في ما
	ﻧﻤﻮذج ﺣﻘﻦ اﻟﺪﯾﺰل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ إﻟﻰ 4 ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﻦ
	ﻧﻤﻮذج ﻟﻨﻈﺎم 
تغدية  
	

	
	
	
	
01
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ 4 ﺷﻤﻌﺎت
اﻻﺷﺘﻌﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
              اﻟﻤﻮزع
	نمودج ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل
	

	
	
	
	
	
في ما

	
	
	
	
	في ما
	ميكانيكي
	
	

	
	
	
	
01
	

في ما
	ﻧﻤﻮذج ﻣﻊ 4 ﺷﻤﻌﺎت اﻻﺷﺘﻌﺎل واﻟﺘﻮزﯾﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
	
نمودج ﻧﻈﺎم اﻹﺷﻌﺎل
	

	
	
	
	01
	في ما
	ﻧﻈﺎم ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ
ﻣﺤﺮك اﻟﺴﯿﺎرة

	اﻟﻨﻤﻮذج 
لنظام التهوية
	



	
	
	
	01
	
في ما
	ﻣﺠﮭﺰة ﺑﻨﻈﺎم ا ب س

	ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ نظام  اﻟﻜﺒﺢ
	

	
	
	
	
01
	

في ما
	إدارة اﻟﻤﺤﺮك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ) )ﺑﻨﺰﯾﻦ ودﯾﺰل اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
	اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
	

	
	
	
	

01
	
في ما
	: ﻣﻊ
ﺷﺒﮫ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮازي ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﺿﺮﯾﺢ
اﺣﺪودب و ﻣﺤﻮر اﻟﻤﯿﻞ
))اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ و اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
	ﺣﺎﻣﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ
	












































ﺗﺨﺼـــﺺ : ﻓﻨﻲ للسيـــارات الخـفيفة.
     اﻟﻔﺌــــﺔ :5 ﻣﻌـﺪات اﻟﻌﻤـــﻞ.
	الملاحظة
	الإستعمال
	متى
	النوع المحلي
	الخصائص

	التعيين
	الشفرة

	
	النسبة
	الزمن
	
	
	
	
	

	
	
	
	



100
100
100
	لي
	ﻣﻜﺎن اﻟﺼﻠﺐ ﺑﻘﻮة
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ رﺑﯿﻊ ل
ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
اﻟﻄﻮل 300 ﻣﻢ
أﺳﻨﺎن / ﺳﻢ 8
  أﺳﻨﺎن / ﺳﻢ 10
ﺳﻦ / ﺳﻢ 12
	سكين قطع اﻟﻤﻌﺎدن
	

	
	
	
	03

03

03
	لي
	طﻮل 100 ،M6 ﺳﻢ
اﻟﻄﻮل ، M7 100 ﺳﻢ
اﻟﻄﻮل ، M8 100 ﺳﻢ
اﻟﻄﻮل 100 ﺳﻢ ، M10
	ﻗﻀﯿﺐ ﻣﻠﻮﻟﺐ
	

	
	
	
	
03

03

03
03
	

لي
	ﻗﻄﺮ 6 ﻣﻢ ، طﻮل
ﺳﻢ 100
ﻗﻄﺮ 8 ﻣﻢ ، طﻮل
ﺳﻢ 100
ﻗﻄﺮ 10 ﻣﻢ 
، طﻮل 100 ﺳﻢ
ﻗﻄﺮ 12 ﻣﻢ ،
طﻮل 100 ﺳﻢ
	ﻗﻀﯿﺐ اﻟﺼﻠﺐ أﻣﻠﺲ
	

	
	
	
	

02
	


لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
6 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 50 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 25 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ 

ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ العلبة ﻣﻦ 100 مسمار
	

	
	
	
	
02
	
لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
6 م
       اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ
ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	

	
	
	
	
02
	لي
	ﻣﻠﻢ 30
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ: اﻷﺑﻌﺎد
7 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 50 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 25 ﻣﻢ

	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ

 ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
7 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 40 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 30 ﻣﻠﻢ
	
اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ

ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	02
	

لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
7 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	
اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ

ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	


لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
8 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 50 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 25 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	
لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
8 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 40 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	02
	لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
8 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺮاﻏﻲ
ﺳﺪاﺳﯿﺔ اﻟﺮأس ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
10 م
1       اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
	رأس ﺑﺮﻏﻲ مخروطي
ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ
	

	
	
	
	
02
	

لي
	ﻣﻠﻢ 50
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 25 ﻣﻢ
	ﻣﻦ 100 ﺻﺒﺎﺣﺎ
	

	
	
	
	02
	


لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
10 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 40 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	
لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
10 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس ﺳﺪاﺳﻲ
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	02
	لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
6 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 30 ﻣﻠﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻀﺮوب اﻟﻤﻮردة ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻦ 100 ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ
	

	
	
	
	
02
	لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
6 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس اسطواني

ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	
02
	

لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
7 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 20 ﻣﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس اسطواني
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	02
	


لي
	: اﻷﺑﻌﺎد
8 م
اﻟﻄﻮل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 30 ﻣﻠﻢ
طﻮل اﻟﺨﯿﻮط 30 ﻣﻠﻢ
	اﻟﻤﺴﻤﺎر دو رأس اسطواني
ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 100 ﻣﺴﻤﺎر
	

	
	
	
	02
02
02
	
لي
	6 م
7 م
8 م
10 م
	ﺻﻨﺪوق ﺻﺎﻣﻮﻟﺔ (Hm) ﺳﺪاﺳﯿﺔ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 100 وﺣﺪة
	

	
	
	
	02

02
	لي
	ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M6 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M7 ل
1        ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M8 ل
	حلقة ﻣﺴﻄﺤﺔ

ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ 100
	

	
	
	
	02
	لي
	M10 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ
	اﻟﻮﺣﺪات
	

	
	
	
	02
02
02
	

لي
	ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M6 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M7 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M8 ل M10 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ
	ﺻﻨﺪوق حلقات ﻣﻦ 100 وﺣﺪة
	

	
	
	
	02
02
02
	


لي
	ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M6 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M7 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ M8 ل M10 ل ﻣﺴﺎﻣﯿﺮ
	حلقات  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ 100 وﺣﺪة
	

	
	
	
	
02
	
لي
	ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 1 ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺎتاﻟﻤﺤﺮك ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺮك ﺷﻤﻮع
اﺷﺘﻌﺎل ﻟﻞ ﻣﺤﺮك إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ
ﺑﻄﺎرﯾﺔ ﻣﻦ 1
ﺑﻄﺎرﯾﺎت ﻟﻞ ﺳﯿﺎرات زﯾﺖ اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻞ ﻣﺤﺮك ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ زﯾﺖ  اﻟﻤﺤﺮك ﻟﻤﺤﺮك اﻟﺪﯾﺰل
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺪون رﺻﺎص وﻗﻮد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺎزوت اﻟﺘﺠﻤﺪ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻼﺻﻘﺎت ، ﻗﻄﺮ 19 ﻣﻢ و 22 ﻣﻢ اﻟﺤﺸﻮات ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻚ ل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﻘﻦ زودت
اﻟﺸﺤﻮم واﺿﻌﺔ، ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ 1 ﻛﻎ اﻟﻠﻒ ﻣﺠﻤﻊ
)ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺤﺒﻮب و )اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
	اﻟﻤﺤﺮك في حلة اشتغال
	

	
	
	
	
02
	لي
	ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ 5 90 EP ﻟﺘﺮات

	زﯾﺖ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﯿﺪوي
	

	
	
	
	02
	لي
	زﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ 2 ﻟﺘﺮ
	زﯾﺖ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﻲ
	

	
	
	
	
04
	

لي
	
	زيت جهاز التوزيع المساعد   
	

	
	
	
	02
	


لي
	
	سائل
اﻟﻔﺮاﻣﻞ
	

	
	
	
	
22
	
لي
	
	لفة
	

	
	
	
	
22
	لي
	
	، ﺑﻼك ﺷﺎﺗﯿﺮﺗﻮن
أﺳﻄﻮاﻧﺔ(
	

	
	
	
	22
	لي
	
	)ﺷﺎﺗﯿﺮﺗﻮن ﺑﻠﻮ ، )رول
	

	
	
	
	22
	

لي
	
	ﺷﺎﺗﯿﺮﺗﻮن
)أﺣﻤﺮ ، )ﻟﻔﺔ
	

	
	
	
	22
	


لي
	
	ﺗﺸﺎﺗﯿﺮﺗﻮن ﺟﺮﯾﻦ ، )رول
	

	
	
	
	10
	
لي
	
	ﺳﻠﻚ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺮن
1.5 2 ﻣﻢ
)ﻟﻔﺔ 100 م(
	

	
	
	
	10
	لي
	
	ﻣﺘﺠﺮد ل ﺣﺎم ﻓﻲ )اﻟﻘﺼﺪﯾﺮ )ﺻﻨﺪوق
	

	
	
	
	05
	لي
	
	اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺮد لتبريد المكيف )ﻟﺘﺮ(
	

	
	
	
	02
02
	

لي
	ﻧﻤﻮذج ل ﺗﺠﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮض 2.8 ﻣﻢ
اﻟﻌﺮض 6.3 ﻣﻢ
	طﺮﻓﯿﺔ ﻗﺎﺑﺲ أﻧﺜﻰ
ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﻦ 100
	

	
	
	
	05
	لي
	ﻧﻤﻮذج ل ﺗﺠﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮض 2.8 ﻣﻢ
اﻟﻌﺮض 6.3 ﻣﻢ
	ﺑﻘﻠﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻤﻮردة ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻦ 100
	

	
	
	
	05
	لي
	ﻧﻤﻮذج ل ﺗﺠﻌﯿﺪ ﻗﻄﺮ 5 ﻣﻢ
	ﺑﻘﻮﻟﻲ أﺳﻄﻮاﻧﻲ اﻷﻧﺜﻰ
ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﻦ 100
	

	
	
	
	05
	لي
	ﻧﻤﻮذج ل ﺗﺠﻌﯿﺪ ﻗﻄﺮ 5 ﻣﻢ
	ذﻛﺮ ﺑﻘﻮﻟﻲ أﺳﻄﻮاﻧﻲ
ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﻦ 100
	

	
	
	
	05
	لي
	ل اﻹﻧﺎث اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺰول اﻟﻌﺮض 6.3 ﻣﻢ
1
	ﻣﻮﺻﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻣﻦ 100
	












































الإختصاص  : ﻓﻨﻲ السيارات الخفيفة 
        اﻟﻔﺌـﺔ :6 اﻷﺛﺎث و معدات المكتب

	الملاحظة
	الإستعمال
	متى
	النوع المحلي
	الخصائص
	التعيين
	الشفرة

	
	النسبة
	الزمن
	
	
	
	
	

	
	
	
	04
	يكون
	× اﻷﺑﻌﺎد ٠٠٥
1500 × 2000 ﻣﻠﻢ
	خزانة من
اﻟﺨﺸﺐ
	

	
	
	
	01
	يكون
	ﻣﺰدوﺟﺔ
اﻷﺑﻮاب، 4 رﻓﻮف
اﻷﺑﻌﺎد ٠٠٥ ×
٠٠٠١ × ٠٠٠٢ ﻣﻠﻢ
	ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ
	

	
	
	
	05
	يكون
	ﺻﻨﺪوق 2
× 700)
1500
)ﻣﻢ
	ﻣﻜﺘﺐ المكون
	

	
	
	
	04
	يكون
	ﻣﻮدﯾﻞ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ ل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪورﯾﺔ
	ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻤﺪرب
	

	
	
	
	13
	في
	اﻷﺑﻌﺎد 700 ×
ﻣﻢ 1000
درج 2
	ﻣﻨﻀﺪة من اﻟﺨﺸﺐ
	

	
	
	
	40
	في
	± : L اﻷﺑﻌﺎد 1500
700 ± P: ،ﻣﻢ 800 ± : H ،ﻣﻠﻢ ﻣﻢ
درج 2 طﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ
	ﻣﻨﻀﺪة ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ ذات ﻣﻘﻌﺪﯾﻦ
	

	
	
	
	04
	في

	اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻤﺘﺮات H: ، 600 W: : P ، 700
500
	طﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ
	

	
	
	
	04
	في
	اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻢ
:ه ، 800 :ف
: ص ، 850 500
	طﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ
	

	
	
	
	05
	
	ﻧﻤﻮذج ﻓﻲ 3 أﺟﺰاء
	ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺤﺎﺋﻂ
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	ﻧﻤﻮذج ﺧﺸﺒﻲ
ﺣﻮاﻣﻞ
	ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻼ ظﮭﺮ أو
ذراﻋﯿﻦ
	








 اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ :
مخزني:
في ورشة العمل:
في مكتب المكون:

اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت :






























رسم تخطيطي:
مخطط ورشة العمل

	3
	4

	2
	1
	5

	
	
	



أولا: ورشة التدريب و الإصلاح
                    *اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ : 400 م 2 20) × 20 ).
                   * 4 ﻓﺘﺤﺎت أﺑﻮاب ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮرش اﻷﺧﺮى )ب ، ج ، د ، ھـ ).
                   *فتحة بوابة كبيرة تسمح للمركبات بالوصول إليها.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ : مخبر اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
                   *اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ : 200 م 2 10) x20).
                    *ﻓﺘﺤﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ الورشة  أ.
                   *فتحة بوابة كبيرة تسمح للمركبات بالوصول إليها.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ لميكانيكي ﻋﺎم
               *اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ : 200 م 2 10) x20).
               *ﻓﺘﺤﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ الورشة  أ.
               *فتحة بوابة كبيرة تسمح للمركبات بالوصول إليها.
راﺑﻌﺎ: ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت
               *اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ : 200 م 2 10) x20).
               *ﻓﺘﺤﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ الورشة  أ.
              *فتحة بوابة كبيرة تسمح للمركبات بالوصول إليها.
 خامسا : ﻣﺨﺒﺮ الإعضاء
                *اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ : 200 م 2 10) x20).
               *ﻓﺘﺤﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ الورشة  أ.
             *فتحة بوابة كبيرة تسمح للمركبات بالوصول إليها.
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