البليت هي لوحة معالجة مخصصة لاستلام البضائع وتشكيل عبوة (حمولة نقالة). استخدام المنصات في الأنشطة اللوجستية منتشر جدًا في النقل والمستودعات والمحلات التجارية.

بالنظر إلى تباين البضائع المنقولة ، هناك العديد من الاختلافات في المنصات التي تم إنشاؤها لتكييف هذا الجرف مع خصائص البضائع والنقل.

في هذه المقالة يتم دراسة أنواع البليت وفقًا لمعيارين:
أنواع المنصات حسب الهيكل
أنواع المنصات حسب عدد الإدخالات.

 
أ- منصات نقالة
 
تتألف البليت من ترتيب البضائع على منصة نقالة. تعمل هذه العملية لاحقًا على تسريع عمليات المناولة والتخزين والشحن. إن عملية التحميل النقالة تجعل من الممكن تحقيق معدل تعبئة أفضل لمركبات النقل.

تصنع المنصات من مواد صلبة مختلفة (الورق المقوى ، الخشب ، المطاط ، الصلب ، الألومنيوم ، البلاستيك ...) ، قابلة لإعادة التدوير أو غير قابلة لإعادة التدوير. يمكن إعادة استخدامها أو فقدها (المنصات ذات الاستخدام الواحد).
  
  
ب- أنواع المنصات حسب الهيكل
  
وفقا لهيكلها ، نحن نميز:
منصة نقالة واحدة: منصة نقالة ذات أرضية واحدة ، عادةً ما تكون موجودة على وجهها العلوي ، وتهدف إلى استيعاب البضائع ؛
البليت ذو الطابقين: لوح مسطح مع أرضية على كلا الجانبين (طابق علوي وطابق سفلي) ؛
البليت القابل للانعكاس: البليت ذو الطابقين المسطح ذو الطابقين متطابقان ويمكنهما استلام البضائع بطريقة غير مبالية.
منصة نقالة غير قابلة للانعكاس: منصة نقالة ذات أرضية مزدوجة ، منها طابق واحد فقط تم تصميمه وتكييفه لاستقبال البضائع.
منصة نقالة ذات أرضية محيط سفلية: لوح نقش على الجانب السفلي ، تشكل العناصر الخارجية حاشية كاملة للأرضية ، معززة بعنصر مركزي واحد أو اثنين.
    
ج- أنواع المنصات حسب عدد الإدخالات.
  
اعتمادًا على عدد الإدخالات التي تقدمها لمعدات مناولة الرافعة الشوكية ، (الرافعات الشوكية ، شاحنات البليت ...) ، هناك مجموعتان رئيسيتان من المنصات:
منصات نقالة ذات مدخلين: إنها منصات نقالة ذات شيفرات (وليس بالنرد) تسمح بمرور شوكات المناولة فقط على وجهين متقابلين من منصة نقالة.
منصات نقالة بأربعة مداخل: هي منصات نقش ذات نردات أو شيفرون تسمح بمرور شوكات المناولة على أربعة
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