المـقيـــاس:        شحـــن البضائع
                                   Expédier les marchandises

الــرمــــــز :   MQ6
الــــمـــــدة :  75 ساعـة .

	        L’expédition des marchandises     MQ6   شحن البضائع

	توفير وحدة الحمل مستقرة ومتوازنة
- الصور التوضيحية والرموز القياسية
• القواعد ووضع العلامات والمواقع
• تكييف الصور التوضيحية، والسلامة، والتعامل مع
• الخطة تحميل


	Constituer une unité de  charge stable et équilibrée 
· Les pictogrammes et les symboles normalisés
· Les règles de marquage et les emplacements
· Les pictogrammes de conditionnement, de sécurité, de manutention
· Le plan de chargement


	حمل البضائع 
منصات نقالة وتفريغ 
منصات نقالة
التعبئة والتغليف و
وحدات تحميل
تجديد


	Charger les marchandises
La palettisation et la dé palettisation
La palettisation
Les emballages et les
unités de chargement
Le reconditionnement


	- اختيار نوع من الشاحنات الصناعية
- العرض من فئات مختلفة.
▪ دور فئات مختلفة في التعامل معها.
▪ التدريب الإضافي
- خذ الحمل عن طريق النقل
- تحريك الحمل عن طريق النقل
- وضع حمولة باستخدام عربة


	- choisir le type de chariots automoteurs   
- La présentation des différentes catégories.
▪ Le rôle des différentes catégories dans la manutention.
▪ Les compléments de formation
· Prendre une charge à l’aide d’un chariot
· Déplacer une charge à l’aide d’un chariot
· Déposer une charge à l’aide d’un chariot





شحن البضائع
الصور التوضيحية والرموز القياسية
منصات نقالة  
وحدات التعبئة والتغليف والتحميل
تجديد
عرض فئات مختلفة من الشاحنات  الصناعية


Les pictogrammes et les symboles normalisés 
La palettisation et la dé palettisation
Les emballages et les unités de chargement
Le reconditionnement
La présentation des différentes catégories de chariots 


شحن البضائع  -  تنظيم الإرسال  -  

       نقل الشحنات هي عملية نقل شحنة من وسيلة نقل إلى أخرى. ويستخدم نقل الشحنات عمومًا عندما لا يمكن استخدام أحد أوضاع النقل طوال الرحلة، مثلما عندما يجب شحن البضائع دوليًا من نقطة داخلية إلى أخرى. وقد تتطلب تلك الرحلة النقل باستخدام الشاحنة إلى المطار ثم باستخدام الطائرة عبر البحار، ثم نقل الشحنة إلى شاحنة أخرى لتصل البضائع إلى مستقرها؛ أو قد تنطوي الرحلة على نقل مواد هائلة (مثل الفحم) المنقول إلى السكك الحديدية عند المناجم ثم نقلها إلى السفينة عندالميناء. ويلزم نقل الشحنات أيضًا عند نقاط تغيير السكك الحديدية عندما تكون المعدات بين الخطوط غير متوافقة.
       ونظرًا لأن النقل يتطلب تناول البضائع، فإن ذلك يقتضي نفقات وتعرض البضائع لخطر التلف. ومن ثم يتم تصميم منشآت نقل الشحنات بهدف الحد من مناولة البضائع إلى أقل حد ممكن. ونظرًا لاختلاف السعات في الأوضاع المختلفة، فإن المنشآت تحتاج عادةً بعض منشآت التخزين مثل المستودعات أو ساحات السكك الحديدية. وبالنسبة للبضائع الهائلة يتم عادة توفير عمليات مناولة مخصصة للمواد والتخزين (مثل رافعات الحبوب). يساعد النقل متعدد الوسائط في الحد من عمليات المناولة باستخدام الحاويات التي يتم مناولتها كوحدات والتي تعمل أيضًا في التخزين عند الحاجة.


تداول المواد بالطرق الآلية
 
يفضل دائماً اختيار أنسب أنواع المعدات الخاصة بالرفع والنقل والتداول، مثل الروافع المستعملة في النقل والتحميل – عربات النقل ذات الشوك – الأوناش – عربات النقل الكهربائية ... الخ، كما يراعي كفاءة (قدرة) الوسيلة المستخدمة في هذه العمليات.
تستبدل طرق التداول اليدوية بأخرى نصف آلية أو آلية، لما في ذلك من مزايا عديدة كالآتي -
1.    تخفيض الجهد الجسماني والعضلي للمنتجين.
2.    استخدام أقل عدد ممكن من القوى البشرية.
3.    انخفاض اصابات وحوادث المنتجين.
4.    انخفاض معدل التالف في المواد الناتج عن النقل اليدوي.
5.    سرعة الآداء مع الزيادة الكبيرة في معدل النقل والتداول، الذي ينعكس على زيادة الانتاج والعائد المادي.
 
أنواع وسائل معدات النقل الآلية

تستخدم أنواع متعددة لنقل الخامات والمنتجات والبضائع ... وغيرها، ويجب انتقاء وسيلة الرفع والنقل والتداول المناسبة لنوع المادة المنقولة.
وفيما يلي عرض لأكثر أنواع وسائل الرفع والنقل انتشاراً.

الروافع الكهربائية
تستخدم الروافع الكهربائية ، في المصانع على نطاق واسع، في رفع ونقل الأجزاء ذات الأحجام الكبيرة بمكان العمل، حيث يمكن التحكم في حركتها عن بعد، عن طريق استخدام جهاز يتحكم في حركة ارتفاع أو انخفاض المادة المنقولة، أو نقلها من مكان إلى آخر، وذلك من خلال حركة الرافعة على القضبان المثبتة بالجزء العلوي بمكان العمل.



 
[image:  نقل المواد في العمل ]
 
الروافع الكهربائية

الأوناش

تستخدم الأوناش في رفع المواد المختلفة ذات الأحجام والأوزان الكبيرة.

ينبغي تأمين منطقة الخطر أثناء عمليات الرفع والنقل، للمحافظة على سلامة جميع العاملين بمكان العمل. 


[image:  نقل المواد في العمل ]
تأمين مكان العمل أثناء رفع المواد باستخدام الأوناش
 








عربة النقل الرافعة ذات الشوك

تستخدم عربة النقل الرافعة ذات الشوك (Fork Lifttruck)، في رفع ونقل المواد الكبيرة الحجم أو الآلات والماكينات من مكان إلى آخر.
 
[image:  نقل المواد في العمل ]
عربة النقل الرافعة ذات الشوك
 
عربة النقل الكهربائية
تستخدم عربة النقل الكهربائية (Electric Truck) الموضحة بشكل 120 ، في نقل المواد ذات الأحجام المتوسطة، حيث تتميز هذه العربات بصغر عرضها وسرعتها المنخفضة وحركتها في الأماكن والممرات الضيقة.
ذلك فهي تستخدم في المصانع المختلفة (داخل نطاق العمل) لنقل البضائع والخامات والمنتجات وغير ذلك.

[image:  نقل المواد في العمل ]

عربة النقل الكهربائية

تحميل  البضائع
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