                        تجميع المخزونات 
  
بعد التدقيق والاستلام ، يتم فرز وتجميع البضائع الموجهة إلى المتجر وفقًا لطريقتين للتخصيص:
 
الموقع الثابت وغير الثابت: هذه طريقة تخزين واضحة ، والعثور على العناصر المخصصة لموقع عادي يسهل العثور عليها جسديًا ، وهناك فرصة ضئيلة لنسيانها. ومع ذلك ، يستخدم هذا النوع من التخزين نظام تخزين كثيف ومساحة أكبر.
الموقع المتغير وفقًا للمساحات المتاحة: بعد كل استقبال ، يتم تخزين العنصر في أي مكان مجاني. هناك خطر في العثور على نفس الغرفة في أماكن مختلفة ، مما قد يؤدي إلى النسيان. على الرغم من أن هذا الشكل من التخزين يتمتع بميزة الاستخدام الأفضل لمساحة التخزين ، إلا أنه يُشار إليه بشكل أفضل للمخزون الوحدوي في العبور أو المشروعات. يتطلب الكثير من عمليات الكتابة لأنه في كل مرة ، من الضروري تحديث الموقع الجديد على المستندات وبرنامج إدارة المخزون.
في الممارسة العملية ، فإن استخدام المواقع الثابتة أو مناطق التخزين هو السائد. لا يُسمح باستخدام المواقع المتغيرة إلا عندما يكون هناك مساحة كافية (سعة تخزين محدودة) أو لبعض المنتجات السائبة.    
ب- معايير اختيار المواقع
يعتمد اختيار الموقع في المتجر على خصائص العنصر. في البداية ، تتأثر هذه العملية بـ:
طبيعة المقال: (الجزء الصلب ، السائبة الصلبة ، السائبة السائبة ، الغاز السائب) أو حتى الوحدات اللوجستية (الطبل ، الصناديق ، العلبة ، البضائع المنقولة ...) ؛
أشكال وأبعاد المقال (الوزن ، الحجم ، الحجم ، إمكانية التراص أو التراص ...)
تأثير البيئة على المادة (الرطوبة ، الحرارة ، الغبار ، أشعة الشمس ، الحبس أو إطلاق الروائح ...)
  
من المعلوم أن سعة المتجر هي تخزين قيد إضافي. سيتم تعيين كميات المقالة فقط إلى موقع يمكن أن يحتوي عليها بالكامل.
  
  
ج- أنظمة تخزين البضائع
  
يعتمد نظام التخزين أيضًا على طبيعة البضائع المخزنة. الوصف أدناه هو أبعد ما يكون عن شاملة. وهو يتوافق مع الأنظمة الأقل تعقيدًا والتي لا تتم فيها عمليات التخزين وأخذ العينات تلقائيًا على الإطلاق.
    
C.1- تخزين الغرف الصغيرة
يتم تخزين الأجزاء الصغيرة في المخاون المغلقة.
 إن استخدام أنظمة رفوف الأرفف أو الأدراج المفتوحة مناسب تمامًا لهذه الفئة من العناصر. نظرًا لصغر حجمها وبصغر حجمها ،
 تقل الاستثمارات اللازمة لبناء الغرف. لأنه في النهاية يستغرق مساحة صغيرة لعدد كبير من الأجزاء المخزنة. افتراضيًا ، يكون لكل درج أو خلية في حامل (حامل) عنوان ثابت وفريد ​​ومتغير.
    
C.2 - تخزين المواد الوحدوية
  
مواد الوحدة التي نشير إليها هنا هي وحدات لوجستية ، تم تعبئتها بالفعل في عبوة أو جهاز آخر لسهولة المناولة والنقل. توجد في هذا القسم:
البضائع المنصات
السلع المعبأة في القصدير ، برميل.
السلع المعبأة في شكل لفائف ،
الأنابيب.
الصناديق ، وشرب الرفوف.
إلخ
  
هذه  الفئات البضائع  ، يتم تخزينها حسب الحالة في مخازن مفتوحة أو مغلقة. 
يمكن أن تكون كائنًا مخزنًا كبيرًا (خزانات أو صناديق أو أي وحدات أخرى قابلة للتكديس).
 تتطلب الوحدات غير القابلة للتكديس استخدام الأرفف للاستخدام الأمثل لمناطق التخزين. بالنسبة للتتبع المنظم ، من الضروري أن تتطرق معالجة هذه البضائع إلى نظام من المواقع الثابتة وغير الثابتة.
    
C.3 - تخزين المواد السائبة الصلبة
  
المواد السائبة الصلبة مقسمة إلى مواد حساسة للطقس (المواد الغذائية لمعظم الحالات) والمواد الخاملة (الرمل والحصى والمعادن المختلفة). يعد استخدام المواقع المتغيرة وفقًا للمساحات المتاحة أقل تقييدًا لهذه الفئة من المقالات.
عادة ما يتم تخزين المواد غير الحساسة للطقس في الساحات (الأشكال المفتوحة من الرواسب التي لا تتطلب بالفعل أي بناء للمبنى ، ولكن فقط تحديد المنطقة من خلال حاجز ضروري لتأمين المباني).
تتطلب المواد الحساسة للطقس بالإضافة إلى بناء حظيرة مغطاة واحدة على الأقل ، ولكن في بعض الأحيان استخدام أجهزة سعة مختلفة (الصناديق والصوامع ...).
    
C.4 - تخزين السوائل السائبة
  
السائل السائب يجمع كل المنتجات السائلة ذات الكتلة الكبيرة. الكميات الصغيرة المعبأة بالفعل في براميل أو علب تتبع قواعد التخزين للحضيرة

-  طريقة تحديد موقع المنتجات بسهولة في مخزن أو مستودع

يجب تحديد العنوان ، خارج الموقع الجغرافي للمقالات وكمياتها ، بطريقة بسيطة وفعالة ومنطقية من أجل فهم دائرة التدفق.

التعريف : العنونة هي طريقة تعيين البضائع إلى مواقع التخزين ؛ إنها ترميز يتكون من سلسلة من الأحرف الأبجدية الرقمية.
أهداف معالجة : كأهداف ، يمكننا اقتباس:
          قم بتحسين وصول المشغلين وتداولهم من أجل تجنب الرحلات غير الضرورية
          تسهيل التدريب للمشغلين الجدد والتوجه في هذا المجال ،
          تجنب كل حركات المنتجات غير الضرورية ،
          للقضاء على انقطاع الاتهامات ،
          تخلص من مخاطر أخطاء التخزين ، وانتقاء الطلبات والإحالات لتجنب أي خطر لفقدان المنتج أو خلطه.
من استلام لتخزين البضائع
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ما هو الموقع الثابت والموقع المتغير؟
   موقع ثابت و ثابت   : هذه طريقة تخزين تتضمن تعيين سلع أو عناصر إلى موقع في مكان واحد. في هذه الطريقة ، كل نقالة لها مكان مخصص.
فوائد
-          من السهل الكشفية (العثور عليها جسديا)
-        احتمال ضئيل للنسيان (من الصعب جدًا نسيان مقال له موقع مخصص لأن التخزين عادة ما يكون واضحًا تمامًا)
عيوب
-        نظام التخزين الثقيل
-        يتطلب مساحة كبيرة
   موقع متغير وفقًا للمساحة المتاحة (مساحة تخزين غير محددة)   :
إن هذه الطريقة للتخزين تمكن ، بعد كل عملية  استقبال للمواد ، تخزينها في أي وقت بدلاً من وجود مساحات محجوزة كما في الحالة الأولى. أي مكان حر في وقت الدخول إلى المخزون المادي.
فوائد
-        استغلال أفضل لأسطح التخزين وأحجام المستودع
عيوب
-        تخزين عشوائي
-        تحتاج إلى وسائل خاصة (البطاقات وأجهزة الكمبيوتر) لتحديد موقع عنصر معين أو الكثير منه بسهولة
-          قد تجد نفس الغرفة في أماكن مختلفة ،
-        الأفضل لجرد وحدة في العبور أو المشاريع.
-          يتطلب الكثير من عمليات الكتابة لأنه في كل مرة ، من الضروري تحديث الموقع الجديد على المستندات وبرنامج إدارة المخزون.

في الإدارة الحالية للمستودعات ، فإن طريقة تحديد الموقع الثابت هي الأكثر استخدامًا ، ويتم استخدام طريقة المواقع المتغيرة عمومًا عندما لا توجد مساحة كافية.
مثال : سعة تخزين محدودة.
كيفية اختيار موقع للتخزين؟
إلى stoker أفضل ، يجب أن يكون مرتبًا. لذلك من المهم تحديد اختيار المواقع وفقًا لخصائص المنتج.
ما يجب القيام به بعد ذلك؟
إنها مسألة مراعاة عدد معين من العناصر وهي:
الخامس   طبيعة المقال: المادة الصلبة ، المادة السائلة ، المادة الغازية.
الخامس   تكييف ، يمكن أن يكون لدينا:
·  النقدية،
·  لوحة
·  برميل،
·  يمكن .
الخامس   الأشكال والخصائص للمنتج مثل:
·  الوزن،
·  الأبعاد (الطول ، العرض ، الارتفاع)
·  حجم.
بالنسبة لهذه العناصر المختلفة ، يمكننا أيضًا إضافة الظروف البيئية التي قد يكون لها تأثير على البضائع المخزنة.
لتجنب إتلاف المخزون ، يجب على المسؤولين عن تخزين المنتجات وتخزينها مراعاة:
·  الرطوبة ، الحرارة ،
·  الغبار والضوء.
·  إزالة الروائح ، الاهتزازات.
يجب الاعتراف بذلك   تقريبًا ، تلعب سعة التخزين دورًا مهمًا في تحديد موقع التخزين.
  معايير لاختيار المواقع

يعتمد اختيار الموقع في المتجر على خصائص العنصر. في البداية ، تتأثر هذه العملية بـ:
·  طبيعة المقال: (الجزء الصلب ، السائبة الصلبة ، السائبة السائبة ، الغاز السائب) أو حتى الوحدات اللوجستية (الطبل ، الصناديق ، العلبة ، البضائع المنقولة ...) ؛
·  أشكال وأبعاد المقال (الوزن ، الحجم ، الحجم ، إمكانية التراص أو التراص ...)
·  تأثير البيئة على المادة (الرطوبة ، الحرارة ، الغبار ، أشعة الشمس ، الحبس أو إطلاق الروائح ...)
من المعلوم أن سعة المتجر هي تخزين قيد إضافي. سيتم تعيين كميات المقالة فقط إلى موقع يمكن أن يحتوي عليها بالكامل.
  أنظمة التخزين
يعتمد نظام التخزين أيضًا على طبيعة البضائع المخزنة. الوصف أدناه هو أبعد ما يكون عن شاملة. وهو يتوافق مع الأنظمة الأقل تعقيدًا والتي لا تتم فيها عمليات التخزين وأخذ العينات تلقائيًا على الإطلاق.  
تخزين الغرف الصغيرة
عادة ما يتم تخزين الأجزاء الصغيرة وتخزينها في الرف أو رفوف الدرج. صغر حجمها وبصغر حجمها يجعل من الممكن القيام باستثمارات صغيرة في بناء الغرف لأنه تجدر الإشارة إلى أن تخزين الغرف الصغيرة يتطلب مساحة صغيرة لعدد كبير من الأجزاء المخزنة.
كل درج أو خلية رف (خزانة) لديه عنوان ثابت وفريد ​​ومتغير.
تخزين المواد الوحدوية
  في هذه الفقرة ، نتحدث عن الوحدات اللوجستية لتسهيل المناولة والنقل. يمكننا اقتباس:
·  البضائع المنصات
·  السلع المعبأة في القصدير ، برميل.
·  السلع المعبأة في شكل لفائف ،
·  الأنابيب.
·  الصناديق ، وشرب الرفوف.
·  إلخ
هذه السلع يمكن أن يكون   تخزينها إما في مستودعات مفتوحة أو مغلقة. يمكن أن تكون كائنًا مخزنًا كبيرًا (خزانات أو صناديق أو أي وحدات أخرى قابلة للتكديس). تتطلب الوحدات غير القابلة للتكديس استخدام الأرفف للاستخدام الأمثل لمناطق التخزين.بالنسبة للتتبع المنظم ، من الضروري أن تتطرق معالجة هذه البضائع إلى نظام من المواقع الثابتة وغير الثابتة.
تخزين السائبة الصلبة

السائبة الصلبة مقسمة إلى مواد حساسة للطقس (المواد الغذائية لمعظم الحالات) والمواد الخاملة (الرمل والحصى والمعادن المختلفة). يعد استخدام المواقع المتغيرة وفقًا للمساحات المتاحة أقل تقييدًا لهذه الفئة من المقالات. 

عادة ما يتم تخزين المواد غير الحساسة للطقس في الساحات (الأشكال المفتوحة من الرواسب التي لا تتطلب بالفعل أي بناء للمبنى ، ولكن فقط تحديد المنطقة من خلال حاجز ضروري لتأمين المباني). 

تتطلب المواد الحساسة للطقس بالإضافة إلى بناء حظيرة مغطاة واحدة على الأقل ، ولكن في بعض الأحيان استخدام أجهزة سعة مختلفة (الصناديق والصوامع ...).
  تخزين السوائل السائبة

سائل سائب يجمع كل المنتجات السائلة ذات الكتلة الكبيرة. تخضع الكميات الصغيرة المعبأة بالفعل في براميل أو علب لقواعد تخزين المواد الوحدوية ، كما ذكرنا أعلاه. عندما نتحدث عن كميات كبيرة ، فهي كميات كبيرة جدا وغير معبأة.
السائبة السائلة يتطلب الشروط التالية: 

·  تخزينها في أحواض مفتوحة أو مغطاة بسقف. إنها طريقة مناسبة للمنتجات غير القابلة للاحتراق وكذلك تلك التي لا تنبعث منها غازات سامة (مياه الشرب والمياه المالحة ...)
·  تخزين في خزانات مفتوحة أو مغلقة (الدبابات ، الدبابات). هذه الطريقة مناسبة أكثر للمنتجات التي تنبعث منها غازات سامة ومنتجات قابلة للاحتراق ، ولكن أيضًا منتجات غذائية (الحليب وزيت النخيل والبيرة ...).يخضع استخدام الخزانات لتخزين المنتجات الغذائية أو المنتجات الخطرة إلى لوائح خاصة. بالإضافة إلى التحقق من توافق أجهزة التخزين (الدبابات ، الخزانات) مع المعايير ، فإن هذا يتطلب أيضًا تدريب الموظفين على المخاطر والمخاطر وتدابير النظافة والسلامة.
  تخزين الغازات السائبة

يتم تخزين المنتجات الغازية في خزانات يتم تكييفها بشكل خاص لتحمل ضغوط عالية. نظرًا لأن التعامل معها يتطلب احترام قواعد الأمان الصارمة ، فإن المناطق التي توضع فيها هذه الدبابات تسمى "منطقة سرية". 

المنطقة المصنفة هي منطقة يقتصر الوصول إليها بشكل صارم على الموظفين المؤهلين ، وقد أكملت بنجاح جميع تدريبات معايير السلامة لفئة المخاطر في المنطقة. عادة ما يتم وضع علامة عليه بواسطة علامات السلامة (المشارب الملونة على الأرض ، الإشارة الرأسية ، إشارات الضوء والصوت).
مثال على الترميز (الموقع)
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فك
أول 2 أحرف هي الأرقام التي تحدد المنطقة.
الحرف الثالث هو حرف يشير إلى موضع الممر في المنطقة.
الأحرف الثلاثة التالية هي رقم العمود في الممر.
الحرف الأخير هو حرف يعين المستوى في العمود.
18C035 B يتوافق مع المنطقة 18 ، الصف C ، العمود رقم 035 والمستوى B (المستوى الثاني من الأرض)
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أنواع التدوين
هناك عدة أنواع من الترميز. ولكن الأكثر شهرة والأكثر استخداما هي:
-        رقمي
-        أبجدية
-        أبجدي
الترميز العددي
الرقمنة هي كل شيء عن الرقم. وبالتالي ، فإن الإجراء الخاص بإعطاء مقال ما رمز يتكون فقط من رقم هو ترميز رقمي.
مثال: 13428
الترميز الأبجدي الرقمي
لذلك يسمى تخصيص شفرة تتكون من حروف وأرقام بالتشفير الأبجدي الرقمي.
مثال: CE 218 AN
الترميز الأبجدي
تعيين مقالة إلى رمز حرف فقط هو ترميز أبجدي.
مثال: CAFS

	

	
	




علامات
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حول سيرج بيل اللوجستية 
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