البيوت البلاستيكية
مقدمة:

البيوت البلاستيكية هي حيز يؤمن بيئة محمية وأجواء اصطناعية توفر للنباتات المزروعة بها الظروف الملائمة للحصول على ثمار الخضار في غير وقتها وتأمين جميع مستلزماتها للحصول على أعلى إنتاجية وتختلف البيوت البلاستيكية من حيث إنشائها والمواد المستخدمة لبنائها فمنها ذو الهيكل الحديدي ( الأنفاق البلاستيكية) ومنها ذو الهيكل الخشبي حيث يأخذ أشكال عديدة منها المسمى على شكل جمالون والقوسي المضلع الذي نحن بصدده ومن الممكن استخدام أنواع عديدة من الأخشاب كالحور الرومي وغيره وقد نفذ العديد من هذه البيوت البلاستيكية ذات الهيكل الخشبي وبأشكال ونماذج عديدة.

النموذج رقم (1):

وصف البيت:

-   أبعاده: يبلغ طول البيت 52 م وعرضه عند سطح الأرض 8 م ومساحته الكلية 416م2 كما يبلغ ارتفاعه في الوسط 290 سم وعند الجوانب 195 سم .

-   يتألف هيكل البيت من 27 إطار خشبي بشكل مضلع شبه دائري مجازه 8 م يتكرر كل 2 م مدعم بخمسة عناصر للتقوية وتميل للدعامة الجانبية بزاوية قدرها 80 عن سطح الأرض (انظر الشكل أ).

-   الإطار الأول والأخير مدعم بأنابيب معدنية قطر (2) انش بغية تحمله الشد الأفقي للأسلاك الطولية وحمل الأبواب (انظر الشكل ب).

-       مقاطع الإطار الرئيسي 50× 100 مم ومقاطع عناصر التقوية 50× 50 مم.

-       يربط بين الإطارات طولياً 11 عنصر خشبي بمقطع 50 × 50 مم موزعة على نقاط التقاء عناصر الإطار.

-   تم تغليف قطع الهيكل العامودية الحاملة من أسفلها بصفيحة معدنية لحماية الخشب، ملحوم عليها صفيحة معدنية مربعة تستند على حجر اسمنتي صناعي لتوزيع الحمولة على التربة.

-   تحمل الغطاء البلاستيكي أسلاك معدنية مشدودة تمتد على طول البيت ومثبتة في الإطارات بتباعد 25 سم ومقطع 3 مم2.

-   تم مد البلاستيك بشكل عرضي وثبت من الطرفين الجانبيين الطوليين ضمن خندق أعيد ردمه فوق الغطاء البلاستيكي لتأمين الشد المناسب.

-   زود البيت من كل طرف عرضي بباب صغير وسطي لدخول الأشخاص وبابين جانبيين قابلين للفتح نحو الأعلى للسماح بدخول الآليات الزراعية وإجراء عمليات التهوية عند الحاجة (انظر الشكل ب).

-       تم طلي الهيكل الخشبي بطبقة من الزيت والدهان للحفاظ عليه.

-       تم وصل عناصر الإطار الخشبي بواسطة وصلات معدنية من الصاج بسماكة 2 مم (أنظر أشكال الوصلات).

-       البيت المنفذ ذو متانة كافية لتحمل أوزان الثمار والمجموع الخضري للنباتات المراد زراعتها.

المواد المستخدمة في بناء البيت البلاستيكي وكمياتها:

خشب                  4.5 م2

حديد صناعي           500 كغ        

أنابيب قطر 2 انش     11 بوري طول 6 م

رقائق بلاستيكية                196 كغ

أسلاك التربيط          1500 كغ

مشدات معدنية          60 مشد

براغي حديد            1500 

براغي خشب           1200

دهان وزيت ولوازم أخرى

الوصف الوظيفي الزراعي:

إن هذا النموذج من البيوت البلاستيكية الخشبية يوفر الظروف والشروط المناسبة لتنفيذ التقنيات المتبعة في الزراعات المحمية من حراثة وتعقيم وزراعة وعمليات خدمة بالإضافة إلى أنه يؤمن الظروف البيئية المناخية المناسبة للتحكم بعوامل الحرارة والرطوبة والتهوية والسقاية بالطرق الصناعية حسب متطلبات كل نوع من النباتات التي ستزرع بداخله. 

ويمتاز هذا البيت بإمكانية استثمار كامل المساحة على نقيض البيوت ذات الهيكل القوسية (الأنفاق) مما يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي للبيت.
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الجائز الطرفي

الجائز الطرفي مدعم ببواري حديد 2 إنش – الجزء الوسطي منه باب دخول رئيسي مع إمكانية فتح الأجزاء الأخرى للأعلى بواسطة مفصلات ويسند بواسطة مورين خشبي، كما هو واضح في المنظور:
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صورة توضح الجائز الطرف المدعم ببواري حديدية 2 إنش وطريقة فتح الباب الرئيسي مع إمكانية فتح باقي أجزاء الجائز الطرفي بواسطة سندها بمورين خشبي كما هو واضح بالصورة.
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منظور يوضح باب الدخول وطريقة فتحه بواسطة سنده بمورين خشبي.
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صورة توضح الوصلة المعدنية رقم - ب -
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صورة توضح الوصلة المعدنية الوسطى رقم - جـ -
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الجائز الوسطي خشبي على شكل مضلع مجازه 8 م يتكرر كل 2 م أما ارتفاعه الكلي فهو 290 سم وارتفاعه عند الجوانب 195 سم ، كما هو واضح بالرسم.
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تفصيلة توضح الجائز الوسطي مع كامل أبعاده كما توضح مكان وجود الوصلات أ - ب - جـ
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صورة تبين البيت البلاستيكي أثناء استثماره
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أشكال الوصلات المعدنية وعددها 

صاج 2 مم

 

50 قطعة

العقدة الجانبية (أ)
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(50 قطعة)

العقدة المتوسطة والموجودة في المنطقة الوسطى بين العقدتين الجانبية والوسطى (ب)
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(25 قطعة)

العقدة الوسطى (ج)

 

 

 

 

 

 

[image: image30.png]


 

 

 

أشكال الوصلات المعدنية وعددها 

صاج 2 مم
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    (100 قطعة)

    تستخدم لتوصيل القطع الخشبية مع بعضها البعض

    (110 قطعة)

    تستخدم لتثبيت المورينات الخشبية الثانوية مع المورينات الأساسية المشكلة للجائز الخشبي

  

    (8 قطع)

    تستخدم أيضاً كوصلات مساعدة لتثبيت المورينات الثانوية بالمورينات الأساسية

    (24 قطعة)

    تستخدم كوصلات مساعدة لتثبيت المورينات الثانوية مع المورينات الأساسية

النموذج رقم (2)

وصف البيت :

البيت عبارة عن جمالون خشبي يغطي مساحة 400 م2 بأبعاد كول 50 م عرض 8 م  مستخدم فيه الأخشاب المحلية بالمواصفات التالية:

1-    عمود حور قطر 7-9 سم بطول 4م عدد 40 عمود مكان الاستعمال.

2-    عمود حور قطر 7-9 سم بطول 3 م عدد 74 عمود مكان الاستعمال.

3-    عمود حور قطر 7-9 بطول2.5  عدد  6 عمود مكان الاستعمال.

4-    عمود حور قطر 7-9 بطول 2.25 عدد 36 عمود مكان الاستعمال عناصر شاقولية طرفية.

5-    طبشات خشبية بأبعاد 55×8×4 سم عدد 174 طبشة.

6-  سلك معدني قطر 3 مم بطول البيت البلاستيكي عدد أربعة شدادات على كل جانب من البيت و 32 شداد على سقف الجملون أي كل 25 سم. 

7-    غطاء بلاستيكية لتغطية حوالي 700 م2 .

8-    تندور ( شدود)  معدني عدد 40 لشد الأسلاك.

ملاحظة:

-       يجب حفر حفرة بأبعاد 30 × 30 × 30 سم لتثبيت القوائم الخشبية وصب بيتون فيها بعد التركيب.

-       يراعى عدم ترك أي حواف أو نتوءات على حامل السطح الخارجي الملاصق للغطاء البلاستيكي.

 

[image: image10.png]



تحليل المواد الرئيسية للبيت البلاستيكي
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تحليل السلك المعدني والشداد

 

 

مسقط البيت البلاستيكي
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مواصفات البيت البلاستيكي

مساحة البيت البلاستيكي 8 × 50 = 400 م2  مبني من الأخشاب المحلية (حور).

الأخشاب المستعملة في بناء البيت كما يلي:

1-    نموذج آ خشب حور قطر (7-9) سم بطول 2.25 م دعائم طرفية عدد 36.

2-    نموذج ب خشب حور قطر 7-9 سم بطول 3 م دعائم وسطية وربط أفقي عدد 77 .

3-    نموذج ج خشب حور قطر 7-9 سم بطول 4 م للجملون عدد 40.

4-    نموذج د خشب حور 7-9 سم بطول 2.50 عناصر طولية طرفية وسطية عدد 6.

5-    نموذج هـ طبشات حور (55×8×4)سم لتثبيت هيكل الجائز عدد 174.

6-    قبقابة بأبعاد 25×8×4 سم .
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واجهة المدخل مـ : 50 / 1
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مقطع في البيت البلاستيكي مـ : 50 / 1

 

 

 

 

[image: image16.png]



صورة تبين البيت من الداخل
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ملاحظة: يجب أن يثبت العمود في الحفرة المخصصة على عمق 25 - 30 سم

واجهة البيت البلاستيكي
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صورة تبين الواجهة الجانبية للبيت
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منظور الوصلات وهيكل الجائز
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صورة البيت قبل زراعته
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ملاحظة: عند فرز العمود من النموذج - ب - يراعى ترك / 6 سم / وذلك لضمان بقاء السطح العلوي للعناصر الأفقية مع استقامة واحدة.

تفصيلة وصل الأخشاب الجانبية ( الواجهة الطولية )

 

 

 

[image: image22.png]



تفصيلة وصل الأخشاب بعضها ببعض بواسطة المسامير

الأعمدة الطرفية

 

 

 

[image: image23.png]R A

EenRse iy

Fipne wiids, _RUs0





تفصيلات وصل الأخشاب الطرفية
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تفصيلية الأعمدة الوسطية (خشب مورين)
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ملاحظة: يجب أن لا تزيد الفرزة المبينة من / 1 سم /

تفصيلات وصل الأخشاب الوسطية 
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تفصيلة الأعمدة الوسطية (خشب حور)
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صورة تبين البيت بعد زراعته

 

