لف المحركات الكهربائية الدرس الثاني
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تعلمنا في الدرس الاول او درس لف المحركات الكهربائية طريقة فتح وتركيب موتور كهربائي وتعلمنا كذلك المكونات الداخلية لهذا الموتور الكهربائي وفي هذا الدرس لف المحركات سوف يتم  بحث ودراسة الاسلاك الكهربائية التي يجب ان ت لف في المحركات وطريقة لفها وتركيبها داخل مجاري القلب المعدني  وكيفية او طريقة حساب الخطوة اللازمة لعملية لف المحركات  
اخذ بيانات ملفات المحركات الكهربائية 
Prendre les données des bobines de moteurs électriques 

قبل اخراج الملف المعطوب نقوم بتسجيل البيانات التالية 
عدد ملفات الملف الرئيسي وفي مثالنا هذا كان عدد ملفات الملف الرئيسي يساوي 4 علما ان كل ملف من ملفات الملف الرئيسي ينقسم الى ملفين اي ان كل ملف من ملفات الملف الرئيسي هو ملف مزدوج يحتوي على ملفين اي بعبارة اخرى تم تقسيم الملف الواحد الى ملفين لغرض وضعة في المجاري  وكما هو موضح بالصور  باللون الاحمر
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	لف المحركات ملفات الملف الرئيسي


 علما انه تم وضع هذة الملفات كما هو واضح بالصورة بحيث يكون مركز او منتصف ملفات الملف الرئيسي في الزوايا
 التالية الزاوية 0 وفي الزاوية 90 وفي الزاوية 180 وفي الزاوية 270 درجة لاحظ صورة القلب المعدني في الاسفل علما ان محيط الدائرة يساوي 360 درجة ونحن فرضنا في هذه الحالة ان الزاوية 0 موجودة في اعلى الموتور الكهربائي اي في الجهة العلوية للموتور قرب المكثف
او بتبسيط اكثر تكون منتصفات او مراكز ملفات الملف الرئيسي موجودة بالضبط في الاعلى وفي الاسفل وفي اليمين وفي اليسار بالضبط كما هو مؤشر علية في الصورة بالأعلى
ملاحظة
في بعض انوع المحركات يتم توزيع الملف الواحد من ملفات الملف الرئيسي او المساعد الى اكثر من مرتين مثلا يتم تقسيمه على المجاري ثلاث مرات كما هو موضح في الصورة التالية
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لف المحركات توزيع الملف على مجاري قلب ملف الموتور
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لف المحركات الملفات الثانوية


ملاحظة
اذا لم تستوعب هذا الدرس سوف يتوضح لديك اكثر في الدروس القادمة من الدورة 
نلاحظ ان منتصف  او مركز ملفات الملف الثانوي او الملفات المساعدة تنحرف بمقدار 45 درجة عن منتصف او مركز ملفات الملف الرئيسي وذلك لزيادة عزم الدوران المغناطيسي وكما يلي تكون منتصفات هذه الملفات عند الزوايا التالية الزاوية رقم 0+45  والزاوية رقم  90 +45 والزاوية رقم 180 + 45 والزاوية رقم 270 + 45  علما ان الزوايا 0 و 90 و 180 و 270 هي تمثل مراكز او منتصف الملفات المكونة للملف الرئيسي
 اي تكون منتصفات ملفات الملف الثانوي موجودة في الزوايا التالية  في الزاوية رقم 45 والزاوية رقم 135 والزاوية رقم 225 والزاوية رقم  315 كما هو واضح في الصورة  
علما ان الدورة الكاملة للدائرة هي 360 درجة لاحظ الصورة في الاسفل لمعرفة زوايا الدائرة
او بتبسيط اكثر نضع منتصف كل ملف من ملفات الملف الثانوي بين ملفين من ملفات الملف الرئيسي  كما هو واضح بالصور اعلاه
حساب عدد المجاري  عند لف المحركات
Calculate the number of sewage when wrap motors
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	لف المحركات  عدد المجاري لقلب الملف


لاحظ صورة القلب المعدني لملف الموتور بعد اخراج او ازالة الملفات الكهربائية المعطوبة منه وانا في هذا المثال قمت بإزالة تلك الملفات عن طريق قطعها بواسطة كوسرة من جهة واحدة ومن ثم سحبها بواسطة كماشة من الجهة الاخرى واخراجها  بعد حساب عدد المجاري الموجودة في هذا القلب المعدني لملف الموتور الكهربائي كان عدد هذه المجاري يساوي 24 مجرى 
بعد حساب بسيط كان لدينا 4 ملفات رئيسة مزدوجة اي في هذه الحالة ان كل ملف لا يوضع في مجرى عدد 2 بل يوزع على 4 مجاري اي ان كل ملف يعتبر كأنه ملفين ونحن لدينا 4 ملفات للملف الرئيسي اي كانها 8 ملفات وكل ملف يوضع في مجريين اي مجرى عدد 2 لذلك فأن المجاري اللازمة لاحتواء 8 ملفات رئيسية يجب ان يكون عددها 16 مجرى  مجري واحد لكل طرف من اطراف الملفات 
لدينا كذلك 4  ملفات ثانوية مفردة والمجاري اللازمة لاحتوائها هي 8 مجاري حيث كل ملف يوضع في مجريين كل طرف من الملف في مجرى 
اذن 8 مجاري لاحتواء الملف الثانوي و 16 مجرى لاحتواء الملف الرئيسي  والمجموع يكون 24 مجرى وهذا هو الذي تم حسابه سابقا بشكل عملي بالضبط
حساب خطوة اللف عند لف المحركات الكهربائية 
Lapping step account when wrap electric motors
هناك عدة طرق تستطيع من خلالها ان تجد خطوة اللف المطلوبة للموتور المراد اعادة لفه واسهل وادق وافضل هذه الطرق هي بحساب عدد المجاري المحصورة بين ملف واحد من ملفات الملف الرئيسي  والملف الثانوي   المعطوبة للموتور المطلوب اعادة لفه
ملاحظة
نحسب من المجرى الذي يدخل فيه احد طرفي الملف ثم نستمر في الحساب الى المجرى الاخر الذي يدخل فيه الطرف الاخر لنفس الملف علما ان المجرى الاخر يدخل من ضمن الحساب بالاضافة الى المجرى الاول وفي مثالنا هذا كان عدد المجاري المحصورة بين ملف واحد من ملفات الملف الرئيسي او ملف واحد من ملفات الملف الثانوي هي 6 مجاري اي ان خطوة اللف في هذا البحث هي 1 الى 6 اي يدخل الطرف الاول للملف في المجرى رقم 1 والطرف الاخر لنفس الملف يدخل في المجرى رقم 6 المفترض في هذا الحساب 
وهكذا نستمر بنفس هذه الفرضية لكل الملفات الاخرى 
ملاحظة
بما ان خطوة اللف هي 6 مجاري او 1 الى 6 وبما ان اي ملف من ملفات الملف الرئيسي في هذا البحث او المثال يجب تقسيمة مرتين او ملفين وتوزيعه بالتالي على 4 مجاري لذلك يكون تركيب اي ملف من ملفات الملف الرئيسي بالشكل التالي 
بعد ان قمنا بتقسيمه الى ملفين
الجزء الاول للملف يوضع في المجاري رقم 1 و 6 اي طرف في المجرى رقم 1 والطرف الاخر لنفس جزء الملف في المجرى رقم 6
اذن 6 مجاري نقصت منها 2 بقيت لدينا 4 مجاري  وهي المجاري المحصورة بين المجرى رقم 1 والمجرى رقم 6 وارقام هذه المجاري المحصورة بين 1 و6 هي 

 و 2 3  و4 و 5  

ولذلك يتم وضع الجزء الثاني لنفس الملف السابق في المجرى رقم 2 والمجرى رقم 5 ويبقى لدينا المجرى رقم 3 والمجرى رقم 4 فارغين ليتم فيما بعد وضع طرف واحد من اطراف الملفات الثانوية فيهما والطرف الاخر لنفس تلك الملفات في المجاري رقم 3 و 4 ايضا ولكن للأقطاب المجاورة او للملفات الرئيسية المجاورة للملف الرئيسي الاول والتي تقع على يمين ويسار الملف الرئيس الاول 

