إلكترو تقني الدرس رقم 04
محتوى الدرس (المقاومة الكهربائية)

1) التعريف:
 إعاقة أي موصل لمرور التيار الكهربائي تسمى مقاومة كهربائية (résistance électrique). رمزها R ووحدتها الأوم (ohm) (Ω)
وترتكز على ثلاث عوامل هي:
- طول السلك   longueur du fil.
- مساحة مقطع السلك  .section du fil
- المقاومة النوعية لمعدن السلك la résistivité.
2) المعادلة:
للمقاومة علاقة بطول الموصل ، مساحة مقطع السلك و المقاومة النوعية للمعدن وبالتالي:
      المقاومة = المقاومة النوعية . 
مع العلم أن:
المقاومة يرمز لها ب: R وحدتها أوم Ω
المقاومة النوعية ب: ρ (رو) باللاتينية ووحدتها m/ mm2Ω
طول السلك ب: ℓ  ووحدته المتر m
مساحة مقطع السلك ب: s ووحدتها mm2 

- إذن:                                                           
مثال:  أحسب مقاومة  سلك من النحاس طوله 350m ، مساحة المقطع 3.14mm2 علما أن المقاومة النوعية للنحاس هي  m/ mm2Ω0.019 s
ℓ

الإجابة
علما أن: =350m ℓ و s=3.14mm2 و  mm2/mΩ = 0.019  ρ

اذن :              R=2.11Ω ≈ 2Ω                      Ω =2.11   =      

تمارين 
التمرين الأول: ما هو طول سلك من الألمنيوم  مقاومته R= 15.2Ω ، مقاومته النوعية
  ρ=0.028Ω mm2/m و قطره D=0.6mm .
التمرين الثاني: أحسب المقاومة النوعية لسلك طوله 3km و قطره 1.6mm علما أن مقاومته تساوي 42Ω
الإجابة:
التمرين الأول:
علما أن: R=15.2Ω ، ρ=0.028Ω mm2/m و D=0.6mm و أن  
إذن:  مع العلم أن s=πD2/4= 3,14 . 0,62/4 = 0,28mm2                 
نستنتج أن=   = 152m                                         
[bookmark: _GoBack]التمرين الأول:
علما أن: R=42Ω ، D=1.6mm و ℓ=3km و أن  
إذن:  مع العلم أن s=πD2/4= 3,14 . 1,62/4 = 2mm2                 
نستنتج أن=   = 0.028Ω mm2/m                                         



/22

