إلكترو تقني الدرس رقم05
محتوى الدرس (قانون أوم)

1) التعريف:
 إذا مر تيار كهربائي في موصل فان قيمة هذا التيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد المطبق بين طرفي هذا الموصل و عكسيا مع مقاومته . و سمي قانون اوم (la loi d’ohm) نسبة إلى العالم جورج اوم.
2) المعادلة
[bookmark: _GoBack]نستنتج من نص قانون أوم أن المعادلة هي كالتالي:
فرق الجهد = المقومة x شدة التيار
مع العلم أن:
فرق الجهد رمزه U
المقامة رمزها R
شدة التيار رمزه I

إذن: U= R.I                     

مثال:  أحسب فرق الجهد في دارة كهربائية تحتي على مقاومة قيمتها Ω 220 يمر فيها تيار شدته 1,3A 
الإجابة
علما أن: Ω =220 R و I= 1,3A

اذن :             U=286v                        R.I= 220.1,3= 286v = U






تمارين 
التمرين الأول: ما شدة التيار التي تمر في مقاومة قيمتها  R= 15.2Ω ، تحت فرق جهد ب 140v؟
التمرين الثاني: أحسب المقاومة لمصباح كهربائي تحت فرق جهد 220v و يمر فيه تيار شدته 0,3A
الإجابة:
التمرين الأول:
علما أن: R=15.2Ω ، و U=140v 
إذن: =  = 9,2A                                                    
التمرين الثاني:
علما أن: U=220v ،I= 0 ,3A
إذن:=   = 687,5 Ω                                                   
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