إلكترو تقني 

محتوى الدرس (المكثفات Les condensateurs)

1) التعريف: المكثفات عناصر إلكترونية وضيفتها الأساسية التحكم في تدفق الشحنة الكهربائية في الدارة، وسميت بالمكثفة لأنها تقوم بتكثيف و الاحتفاظ بالشحنة داخلها مثل بطارية لحظية. رمزها C و وحدتها F الفراد Farads نسبتا إلى العالم الإنجليزي مايكل فرادي Michael Faraday

2) المعادلة علما أن المكثفة تخزن شحنة كهربائية Q بتوتر U ما و سعتها C
 من هذا:          Q=CU و C=Q/U
مع العلم أن:
المكثفة رمزها C و وحدتها F
فرق الجهد رمزه U و وحدته V
الشحنة الكهربائية  و رمزها Q و وحدتها c
مثال:  ماهي سعة مكثفة شحنتها الكهربائية   تحت توتر 2 ,5V؟
الإجابة
علما أن: =2,5v U ، Q=125µc=125.10-6c 
و أن: Q=UC  
حساب C:           C=Q/U = 125. 10-6/2,5 = 50. 10-6 F= 50µF
 3) تمرين  ما هو التوتر في قطبي مكثفة سعتها 2nF  و تخزن شحنة كهربائية بقيمة 0,24µc؟
الحل: 120V
4) مكثفات على التسلسل:

تركيب مكثفات على التسلسل يعني مكثفة مكافئة قيمتها كالتلي:
إن الشحنة الكهربائية هي نفسها التي تشحن المكثفات على التسلسل ، مثال 3 مكثفات على التسلسل
C1 ، C2، C3 و توتر كل واحدة U1 ، U2، U3 منه

U=U1+U2+U3                Q=U1C1= U2C2= U3C3        و U=Q/C إذن:

Q/C=Q/ C1+Q/ C2+Q/ C3    و  [image: image2.png]



مثال: ماهي المقاومة المكافئة لربط ثلاث مكثفات على التسلسل ، C1=4µF ،   C2=6µF و C3=12µF
الحل: C=2µF 
4-2) مولدات على التفرع:

تركيب مكثفات على التفرع يعني مكثفة مكافئة قيمتها كالتلي:

C=C1+C2+C3
مثال: نفس التمرين إلا أن المكثفات مركبة على التفرع.

الحل: C=22µF
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