إلكترو تقني 

محتوى الدرس (الوشيعة La bobine)

1) تمهيد: دارة تحتوي على وشيعة و مقاومة على التسلسل، هذا الربط يعطينا بما يسمى الممانعة (impédance) رمزها Z و وحدتها أوم Ω ، شدة التيار واحدة تمر فيهما لكن التوتر UL و UR يكونان بزاوية 90° بينهما. 
2) المعادلة 
علما أن الزاوية بين UR و UZ تساوي 90°
منه: UZ 2= UR2+ UL2 اذن (Z.I)2=(R.I)2+(Lw.I)2 اذن Z2=R2+L2 w2
 المعادلة تصبح :

Z=√R2+L2 w2                          

و نستنتج في الأخير أن:
  R/Z=cosφ=UR/UZ
Lw/R=tgφ=UL/UR
مثال: ما هو التوتر على طرفي وشيعة مقاومتها XL=150Ω و قيمتها L=0,5H و يمر فيها تيار متناوب شدته I=3A بتردد f=50Hz
الحل:
UZ=I.√R2+L2 w2        اذن UZ=651V
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