الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم 21

محتوى التطبيق (أجهزة قياس الكهرباء)
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1) الفولتميتر Le voltmètre: يستعمل لقياس التوتر بالفولت Volt و يربط على التفرع
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تمرين3: تركيب مصباحين على التسلسل واحد 100w و واحد 75w  قم بقياس فرق الجهد في النقاط
 (a-b) ، (b-c) و (a-c) على توتر 24V ، 220V و 380V . أكتب القيم المقاسة في الجدول 1 ماذا تستنتج؟
	منبع الجهد
	a-b
	b-c
	a-c

	24V
	
	
	

	220V
	
	
	

	380V
	
	
	






- شرح وتوضيح: هام جدا يجب اختيار المعيار الأكبر في الأول لتفادي احتراق الجهاز و نلاحظ القراءة على الجهاز إذا كانت القيمة المسجلة في الجهة اليمنى من السلم نغير المعيار إلى قيمة أقل لتكون القراءة جيدة.
- فرق الجهد U1 يزيد كلما زاد فرق الجهد U . كذلك بالنسبة ل U2  .

- وأن فرق الجهد في النقطتين: (a-c) هو جمع  (a-b) ، (b-c) 
2) الأمبير ميترL’ampèremètre : يستعمل لقياس شدة التيار بالأمبير Ampères و يربط على التسلسل.
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تمرين2: تركيب مصباحين على التفرع واحد 100w و واحد 75w  قم بقياس شدة التيار في النقاط
 (a-b) ، (b-c) و (b-d) على توتر 24V، 220V و 380V. أكتب القيم المقاسة في الجدول 2 ماذا تستنتج؟

	منبع الجهد
	a-b
	b-c
	c-d

	24V
	
	
	

	220V
	
	
	

	380V
	
	
	







- شرح وتوضيح: 

- شدة التيار I تزيد كلما زاد فرق الجهد U. كذلك بالنسبة ل I1  و I2  
- وأن شدة التيار بين النقطتين:  (a-b) هو جمع الشدتين (b-c) ، (b-d) 
- إذا حذفنا مصباح E2 فشدة التيار I تنقص و I2 تساوي صفر.

- إذا أضفنا مصباح E3 فشدة التيار I تزيد.

3) الواط ميترLe wattmètre : يستعمل لقياس الاستطاعة الكهربائية بالواط Watt و يربط على التسلسل و التفرع .
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تمرين3: تركيب مصباحين على التفرع واحد 100w و واحد 75w  قم بقياس الاستطاعة الكهربائية للدارة و للمصباحين  على توتر 24V، 220V و 380V. أكتب القيم المقاسة في الجدول 3 ماذا تستنتج؟

	منبع الجهد
	P
	P1
	P2

	24V
	
	
	

	220V
	
	
	

	380V
	
	
	







- شرح وتوضيح: 

- الاستطاعة P تزيد كلما زاد فرق الجهد U. كذلك بالنسبة ل P1  و P2  

- وأن الاستطاعة:  P هو جمع P1 و P2 

- إذا حذفنا مصباح E2 فالاستطاعة P تنقص .

- إذا أضفنا مصباح E3 فالاستطاعة P تزيد.
- الطريقة الثانية
أخذ القياسات كما هو في الرسم و ضعها في الجدول 4 أحسب الاستطاعة P ، P1 و P2 ماذا تلاحظ؟

	منبع الجهد
	I
	I1
	I2
	U
	P
	P1
	P2

	24V
	
	
	
	
	
	
	

	220V
	
	
	
	
	
	
	

	380V
	
	
	
	
	
	
	






- شرح وتوضيح: 

- حساب الاستطاعة P=U.I 

نلاحظ أن القيم المحسوبة للاستطاعة نضريا تساوي تقريبا القيم المقاسة بالأجهزة.
4) الجهاز المتعدد القياسات: جهاز يركب على التسلسل أو التفرع حسب الاستعمال:
- في قياس شدة التيار يركب على التسلسل.

- في قياس التوتر يركب على التفرع.

- في قياس المقاومة يركب على التفرع.
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