إلكترو تقني 
محتوى الدرس (التيار المتناوب Le courant alternatif)

1) التعريف: التيار المتناوب هو تيار متغير دوريا ، بالنسبة للوقت. يكون اما موجب او سالب و تسمى هذه الحالتين بالمدى Amplitude ، و زمن هذين المدى يسمى دورة Période (T)، و منه التردد fréquence  (f) عدد الدورات في الثانية الواحدة ، و بنبض أو سرعة زاوية vitesse angulaire (ω).T
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2) التردد La fréquence: من خلال التعريف نستنتج المعادلات التالية:
 من هذا:          f=1/T     و ω=2πf 
مع العلم أن:
التردد رمزه f و وحدته هرتز hertz Hz 
السرعة الزاوية رمزها ω و وحدته rd/s
الدرة période   رمزها T و وحدتها s
π وحدتها الرديان radian rd  و تساوي 3,14
مثال:1)  ما هو تردد و السرعة الزاوية لتيار متناوب دورته T=20ms؟
الإجابة
علما أن: =20ms=0.02s T  و أن: f=1/T  
اذن:           f=1/T = 1/0.02= 50Hz
- ω=2πf= 2x3,14x50=314rd/s      
3) شدة التيار و التوتر:
التوتر  شدة التيار المعطاة بجهاز القياس تسمى بالقيمة الفعالة، أي القيمة المكافئة من التيار المستمر لإنتاج نفس كمية الحرارة في موصل.
من هذا نستنتج:
- Ieff = Imax/   و  Ueff = Umax/
مثال2: مدفئة كهربائية تستهلك 2,4kWh خلال 4 ساعات بتوتر 120V احسب شدة التيار Imax .
الحل: W=U.I.t    منه I=W/U.t=2400/120.4= 5A
علما أن Ieff = Imax/  اذن        = 5.1,414=7.07A    = 4. Imax= Imax.
4) الاستطاعة: بالنسبة للاستطاعة مثلها مثل التيار المستمر الا ان في التيار المتناوب يدخل عامل ثاني هو الانفصال déphasage  بين التوتر و شدة التيار و يرمز له ب cosφ .
من هذا نستنتج المعادلة:       P=U.I.cosφ
U  التوتر اللحظي.
I شدة التيار اللحظية.
    φ الزاوية ما بين التوتر و التيار
بالنسبة لمقاومة خالصة التوتر و التيار يكونان في نفس الطور En phase  اذن φ=0 و cosφ=1 
و منه: P=U.I.cosφ=U.I.1=U.I
[bookmark: _GoBack]مثال3: احسب استطاعة سلك مقاومته R=10Ω  و شدة التيار متناوب I=3A ؟
الحل: P=U.I.cosφ=R.I2.cosφ مع العلم أن cosφ=1 اذن:  P=R.I2= 10.32=10.9=90w
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