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محتوى الدرس ( إنارة بمصباح شاهد)
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1) تعريف: نسمي إنارة بمصباح شاهد (allumage avec témoin) كل دارة تحكم في مصباح أو أكثر من مكان واحد مع مصباح شاهد قرب القاطعة يبين حالة المصباح إذا كان شغال أو لا.  و تستعمل هذه الدارة غالبا في الأماكن المظلمة (قبو أو مخزن تحت المنزل).
2) الرسم النضري:
Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

Q   = قاطعة بسيطة   (interrupteur simple allumage)

E1, E2   = مصباح الإضاءة (lampes d’éclairage) 
H1   مصباح شاهد  (Lampe témoin) 
3) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)





4) الرسم المتعدد الأسلاك:   Schéma multifilaire








5) الرسم الأحادي السلك:   Schéma unifilaire
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