الرسم الكهربائي الدرس رقم 07

محتوى الدرس ( إنارة خافتة)
[image: image1.bmp]
1) تعريف: نسمي إنارة خافتة  (allumage veilleuse) كل دارة تحكم في مصباحين(على التسلسل أو مصباح واحد) من مكان واحد بقاطعة مبدلة (N° 4) .  و تستعمل هذه الدارة غالبا في: قاعة، غرفة نوم أو رواق.
2) الرسم النضري:
رمز القاطعة


Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

Q1   = قاطعة مبدلة   (commutateur N°4)

E1, E2   = مصباح الإضاءة (lampes d’éclairage)  
2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)






3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire






4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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