الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم 15

محتوى التطبيق (إنارة ذهاب و إياب)

1- إنارة ذهاب و إياب: المخطط النضري الشكل (1)




الأجهزة المستعملة
 - قاطعة ذهاب إياب أو مبدل ( Q1 , Q2)
 - مصباح ( E1)
- اسلاك (1.5mm2)
- إنارة ذهاب و إياب: المخطط التطبيقي الشكل (2)









2)العنصر الثاني: تركيب الإنارة بالأجهزة البيداغجية.

- شرح وتنفيد
- نربط سلك التوصيل لون أحمر في الطور (Ph)  ل (م.ت.إ) ثم في القطب الأحمر للقاطعة 1، من القطبين  بسلكين تصويل إلى القاطعة في الأقطاب بالون الأسود ، ثم من القطب الأحمر للقاطعة 2 بسلك توصيل إلى المصباح ، وفي الأخير نرجع بسلك توصيل إلى (N) ل (م.ت.إ) . بهذا أتممنا الدارة و نشغل (م.ت.إ) ونجرب الدارة بعد التأكد من صحتها.
3)العنصر الثالث: تركيب الإنارة بالأجهزة الحقيقية.

- شرح و تنفيد
- نثبت القاطعتين على (م.ت.إ) نربط  سلك بلون أحمر من القاطعة القطب L الى أداة الوصل (domino) Ph ثم نربط سلكين من قطبين 1و2 للقاطعة الأولى مع القطبين 1و2 للقاطعة الثانية ، ومن القطب L للقاطعة الثانية إلى الغمد وفي الأخير من الغمد إلى أداة التوصيل N . نثبت سلكين التوصيل من أداة التوصيل إلى القطبين Ph و N ل (م.ت.أ) نتأكد من الدارة  نجرب.
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