الرسم الكهربائي 

محتوى الدرس ( إنارة مزدوجة)
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1) تعريف: نسمي إنارة مزدوجة  (double allumage) كل دارة تحكم في مصباحين على الانفراد من مكان واحد بقاطعة مزدوجة (N° 5).  و تستعمل هذه الدارة غالبا في: قاعة، غرفة كبيرة أو رواق.
2) الرسم النضري:
رمز القاطعة


Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

Q1   = قاطعة مزدوجة   (interrupteur double allumage)

E1, E2   = مصباح الإضاءة (lampes d’éclairage)  
2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)






3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire






4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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