أستاذ الإختصاص: بن عبد المالك محمد 

محتوى التمرين (القاطع البعدي Télérupteur)
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1- ) تعريف: نسمي إنارة بقاطع بعدي كل دارة تحكم في مصباح أو أكثر من أماكن متعددة بمفاتيح ضاغطة عن طريق جهاز كهرومغناطيسي يسمى القاطع البعدي (Télérupteur) ، و تستعمل هذه الدارة غالبا في (رواق، قفص سلم...)
2-1- القاطع البعدي: المخطط النضري الشكل (1)



2-2- القاطع البعدي: المخطط التطبيقي الشكل (2)
الأجهزة المستعملة
- مفتاح ضاغط ( B.P1, B.P2, B.P3)

 - مصباح ( E1, E2)

- علبة تفرع

- اسلاك (1.5mm)

- قاطع بعدي (T) (Télérupteur)

عناصر التصحيح و التقدير
الرسم:  4ن

التسطير: 2ن

التثبيت: 3ن

التكبيل: 3ن

إشتغال1: 6ن، إشتغال2: 5ن، إشتغال3: 2ن

العمل النهائي: 2ن

المجموع: 20/20
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