الرسم الكهربائي الدرس رقم 06

محتوى الدرس (جرس كهربائي  )
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1) تعريف: نسمي دارة جرس   (circuit sonnerie) كل دارة تحكم في جرس كهربائي من مكان واحد أو مكانين بمفتاح ضاغط (bouton poussoir).  و تستعمل هذه الدارة في المنازل، الإدارات و المدارس.
2) الرسم النضري:
[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


رمز القاطعة

Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

B.P   = مفتاح ضاغط   (bouton poussoir)

S   = جرس كهربائي (Sonnerie)  
2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)

3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire





4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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