	التخصص: الكـهرباء المعـمارية
المادة: تركيب الدارات الكهربائية MQ2
	القـاطع البعـدي
Le Télérupteur
	التمـرين
رقـم: 


الأهـداف التـعليـميـة
الهـدف الخاص
في نهاية التطبيق يكون كل متربص قادرا على إنجاز إنارة بقاطع بعدي (Télérupteur) بالاستعانة بالمخطط التطبيقي بدون خطأ و إحترام معاير الأمن و السلامة.
الأهداف الإجرائية:
1) أن يتعرف على القاطع البعدي.
2) أن يرسم المخطط التطبيقي للدارة.
3) أن ينجز الدارة على مركز تركيب الأسلاك.

المدة الزمنية: 5 ساعات.

أدوات و معدات العمل
	المـكون
	المـتـكون

	- أسلاك 1.5mm2
- قاطع بعدي (Télérupteur)
- مفتاح ضاغط
- فاصل فردي
- كماشة قص و تقشير
- مفك براغي
- سكين الكهربائي
	- أسلاك 1.5mm2
- قاطع بعدي (Télérupteur)
- مفتاح ضاغط
- فاصل فردي
- كماشة قص و تقشير
- مفك براغي
- سكين الكهربائي



الوسائل التعليمية: 
- مركز تركيب الأسلاك (م.ت.أ)
																																																
المراحل الأساسية للتطبيق
	المـكـون
	المتـكون

	- مراجعة: ما هو عنوان التطبيق الماضي؟
ج) إنارة ذهاب و إياب 
- مركز الاهتمام : 
س- نريد تركيب انارة في رواق ماهي في نضركم الدارة التي نستعملها؟
ج- ذهاب و إياب
س- هل من حل آخر للتحكم من أمكنة كثيرة؟
- التحكم من عدة أماكن عن طريق جهاز كهرومغناطيسي.
- عنوان التطبيق:
القاطع البعدي (Télérupteur)
تبليغ الأهداف التعليمية
- مطالبة بعض المتربصين بقراءة الأهداف
- وضع في صعوبة رقم 01
س- من يحاول أن يرسم رمز الجهاز (القاطع) الذي بين يديكم؟
- شرح و توضيح:
- القاطع البعدي عبارة عن جهاز أوتوماتيكي يفتح و يغلق الدارة عند إمداده بالكهرباء و رمزه: 
التقويم الجزئي رقم 01
- أعد رسم المخطط مع الشرح؟
وضع في صعوبة رقم 02
س1- من يحاول رسم المخطط النضري لدارة إنارة بقاطع بعدي؟
س2- من يحاول رسم المخطط التطبيقي للدارة؟
- شرح وتنفيد
- الرسم النضري و التطبيقي في محتوى التطبيق.

التقويم الجزئي رقم 02
- أعد الرسم التطبيقي للدارة.
الوضع في صعوبة رقم 03
- من يحاول أن يشرح لنا كيفية تركيب الدارة بالأجهزة الحقيقية التي أمامكم؟
- شرح و تنفيد
- نثبت الاجهزة على (م.ت.إ) و نقوم بربط الأسلاك بدءا من الفاصل ثم القاطع ثم المفتاح الضاغط حتى الوصول للمصباح و في الاخير نمد الدارة بالكهرباء ونجرب بعد التأكد من صحة الدارة.
التقويم الجزئي رقم 03
- أعد شرح طريقة التركيب.
التقويم الشامل
- ركبوا الدارة الكهربائية كل لوحده .

	

- إجابات صحيحة.


- إجابات مختلفة.

- إجابات مختلفة.



- متربصان أو ثلاثة يعيدون قراءة الأهداف.


- بعض المتربصون يحاولون الرسم.



- المتربصون يشاهدون و يستمعون

- المتربصون يجيدون الرسم

- متربصان أو ثلاثة يحاولون الرسم.
- متربصان أو ثلاثة يحاولون الرسم.


- المتربصون يشاهدون و يستمعون.




- المتربصون يجيدون الرسم.

- بعض المتربصون يحاولون الشرح




- المتربصون يشاهدون و يستمعون


- إعادة صحيحة للشرح.

- المتربصون يجيدون التركيبة.


ملاحظات

		












محتوى التمرين (القاطع البعدي Télérupteur)

1- ) تعريف: نسمي إنارة بقاطع بعدي كل دارة تحكم في مصباح أو أكثر من أماكن متعددة بمفاتيح ضاغطة عن طريق جهاز كهرومغناطيسي يسمى القاطع البعدي (Télérupteur) ، و تستعمل هذه الدارة غالبا في (رواق، قفص سلم...)
2-1- القاطع البعدي: المخطط النضري الشكل (1)
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2-2- القاطع البعدي: المخطط التطبيقي الشكل (2)
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[image: I:\loola\197830210_109474991355391_3773214498141685593_n.jpg]الأجهزة المستعملة
- مفتاح ضاغط ( B.P1, B.P2, B.P3)
 - مصباح ( E1, E2)
- علبة تفرع
- اسلاك (1.5mm)
- قاطع بعدي (T) (Télérupteur)





عناصر التصحيح و التقدير
الرسم:  4ن
التسطير: 2ن
التثبيت: 3ن
التكبيل: 3ن
إشتغال1: 6ن، إشتغال2: 5ن، إشتغال3: 2ن
العمل النهائي: 2ن
المجموع: 20/20
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