الكهرباء المعمارية – تكنولوجيا 

محتوى الدرس (الأنابيب الفلورية)
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1)تعريف: المنصهرة Fusible من العناصر الضرورية في الدارة الكهربائية، يحميها من التيارات الزائدة عند حدوث دارة قصيرة مثل التقاء الطور و المحايد، ويركب دائما في أول الدارة.
2) مكونات المنصهرة: تختلف المنصهرات من حيث الحجم  مادة الصنع لكن تتكون خاصة من ثلاث عناصر هي: العازل، اقطاب الوصل و السلك المنصهر.
- العازل L’isolant: يكون على شكل انبوب مصنوع من زجاج أو خزف، لا يصلح البلاستيك في هذه الحالة للأن مقاومته الميكانيكية ليست كبيرة مقارنة مع الزجاج  الخزف. و يحوي السلك المنصهر و بطرفيه الأقطاب.
- أقطاب الوصل les contacts: على كلا الطرفين للأنبوب العازل يوجد قطبين من مادة حديدية ناقلة و تصلح لتثبيت المنصهرة.
- السلك المنصهر File fusible: هو سلك من خليط من المعادن، مصنوع من ( الزنك Zn، الألمنيوم  Al، النحاسCu ، النيكل  Ni أو الفضة  Ar. ذو مقاومة صغيرة جدا شبه منعدمة، و يختلف قطرة حسب شدة التيار .
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3) أنواع المنصهرات: يوجد أربع أنواع من المنصهرات المشهورة عالميا ثلاث في الكهرباء و واحد في الأجهزة الإلكترونية و هي كالتالي:
- منصهرة الاستعمال المنزليUsage domestique : ويرمز لها بالحرفين gF تستعمل في حماية الدارات الكهربائية في المنازل ضد الدارة القصيرة و زيادة الحمل، الكتابة فوقها تكون بالأسود و يمكن تمييز قيمتها اما مكتوبة مباشرة بالأرقام مثال  (10A, 20A)  أو بالألوان مثال: اصفر 10A، أحمر 16A، أخضر 20A.
- منصهرة الاستعمال الصناعي Industriel:  يرمز لها بالحرفين gI تستعمل في حماية الدارات ضد الدارة القصيرة و زيادة الحمل مهما كانت كبيرة أ صغيرة، الكتابة عليها بالأسود القيمة تقرأ مباشرة بالأرقام مثال:
 gI 250V 10A.
- منصهرة استعمال صناعي خاص بالمحركات: يرمز لها بالحرفين aM ، تحمي المحركات من زيادة التيار الكهربائي عند الاقلاع و عند حدوث دارة قصيرة مثل احتراق وشيعة المحرك. الكتابة عليها بالأخضر.
- منصهرة استعمال الالكتروني: يرمز لها بالحرفين uR (ultra rapide) ، سريعة الانصهار تستعمل لحماية الدرات القصيرة (الالكترونية)  حماية القطع الالكترونية.
4)خصائص المنصهرات: يمثل عل المنصهرة ما يلي: الشكل 2

ملاحظة: يجب مراعات المقاييس التالية لاختيار المنصهرة:
- التوتر: التوتر المكتوب على المنصهرة يجب أن يعادل أ يفوق توتر الدارة الكهربائية.

- المعيار: أو شدة التيار يجب أن تكون أقل شدة الفاصل الرئيسي، و تساوي أو أكثر بقليل من تيار الدارة المراد حمايتها. الا في حالة المحركات الكهربائية يجب ان تساوي 4In.
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