	التخصص: الكـهرباء المعـمارية
المادة: تحضير منصب العمل MQ1
	التركيبة الكهربائية
L’installation électrique
	الـدرس
رقـم: 


الأهـداف التـعليـميـة
الهـدف الخاص
في نهاية الدرس يكون كل متربص قادرا على ادراك أسس التركيبة الكهربائية بالمعاير العلمية و إحترام أسس الأمن و السلامة.
الأهداف الإجرائية:
1) أن يعرف الدارة الكهربائية.
2) أن يدرك كيفية تركيب منبع الطاقة.
3) أن يدرك تركيب اجهزة العد.
4) أن يحصي اماكن علب التفرع.
5) أن يحسن اختيار اماكن اجهزة التحكم.
6) أن يحسن اختيار اماكن اجهزة الاستعمال.
7) أن يدرك اماكن ربط الكابلات.
المدة الزمنية: 04 ساعات.
أدوات و معدات العمل
	المـكون
	المـتـكون

	
	



الوسائل التعليمية: 
المراحل الأساسية للدرس
	المـكـون
	المتـكون

	- مراجعة: ما هو عنوان الدرس الماضي؟
ج) توزيع الدارة الكهربائية.
- مركز الاهتمام : 
س- لتركيب دارة كهربائية في منزل كيف يتم ذلك؟
- عنوان التطبيق:
التركيبة الكهربائية.
تبليغ الأهداف التعليمية
- مطالبة بعض المتربصين بقراءة الأهداف
- وضع في صعوبة رقم 01

س- من يعطينا تعريفا موجزا للدارة الكهربائية؟
- شرح و توضيح:
- في محتوى الدرس (تعريف)
التقويم الجزئي رقم 01
- ماهي الدارة الكهربائية؟
وضع في صعوبة رقم 02
- كيف يتم في نضركم ادخال كابلات منبع الطاقة الى المنزل؟
- شرح و توضيح:
- منبع الطاقة العنصر 2 محتوى الدرس.
التقويم الجزئي رقم 02
- ما فائدة النصف دائرة للكابل عند وصوله للمنزل؟
الوضع في صعوبة رقم 03
- كيف يتم تركيب العداد في نضركم؟
- شرح و توضيح:
- أجهزة العد محتوى الدرس العنصر 3.
التقويم الجزئي رقم 03
- ما هو علو العداد على الأرض.
الوضع في صعوبة رقم 04
- من يحال تحديد أماكن علب التفرع في الجدران؟
- شرح و توضيح:
- علب و لوحات التفرع محتوى الدرس العنصر 4.
التقويم الجزئي رقم04
- كيف يتم تركيب علب التفرع؟
الوضع في صعوبة رقم05

- ما علو اجهزة التحكم على الأرض في نضركم؟
- شرح و توضيح:
- محتوى الدرس أجهزة التحكم العنصر 5.

التقويم الجزئي رقم05

- ما هو مكان تركيب القاطعات و المآخذ؟
الوضع في صعوبة رقم06
- ما مكان المصابيح في سقف في نضركم؟
- شرح و توضيح:
- محتوى الدرس أجهزة الاستعمال العنصر 6.

التقويم الجزئي رقم06
- ما هو مكان تركيب مصباحين في سقف؟

الوضع في صعوبة رقم07
- كيف يتم ربط كابلات الظاهرة في نضركم؟
- شرح و توضيح:
- محتوى الدرس الكابلات و الأنابيب العنصر 5.

التقويم الجزئي رقم07
- ما المسافة بين أطواق التثبيت؟


	- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- متربصان أو ثلاثة يعيدون قراءة الأهداف.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.
- إجابات مختلفة.
- المتربصون يستمعون و يكتبون.
- إجابات صحيحة.



ملاحظات
محتوى الدرس (التركيبة الكهربائية)


1)تعريف: الدارة الكهربائية هي مجموعة من الأجهزة مربوطة ببعضها البعض بشكل علمي، يجب المراعات فيها: حماية الأجهزة و الانسان، المظهر الجيد للدارة، و المقاييس العالمية للتركيب.

2) منبع الطاقة:
خط التغذية عند وصوله الى المنزل قبل دخوله يأخذ شكل نصف دائرة و تسمى قطرة الماء ( la goute d’eau) كما هو في الشكل1:


3) الأجهزة العد:
مهما كان مكان تركيبها خارج أو داخل المنزل يجب أن تخضع الى شرطين: 

- يركب العداد داخل علبة تحميه من الامطار و الضياع من طرف الأشخاص.

- يركب بعلو من الأرض على الأقل 1m50  . الشكل2
4) علبة و لوحة التفرع: 

ظاهرة apparente أو جوفية encastrer تركب علبة التفرع على مسافة من السقف بتقريب 30cm. أما لوحة التفرع فبعلو 1m30 على الأقل و 1m50 على الأكثر. و تكون مركبة بشكل مستوي لا نركبها مائلة لإعطائها منظرا جيدا. الشكل3:


5) أجهزة التحكم: 

القاطعات ظاهرة أو جوفية تركب بجانب الباب على بما يقارب 20cm و علو  1m30 الا بطلب من صاحب المنزل، و تكون مستوية و عدم تركيبها وراء الباب. أما مأخذ التيار فيكون بعلو 60cm على الأقل. و إذا كانت هذه الأجهزة في مكان معرض للماء (المطر) يجب استعمال الاجهزة ذات غلاف يحميها من البلل. الشكل4:


6) أجهزة الاستعمال: المصابيح يجب تركيبها في وسط السقف الا في حالة مصباحين أو أكثر يجب مراعات المسافة بينهما بحيث يكون توازن في الاضاءة أما المسافة بين الغمد و السقف فتكون بالتقريب 50cm. الشكل5
7) الكابلات و الأنابيب : الظاهرة منها يجب أن تكون مستوية اما عموديا أو افقيا ، مهما كانت ادوات ربطها يجب ان تكون المسافة بين الأطواق لا تتجاوز 30cm. الشكل6
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