الكهرباء المعمارية – تكنولوجيا 

محتوى الدرس (التركيبة الكهربائية)

1)تعريف: الدارة الكهربائية هي مجموعة من الأجهزة مربوطة ببعضها البعض بشكل علمي، يجب المراعات فيه: حماية الأجهزة و الانسان، المظهر الجيد للدارة، و المقاييس العالمية للتركيب.

2) منبع الطاقة: خط التغذية عند وصوله الى المنزل قبل دخوله يأخذ شكل نصف دائرة و تسمى قطرة الماء كما هو في الشكل1:


قطرة الماء
3) الأجهزة العد:
مهما كان مكان تركيبها خارج أو داخل المنزل يجب أن تخضع الى شرطين: 
- يركب العداد داخل علبة تحميه من الامطار و الضياع من طرف الأشخاص.

- يركب بعلو من الأرض على الأقل 1m50  . الشكل2

4) علبة و لوحة التفرع: ظاهرة apparente أو جوفية encastrer تركب علبة التفرع على مسافة من السقف بتقريب 30cm. أما لوحة التفرع فبعلو 1m30 على الأقل و 1m50 على الأكثر. و تكون مركبة بشكل مستوي لا نركبها مائلة لإعطائها منظرا جيدا. الشكل3:


5) أجهزة التحكم: القاطعات ظاهرة أو جوفية تركب بجانب الباب على بما يقارب 20cm و علو  1m30 الا بطلب من صاحب المنزل، و تكون مستوية و عدم تركيبها وراء الباب. أما مأخذ التيار فيكون بعلو 60cm على الأقل. و إذا كانت هذه الأجهزة في مكان معرض للماء (المطر) يجب استعمال الاجهزة ذات غلاف يحميها من البلل. الشكل4:



6) أجهزة الاستعمال: المصابيح يجب تركيبها في وسط السقف الا في حالة مصباحين أو أكثر يجب مراعات المسافة بينهما بحيث يكون توازن في الاضاءة أما المسافة بين الغمد و السقف فتكون بالتقريب 50cm. الشكل5
7) الكابلات و الأنابيب : الظاهرة منها يجب أن تكون مستوية اما عموديا أو افقيا ، مهما كانت ادوات ربطها يجب ان تكون المسافة بين الأطواق لا تتجاوز 30cm. الشكل6

     Wh





     Wh





1m50





30cm





1m30





لوحة تفرع





علب تفرع





قاطعة





20cm





مأخذ





60cm





1m30





سقف





30cm





سقف غرفة





      سقف رواق 











20-30cm










