الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (ملامس بسيط   Le contacteur)
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1) تعريف: الملامس (le contacteur) جهاز كهرومغناطيسي يستعمل للتحكم في دارة القدرة أو دارة ذات تيار عالي مثل (محرك محول...الخ)، و هو أنواع: ثنائي، ثلاثي، أو رباعي القطب.
2) التحكم في الملامس: يشتغل الملامس عند مده بالتيار في الوشيعة و هو بدوره يتحكم في دارة قدرة.

لذا يجب وجود دارة تحكم و دارة قدرة.

مثال: نريد التحكم في دارة تحتوي على جهاز استطاعته 2200w الدارة محمية بفاصل رئيسي و تحتوي على ملامس.
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المخطط النضري: 

            
    دارة القدرة




دارة التحكم



