الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (كبح محرك لا تزامنيFreinage moteur asynchrone )
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1) تمهيد: عند قطع التيار على محرك بعد الوصل إلى السرعة القصوى لا يتوقف مباشرة بل يستمر للدوران لبضعة ثاني، هذا مما لا يساعد بعض الآلات الكهربائية، لهذا الغرض يستلزم كبح هذه المحركات، هناك عدة طرق لذلك.
2) كبح بتيار مضاد Freinage par contre courant: تتم هذه العملية بوصل لمدة قصيرة عند التوقف المحرك بتيار معاكس عن طريق مقاومات لإيقافه.
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مخطط القدرة و التحكم:
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للتشغيل نضغط على S1 تتمغنط الوشيعة K1 تغلق القاطعة K11 و أقطاب الكونتاكتور  يشتغل المحرك. عند الإيقاف قاطعة زمنية للفتح المتأخر تشغل K2 يمد المحرك بتيار معاكس يقوم بكبحه بسرعة كبيرة. ثم القاطعة الزمنية تفصل التيار اوتوماتيكيا. 
3) كبح بالتيار المستمر Freinage par courant continu:
لكبح المحرك عند التوقف نمده بتيار مستمر لمدة قصيرة هذا التيار يعطي حقل مغناطيسي ثابت ويتوقف المحرك مباشرة.

مخطط القدرة: بالنسبة لمخطط التحكم نستعمل نفس المخطط للدارة السابقة كبح بتيار مضاد.
4) كبح بكابح كهر مغناطيسي Freinage électro-frein:
  المحرك مثبت معه كابح كهرو مغناطيسي و نابض، عند تشغيل المحرك توصل شيعة الكابح  يحرر دوار المحرك، عند قطع التيار نابض يدفع الكابح  يوقف المحرك. يستعمل هذا النظام في آلات الرفع لكبح المحرك عند انقطاع التيار المفاجئ.
مخطط القدرة و التحكم:
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