الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (ملامس بفاصل  Le discontacteur)
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1) تعريف: الملامس بفاصل (le discontacteur) هو جهاز ملامس+ قاطع حراري أو قاطع زيادة الحمل (relais thermique) يستعمل للتحكم في دارة القدرة أو دارة ذات تيار عالي مثل (محرك محول...الخ) مع حماية للدارة و الملامس.
2) التحكم في الملامس: يشتغل الملامس عند مده بالتيار في الوشيعة و هو بدوره يتحكم في دارة قدرة و القاطع الحراري يحمي الدارة. لذا يجب وجود دارة تحكم و دارة قدرة.

مثال: نريد التحكم في دارة تحتوي على ثلاث مصابيح بالاستطاعة كبيرة بملامس الدارة محمية بفاصل رئيسي.
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المخطط دارة التحكم و القدرة: 



            
    دارة القدرة




دارة التحكم

3) إنجاز الدارة:
نبدأ بتركيب القاطع الحراري على الملامس نثبت الأجهزة (المفتاح الضاغط الملامس و الفاصل الرئيسي) على (م.ت.أ) و نقوم بربط الأجهزة بداية من مصدر الطاقة 3 أطوار و محايد في الفاصل الرئيسي، بعد ذلك نربط الأجهزة المتبقية كما هو في المخطط. نتأكد من صحة الدارة نشغل (م.ت.أ)

 و نجرب.
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القاطع الحراري
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توصيل القاطع الحراري مع الملامس
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