الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (محرك بسرعتين 3~ moteur  a deux vitesse)


1) تمهيد: بعض الآلات الكهربائية تشتغل بأكثر من سرعة، لذا نحتاج إلى محرك كهربائي له سرعتين أو أكثر ليفي بالغرض، و يتكون هذا الأخير من بنية مجال stator بها أكثر من ستة وشيعات أو دوار يتكون من وشيعتين أو أكثر، كل واحدة بسرعة.
2) محرك بسرعتين: محرك بستة وشيعات، السرعة 1 تكون بتشغيل الوشيعات على التسلسل و الثانية بتشغيلهم على التفرع.
مخطط القدرة:

السرعة 1 تشغيل الملامس K1 و K3
السرعة 2 تشغيل الملامس K1 و K2
لا يجب أن يشتغل K3  و K2 في وقت واحد 




محرك بأربع سرعات
دارة التحكم و القدرة:
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