الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (ملامس بفاصل و إشارة   Le discontacteur avec signalisation)
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1) تعريف: الملامس بفاصل (le discontacteur) هو جهاز ملامس+ قاطع حراري أو قاطع زيادة الحمل (relais thermique) يستعمل للتحكم في دارة القدرة أو دارة ذات تيار عالي مثل (محرك محول...الخ) مع حماية للدارة و الملامس.
2) التحكم في الملامس و إشارة: يشتغل الملامس عند مده بالتيار في الوشيعة و هو بدوره يتحكم في دارة قدرة و القاطع الحراري يحمي الدارة مع إشارة اشتغال، توقف و عطب. لذا يجب وجود دارة تحكم و دارة قدرة.
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المخطط دارة التحكم و القدرة: 




    
    دارة القدرة




دارة التحكم
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