الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (المحول الأحادي الطور   Transformateur Monophasé)


المحول الكهربائي: جهاز كهربائي، يتكون من ملفين من الأسلاك المنفصلة الملفوفة حول قضبان حديدية فقط بمسافة بسيطة، يسمى الطرف المرتبط بمصدر الطاقة بالملف الابتدائي(الأولي) Primaire 

 و الطرف الثاني الملف الثانوي Secondaire، و يستخدم المحول لتغيير قيمة الجهد الكهربائي في التيار المتناوب. فإذا كان جهد الطرف الثانوي أقل من جهد الابتدائي كان المحول خافضا للجهد أما لو كان جهد الثانوي أعلى من جهد الابتدائي كان المحول رافعا للجهد.
1) المحول الخافض للجهد: 
إنجاز دارة بسيطة بمحول كهربائي تحت توتر 220V/12, 220V/24V, 220V/48V  
380V/220v 
- المخطط النضري:

- المخطط التطبيقي:

2) المحول رافع للجهد: 

إنجاز دارة بسيطة بمحول كهربائي تحت توتر 220V/380V 
- المخطط النضري:


- المخطط التطبيقي:
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