الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (المحول الثلاثي الطور   Transformateur Triphasé)


المحول الكهربائي: جهاز كهربائي، يتكون مثل المحول الأحادي الطور من ملف الابتدائي(الأولي) Primaire و الثاني ملف الثانوي Secondaire، إلا أن عدد الوشيعات في كلا الملفين يكن على الأقل ثلاثة أو أكثر،  بدوره يكون رافع للجهد إذا كان توتر الأولي أكبر من الثنائي ،أو خافض للجهد إذا كان توتر الثنائي أكبر من الأولي.
1) لوحة توصيل المحول الثلاثي الطور: 
تتكون لوحة توصيل المحول الثلاثي الطور من عدة أقطاب كل وشيعة بقطبين يمكن ربطها ببعضها البعض حسب مقايس عالمية و عددها تسعة:
 Yy, Yd, Yz, Dy, Dd, Dz, Zy, Zd, Zz  

الحرف الأول كبير رمز الملف الأولي و الحرف الثاني صغير رمز الملف الثنائي.
2) توصيل المحول Couplage du transformateur

2-1) توصيل نجمة. نجمة Yy Etoile. Etoile
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من طرف واحد لكلا الملفين 
الأولي و الثنائي مثال تيار متناوب ثلاثي الطور 3x380V/3x220V
و تكمن أهميته في استخراج المحايد.

2-2) توصيل نجمة. مثلث Yd Etoile. Triangle (ou D)
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من طرف في الملف الأولي 

ومن كلا الأطراف للملف الثنائي و تكمن أهميته في رفع التوتر.


2-3) توصيل نجمة. تعرج Yz Etoile. Zigzag
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من طرف في الملف الأولي 

و بشكل تعرجي في الملف الثنائي و لا يمكن ذلك إلا في المحول ذو ستة

وشيعات في كل طرف. و تكمن أهميته في رفع من استطاعة المحول.

2-4) توصيل مثلث. نجمة Dy Triangle. Etoile
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من الطرفين في الملف الأولي 

ومن طرف واحد في الملف الثنائي. و تكمن أهميته في استخراج المحايد و ثلاث

أطوار.

2-5) توصيل مثلث. مثلث  Dd Triangle. Triangle
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من الطرفين في الملف الأولي 

ومن طرفين في الملف الثنائي. و تكمن أهميته في استخراج ثلاث 

أطوار فقط.

2-6) توصيل مثلث. تعرج  Dz Triangle. Zigzag
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة من الطرفين في الملف الأولي 

 و بشكل تعرجي في الملف الثنائي . و تكمن أهميته في رفع من استطاعة

 المحول واستخراج المحايد.

2-7) توصيل تعرج. نجمة  Zy Zigzag. Etoile
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة بشكل تعرجي في الملف الأولي 

 و من الطرف واحد في الملف الثنائي . و تكمن أهميته في رفع من استطاعة

 المحول واستخراج المحايد.


2-8) توصيل تعرج. مثلث  Zd Zigzag. Triangle
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة

 بشكل تعرجي في الملف الأولي  و من الطرفين

 في الملف الثنائي . و تكمن أهميته في رفع

 من استطاعة المحول. 
2-9) توصيل تعرج. تعرج  Zz Zigzag. Zigzag
يتم هذا التوصيل بربط أطرف الوشيعات الثلاثة بشكل تعرجي في الملف
 الأولي  و من تعرجي في الملف الثنائي . و تكمن أهميته في رفع

 من استطاعة المحول.
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