الرسم الكهربائي الدرس رقم 02

محتوى الدرس ( إنارة بسيطة)
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1) تعريف: 
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2) الرسم النضري: 
Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

Q   = قاطعة بسيطة   (interrupteur simple allumage)

E1, E2   = مصباح الإضاءة (lampes d’éclairage)  
2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)






3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire





4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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