الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم 20

محتوى التطبيق (أنابيب الفلورية)

[image: image1.png]



1- أنابيب الفلورية ببادئ التشغيل: المخطط النضري الشكل (1)







الأجهزة المستعملة
 - قاطعة فردية ( Q1)

 - أنبوب فلوري ( E1)  (tube fluorescent)
- بادئ التشغيل  (s)  (Starter)
- وشيعة (ملف خانق) (B)  (Ballast)

- أنابيب الفلورية: المخطط التطبيقي الشكل (2)






- أنابيب الفلورية الإلكترونية: المخطط النضري الشكل (3)



- أنابيب الفلورية الإلكترونية: المخطط التطبيقي الشكل (4)


2)العنصر الثاني: تركيب الإنارة.

- شرح وتنفيد

- نربط سلك التوصيل لون أحمر في الطور (Ph)  ل (م.ت.إ) ثم في القطب الأحمر للقاطعة 1، من قطب القاطعة  بسلك تصويل إلى و منه إلى المصباح الفلوري  ومن المصباح بسلك إلى (N) . ثم نربط بادئ التشغيل (S) على التفرع مع القطبين المتبقين من الأنبوب الفلوري. بهذا أتممنا الدارة و نشغل (م.ت.إ) ونجرب الدارة بعد التأكد من صحتها.

تمرين1 : تركيب أنبوبين فلورية تحكم من مكان واحد


تمرين2 : تركيب أنبوبين فلورية تحكم من مكان واحد على إفراد بقاطعة مزدوجة
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مركز تركيب السلاك
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