المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:01
الموضوع: مدخل إلى الرسم المعماري

1- تعريف الرسم المعماري :
 هو لغة فنية عالمية يستخدمها المهندسون و العاملون في مجال البناء للتفاهم بينهم و نقل أفكارهم العلمية و العملية وفق طريقة خاصة في الكتابة تعتمد على مجموعة من الخطوط و الأبعاد و الرموز بدل الحروف الكتابية المألوفة و هي تتجسد في التصاميم ، و يعد الرسم المعماري من أهم الخطوات في إعداد المشاريع الهندسية المختلفة . 
 2- مراحل الرسم المعماري
أ- التخطيط الأولي : بعد تحديد الغرض من إنشاء المبنى يتم وضع تمثيل بياني مبسط لشكله ومركباته.
ب- التصميم النهائي : ونعني به انجاز مجموعة من المخططات الدقيقة والكاملة للمنشأ.
3- أهداف الرسم المعماري : 
1- استثمار الخيال والتصور لدى المصممين في مجال العمران  .
2- التعبير عن أفكار المصمم و تصوراته عن المشروع أو المبنى المطلوب بنائه.
3- تنمية الجانب الجمالي للبنايات و الحصول على منشآت متناسقة و منسجمة.
4- مجالات استعماله: 
يعتمد على الرسم المعماري كلغة أساسية في الأماكن التالية:
1- المديريات و المؤسسات الحكومية المعنية بالتعمير و السكن.
2- مكاتب الدراسات العمرانية و المعمارية.
3- ورشات البناء. 
تمـريـن:
اجب عن السؤال التالي: 
س – استنتج العلاقة التي تربط بين البناء بالرسم المعماري؟ 
(إذا كان دور المصمم يتوقف عند انجاز مخططات وفق معايير الرسم المعماري فما هو دور البناء اتجاه هذه المخططات؟)
ج – العلاقة بين البناء و الرسم المعماري تكمن في أن هذا الأخير يقوم بتحويل الرسومات من على المخططات الورقية  إلى مبان حقيقية تعكس قدراته الفكرية و مهاراته اليدوية .

المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:02
الموضوع: الأدوات والمصطلحات المستعملة في الرسم

1- الأدوات المستعملة :
إن إنشاء الرسومات الهندسية المتقنة يتطلب معرفة وسائل انجازها و كيفية استعمالها بصورة جيدة :
ا- أدوات الرسم:
- لوحة الرسم – المسطرة المسطحة –  مسطرة حرف  T- المثلثات – المدور- المنقلة – قلم الرصاص- المبراة- الممحاة – ورق الرسم.   
ب- كيفية استعمال أدوات الرسم:
- لوحة الرسم (طاولة الرسم): تستخدم لتثبيت ورق الرسم عليها كما يمكن تثبيت بعض أدوات الرسم عليها .
- المسطرة المسطحة: تستخدم في قياس الأبعاد.
- مسطرة حرف T :تثبت على الحافة اليسرى لطاولة الرسم لتسطير الخطوط الأفقية و لإسناد المثلثات عند استعمالها .
- المثلثات: تستخدم مع المسطرة حرف T لرسم الخطوط العمودية و المائلة بزاوية (30°،40°،60°).
- المدور: يستعمل في رسم الدوائر و الأقواس.
- المنقلة: وهي أداة تستخدم في رسم الزوايا.	
- قلم الرصاص: قلم خاص بالرسم، و هو على عدة أنواع يمكن التميز بينها من خلال الأحرف التي كتبت عليها:
 (H) يدل على الصلابة، (B) يدل على الطراوة، و (HB) تدل على أن القلم يجمع بين الطراوة و الصلابة.
- المبراة: و تستعمل لتقويم قلم الرصاص بحيث يجب أن يكون القلم مبريا على طول 20 ملم.
- الممحاة: تستخدم لإزالة الأخطاء من مكانها دون الضغط عليها بشكل كبير. 
- ورق الرسم: للرسم يستعمل و رق ابيض سميك لا يتلف من المسح وورق شفاف سميك لا يتشرب بالحبر و تختلف أبعاد الورق حسب الشكل المطلوب و هي كالآتي:
          مقاس أ0 = 1189×841                                      مقاس أ3= 420×297                               
          مقاس أ1=841×594                                          مقاس أ4= 297×210
         مقاس أ2=594×420
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                                                    شكل (1) يبين مقاسات ورق الرسم

تمــريـــن:
إليك مجموعة من أدوات الرسم اربط بينها و بين مجال استعمالها:

- مسطرة مسطحة                                     -  رسم الزوايا          
- مدور                                                  -  تسطير الخطوط الأفقية
- المثلثات                                               -  قياس الأبعاد
- مسطرة حرف T                                    - رسم الخطوط العمودية    
 - لوحة الرسم                                         -  ترسم عليه المخططات                                                         
- ورق الرسم                                          - ترسم به الأشكال 
 - قلم الرصاص                                     -  تثبيت ورق الرسم 







المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:03
الموضوع:  مدخل إلى الرسم بالآلات ( التخطيط الهندسي)
1- تعريف الرسم الهندسي

هو وسيلة للتعبير عن أفكارٍ التصميم بالرسم والتخطيط ، وهو اللغة والوسيلة التي تبناها المصمم والمهندس للتعبير عن الأفكار والتصاميم المقترحة لعمارة الأبنية أو لصنع قطع هندسية وميكانيكية وكهربائية يراد إنتاجها.
يُعد الرسم الهندسي أساسياً في تطوير الصناعات، لدوره الفعّال في ظهور تصاميم الأبنية وأدوات القياس الدقيقة واستخدام الآلات ذات الدقة العالية في الإنتاج.

2- أسس الرسم الهندسي

يعتمد الرسم الهندسي على الأسس التالية:
النقطة : كل أثر مجرد ليس له أبعاد ويحدد بتقاطع خطين مستقيمين.
المستقيم : الأثر الناتج عن تحرك النقطة، وله بعد واحد هو الطول.
السطح : الأثر الناتج عن حركة خط محدد، ويكون مستوياً أو منحنياً، وله طول وعرض، وهو الحد الفاصل للجسم عما يحيط به من الفراغ.

3- أدوات الرسم الهندسي:
إضافة إلى أدوات الرسم الاعتيادية (مسطرة- قلم رصاص- مدور...الخ) يعتمد التخطيط الهندسي الحديث على  الحاسوب وبرامج الرسم والتصميم و التي من اشهرها نظام CAD.  ،وقد صار بالإمكان للرسام المتمكن أن يقوم بأعمال الرسم والتصميم جميعها على الحاسوب مستغنياً عن جميع أدوات الرسم التقليدية.إذ ينتج مخططات واضحة ومفصلة للمنشأ المراد إنجازه. 

4- أنواع الرسم الهندسي:

هناك ثلاثة أنواع رئيسة للرسم الهندسي وهي:

ا)- الرسم التنفيذي: هو عبارة عن تصاميم تحوي جميع المعلومات التي تحدد توزيع الغرف والقاعات و أماكن الخدمات وما يفترض وجوده من لوازم في كل مسكن أو موقع، مع الأبعاد وتوزع المحاور وغيرها.
 
ب )- الرسم الإنشائي (التجميعي): يُساعد هذا النوع من الرسم على بيان مكان توزع القطع المشكلة للمبنى، وكذلك  المقاطع التي تبين مواقع الجدران الفاصلة والنوافذ والأبواب إضافة إلى الأساسات  وأماكن الصرف الصحي.
ج - الرسم الإجمالي: يُستخدم هذا النوع من الرسم لإيضاح المنظر الكلي للبناء مرفوقا بتسمية الواجهات .






تمرين:
اختر الإجابة الصحيحة ثم ضع علامة X:
يعتمد الرسم الهندسي على المجسمات
يعتمد الرسم الهندسي على النقطة و المستقيم  والسطح

يتم انجاز الرسومات الهندسية الحديثة باستعمال الحاسوب
يتم انجاز الرسومات الهندسية الحديثة باستعمال أدوات الرسم التقليدية 

الرسم التنفيذي ينتج لنا مخططات الطوابق
الرسم التنفيذي ينتج لنا مخطط الاساسات 

 الرسم الإنشائي ينتج مخططات توضح التفاصيل الدقيقة للبناية
الرسم الإنشائي ينتج مخططات أولية عن البناية

 الرسم الإجمالي ينتج لنا مخططات الواجهات
الرسم الإجمالي ينتج لنا مخططات الكتلة.













المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:04
الموضوع:  اتفـــاقيـات الرســـــم
لانجاز أي رسم بشكل منظم ينبغي علينا إتباع اتفاقيات الرسم والتي هي عبارة عن مجموعة من القواعد الأساسية التي تضبط الهيكل التنظيمي له.
1- الإطار:المسافة بينه وبين الحافة الخارجية للورقة تساوي 1سم مهما كان مقاس الورقة.
2- جدول البيانات: يرسم أسفل الورقة و يخصص لكتابة المعلومات الكاملة عن الرسم – الشكل (1) . 
3- الخطوط: 
يختلف استعمال الخطوط على اختلاف أشكالها:
	الرقم
	مواصفات الخط
	تطبيقاته
	شكـلـــه

	 01
	سميك مستمر
	الحدود الحقيقية للمنشأ و المساقط

	

	02
	متقطع متوسط
	الخطوط الوهمية و الأضلاع غير المرئية.
	

	03
	رفيع مستمر

	لوضع الأبعاد و التهشيرات و الحدود الداخلية . 
	

	04
	رفيع مختلط 
	خطوط المحاور و تحديد مستوى القطع
	



4- الكـتابة: 
للكتابة تستعمل الحروف اللاتينية  أو الخط الكوفي العربي و ذلك إما لتسمية المقاطع أو  المحاور أو لملئ جدول البيانات و تكتب بشكل منظم و تكون الحرف بحجم متساوي ( لتفادي الاخطاء من الأفضل استعمال راسمة الاحرف)
5- الحواشي: لتوزيع جيد للمساقط على الورقة يجب حساب الفراغ بين المسقط و الآخر و بين المسقط و الإطار و نفس الشيء بالنسبة للمخططات وتوجد حاشيتان:
* حاشية أفقية نرمز لها بـ ح أ
*حاشية شاقولية  ونرمز لها بـ ح ش.- الشكل (2)	
6- الأبعاد:
هي خطوط مستمرة رفيعة مرفوقة بأرقام تعبر عن القياسات الحقيقية  للمنشأ و لتمثيل الأبعاد نحتاج إلى:
خط المرشد ،خط البعد، الأسهم ، العدد .- الشكل (3)
7- السلم:
وهو النسبة بين الأبعاد المرسومة على الورقة و الأبعاد الحقيقية للمنشأ إذ يتعذر رسمها بأبعادها الحقيقية على الورق فتكون إما صورة مكبرة أو مصغرة للصورة الواقعية.   



	اسم المؤسسة:
	اللقب:                                           الاسم:

	النظام: E 
	السلم:
	                               العــــنـــــــــوان

	التاريخ:
	الرقم:
	



الشكل(1): جدول البيانات




	



















المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:05
الموضوع:  المجسمات ( الموشور)
I- تعريف الموشور:
هو مجسم يتألف من قاعدة أو اثنان على شكل مضلع أو دائرة بالإضافة إلى عدة أوجه.
II- تحقيق الحجوم:
II.1)- المكعب: هو مجسم بستة أوجه مربعة و متساوية
                           
   

                                       الحجـــم:  V= cᵌ                     ح= ضᵌ      
                                      المساحة:       A=6 x c²            م= 6x  ض²
II.2)- متوازي المستطيلات : هو مجسم يتالف من ستة  مستطيلات متقابلة و متوازية كل وجهان متقابلان متساويان 
 

                                       الحجـــم:  V=Lxlxh                                ح= ط ×ع×ا      
                                      المساحة:       A=2(L×l+L×h+l×h)           م= 2( ط×ع+ط×ا+ع×ا)
II.3)- الموشور القائم:هو مجسم يتألف من قاعدتين على شكل مضلع (مثلث، متوازي الاضلاع، مربع، مستطيل..الخ)
قابلتين للتطابق و أوجهه الجانبية هي مستطيلات عمودية على القاعدتين.  




                        الحجـــم:  V=Bx h                                ح= م القاعدة×ا      
                                 مساحة القاعدة
                      المساحة الجانبية :    A= (p ×h)           م= محيط القاعدة × ا
     
       
II.4)- الاسطوانة:هو مجسم ينتج من دورة كاملة لمستطيل حول احد اضلاعه
للاسطوانة قاعدتان هما قرصان متوازيان نصف قطريهما متساويان و سطح على القاعدتين.




                                        مساحة القاعدة:  A=Л x r²                  م= Л× نق²
                                        الحجـــــم:       V=Л× r² ×h                  ح= Л×نق²×ا
II.5)- الهرم و المخروط :
*الهرم :هو مجسم من قاعدة واحدة على شكل مضلع و أوجه جانبية هي مثلثات مائلة على القاعدة 
* المخروط:هو مجسم قاعدته دائرية يشبه الهرم إلى حد ما لكن أوجهه ليست مضلعة.






                     
                                      الحجــم: h×(مساحة القاعدة)× 3/1 = V







III)- انجاز المجسم:
التصميم هو شكل مستو يرسم على الورق المقوى يمكننا من صنع مجسم:
* انجاز موشور قائم قاعدتاه سداسيتان و أوجهه مستطيلة:                                       

                                             3 سم                  
                                                                                                         3 سم  
                                                                                                                        
	
	
	








	
	
	


           


                           
                                              7،8 سم


* انجاز اسطوانة :




                                       


انجاز هرم قاعدته مربعة:

























المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:06
الموضوع:  المقاطع

I- تعريف المقطع:
 هو تمثيل جزء القطعة الموجود على مستوى القطع ، و يهدف القطع إلى توضيح الرسم أكثر مع إبراز التفاصيل الداخلية للمنشأ.
II- أنواع المقاطع:
ا)- المقطع الأفقي:  ينتج عن قطع  أفقي موازي للمستوي الحامل للمنتج  بحيث يوفر لنا منظرا علويا للتفاصيل الداخلية له.
ب)- المقطع العمودي: ينتج عن قطع عمودي على المستوي الحامل للمنتج بحيث يوفر لنا منظرا اماميا للتفاصيل الداخلية
 له .
ج)- المقطع المنكسر: ينتج عن قطع مختلط بين المقطعين السابقين و نلجأ إليه في حالة عجزهما عن إبراز بعض
 التفاصيل الدقيقة.
III- انجاز مختلف المقاطع للموشور:
أنجاز مختلف المقاطع للمنتج حسب ما هو موضح في الأشكال 1،2،3.









الشكــل (1)












الشكل (2)











الشكل (3)




المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:07
الموضوع:  قراءة و انجاز مختلف المخططات
I- تعريف المخطط: هو تمثيل بياني مفصل و دقيق لمشروع ما ( منزل ، عمارة، دكان...الخ) 
II- أنواع المخططات:
ا - مخطط الموقع:
يحدد موقع قطعة الأرض المراد استغلالها لبناء المنشأ،
ويشترط تحديد الشمال الجغرافي على هذا المخطط .
المقياس المستعمل فيه  5000/1، 10000/1( الشكل1).	
ب - مخطط  الكتلة:                                                                                          
يحدد موضع المنشأ على قطعة الأرض، إذ يظهر المساحة المبنية 
والمساحة غير المبنية منه.                                                           
مقياس الرسم يكون 500/1، 250/1 (الشكل2)
ج – المخططات الإجمالية:
هي مخططات الهندسة المعمارية و تتمثل فبما يلي:
* مخطط السقف ( الشكل3).                                                                              
*مخطط الواجهات ( مخطط الواجهة الرئيسية ، و مخطط الواجهات الجانبية) 
(الشكل4) . 
* مخططات المقاطع (المقطع أ أ و المقطع ب ب) (الشكل5).                             
* مخططات الطوابق: 
و هي تشمل كل من مخطط الطابق الأرضي (الشكل6)
ومخططات الطوابق العلوية (الشكل7)                                                                             
ملاحظة : مقياس الرسم في هذه المخططات يكون:  100/1، 50/ 1. 
 د – المخططات التنفيذية: 
هي مخططات الهندسة المدنية و تتمثل في:
* مخطط الأساسات الذي يوضح توزيع الأعمدة و تموضعها (الشكل8).
* مخططات الخرسانة المسلحة  . 
- ترسم هذه المخططات بمقياس 50/1، 25/1، 10/1.                                         
المطلوب: ضع عناوينا للمخططات التالية.                           	 
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              7- مخطط الطابق العلوي                                                                                                                                8- مخطط الأساس

المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم:08
الموضوع:  الملف التقني
I- تعريف الملف التقني : هو عبارة عن مجموعة من الوثائق و المخططات المتعلقة بمجال البناء و من أبرزها الملف التقني لرخصة البناء.
II- أقسام  الملف التقني:
ينقسم الملف التقني إلى قسمين:
ا - الوثائق الخطية ( المكتوبة): وهي تتمثل في : 
1- طلب رخصة البناء :وهي عبارة عن استمارة تحوي مجموعة من المعلومات المتعلقة بصاحب المشروع و طبيعة المنشأ  المراد انجازه و موقعه ...الخ
2- عقد الملكية: و هو عبارة عن وثيقة قانونية تثبت حيازة قطعة الأرض لصاحب المشروع أو حق الاستفادة منها.
3- الكشف الكمي و الكيفي: وهو عبارة عن وثيقة تحوي مجموعة من الجداول التي تبين  مواد البناء اللازمة لانجاز المشروع و طبيعتها  و كميتها و تكلفتها المالية .
ب- الوثائق التخطيطية ( الرسومة):
وهي تتمثل في مجموعة من المخططات التي توضح المشروع و تتمثل فيما يلي: 
1- مخطط الموقع: يحدد موقع قطعة الأرض المراد استغلالها لبناء المنشأ.
2- مخطط الكتلة : يحدد موضع المنشأ على قطعة الأرض، إذ يظهر المساحة المبنية والمساحة غير المبنية منه.                                                           
3 – المخططات الإجمالية:هي مخططات الهندسة المعمارية و تتمثل فبما يلي:
* مخطط السقف.                                                                              
*مخطط الواجهات ( مخطط الواجهة الرئيسية ، و مخطط الواجهات الجانبية) 
* مخططات المقاطع (المقطع أ أ و المقطع ب ب).                             
* مخططات الطوابق: 
و هي تشمل كل من مخطط الطابق الأرضي .
ومخططات الطوابق العلوية.                                                                            
4 – المخططات التنفيذية: 
هي مخططات الهندسة المدنية و تتمثل في:
* مخطط الأساسات الذي يوضح توزيع الأعمدة و تموضعها.
* مخططات الخرسانة المسلحة  . 
المطلوب :
- استنتج دور الملف التقني في عملية البناء؟

الجواب : 
دور الملف التقني في عمالية البناء يتمثل في:
1- إعطاء المشروع طابع قانوني مما يحمي صاحب المشروع.
2- يعتمد عليه البناء أثناء انجازه للمشروع.
3- تعتمد عليه المصالح المكلفة بمراقبة المشاريع لمنح رخصة المطابقة.























المقياس: الرســـم المعماري                                                                                        الدرس رقم 09
الموضوع:  الملف التقني
اليك المخطط التالي:
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1²- اعط عنوانا للمخطط؟
2- عين الابواب واضعا حرف (ا) عند كل باب مع ذكر عددها؟
3- عيين النوافذ واضعا حرف(ن) عند كل نافذة  مع ذكر عددها؟
4- عين الاعمدة واضعا حرف (ع) عند كل عمود مع ذكر عددها؟
5- عيين السلالم واضعا حرف (س) عند كل سلم مع ذكر عددها؟



جدول الرموز المستعملة لتمثيل عناصر المنشأ: 
	الرمز
	المعنى
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باب مفرد ( باب بظلفة واحدة)
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باب مزدوج ( باب بظلفتين)
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باب مروحة 
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باب منطبق
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باب منزلق

	


	
نافذة مزدوجة
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	        الواجهة                                    المسقط الافقي

	

نافذة منزلقة
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                الواجهة                            المسقط الافقي
	

نافذة بظلفة واحدة
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السلالم ( الدرج)
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