Spécialité : Dessinateur projeteur en béton armé                  Module : Etude de dossier d’architecture de l’ouvrage

Cours N01 : Eléments de dessin technique 
Introduction
Dans la majorité des cas, le dessinateur et l’ouvrier sur chantier ne se voient jamais, le contact entre eux est réalisé par les plans, dessinés dans les bureaux d’études. 
1-/ Le matériel du dessin :
La planche de dessin ; Le Té ; La règle parallèle ; Les équerres ; Les compas, Le rapporteur, rapidograph…
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Le matériel utilisé par un dessinateur est :
 
[image: C:\Users\Samilr\Pictures\Captured.JPG]
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2-/ Les différents type de dessins :
[image: ]Croquis/relevé : d'une manière générale dessin exécuté à main levée.
 





Esquisse : Dessin à petite échelle, exécuté à main levée en vue de recherche des grandes lignes du parti.
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[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "schÃ©ma plan"]Schéma : dessin à l'échelle ou non très simplifié surtout destiné à la Représentation des liaisons fonctionnement etc.







Avant-projet Ensemble de dessins exécuté à l’aide d’instrument et à partir de la dernière étude.
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "avant projet"]








Projet d'exécution : Dessin établis à partir de l'avant-projet en vue de la réalisation d'un bâtiment : dessin d’ensemble, dessin de détails 
[image: RÃ©sultat de recherche d'images pour "Projet d'exÃ©cution"]









La perspective : 
La perspective tend de reproduire l'image que donne l'œil humaine.
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Il existe trois types de perspectives selon le nombre de points de fuite qu'elles utilisent :

La perspective à un seul point de fuite : 
[image: C:\Users\asus\Desktop\1.jpg]










La perspective à deux points de fuite : 
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La perspective à trois points de fuite :
[image: C:\Users\asus\Desktop\3.jpg]














3-/ Les éléments de dessin techniques :
[image: C:\Users\asus\Desktop\hh.jpg]Le format :

















[image: C:\Users\asus\Desktop\fouille.png]La mise en page :

































[bookmark: _GoBack]Le cartouche :
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Le format de pliage A4 est destiné à recevoir le cartouche, elle contienne les renseignements relatifs au projet.
· désignation et adresse de la construction
· nom et adresse du propriétaire
· désignation des dessins (façade, coupe, …etc.)
· indication des corps d’état
· l’échelle
· date du dessin
· légende
· Emplacement pour les modifications
· numéro de classement...


Le pliage : 
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Les types de traits :  
[image: D:\Cours dessin\Tableau des trait.png]
[image: ]Exemple :




Les échelles :
Il est indiqué sur les dessins par un coefficient ou un rapport. 



          1/100   :    1cm                    100 cm réelle 

Types d’échelle :
Echelle pour agrandissement : : 4/1 ;  2/1 ;  10/1    
Echelle pour Réduction :  1/50   ;  1/100    

Calcul de l'échelle d'un dessin[image: ] :


[image: ]
Calcul de la dimension à dessiner :
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Dimension dessinée = dimension réelle x échelle
Dimension dessinée = 8,70 m x 0,02 = 0,174 m = 17,4 cm
Ou en utilisant la forme fractionnaire, dimension dessinée= 8,70 m x l /50 = 8,70 m/50 = 0, 17 4 m = 17,4 cm.
[image: ]Calcul de la dimension réelle : 









Dimension réelle = Dimension dessinée / échelle
Dimension réelle = 1.30 / (1/200) = 260 cm = 2.60 m

Exemple 01: 

Qu’elle est la longueur représentative d’un mur de 3 m de longueur à l’échelle 1/100 ?

   Etape 01: convertir l’unité 3m                    300 cm 

   Etape 02:   300 cm × 1 / 100 = 3 cm

Exercice 02: 
Dessiner une clôture de dimension 10 m ; a l'échelle 1/100.  

Exercice 03: 
Dessiner une clôture de dimension 70 dm ; a l'échelle 1/50.

Les niveaux : 
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Les symboles :
Symbole sur les matériaux : 
[image: ]
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