Spécialité : Dessinateur projeteur en béton armé                  Module : Etude de dossier d’architecture de l’ouvrage

Cours N04 : Les plans d’architecture
1-/ Introduction : 
La réalisation de toute construction nécessite :

1-1-/ Dossier graphique (les dessins) : Réalises par des bureaux d’étude 
1-2-/ Dossier écrit : telles que les devis et les cahiers des charges.

1-1-/ Dossier graphique :
· Les plans d’architecture : 
- le plan de situation : qui situe le terrain à bâtir.
- le plan de masse : qui définit la position de la construction sur le terrain
- les dessins d’ensemble 
- les façades
- les plans des différents niveaux
- les coupes verticales
- les dessins de détails
· Dossier de génie civil : 
- les plans de Coffrage et ferraillage  
-Plan d’implantation …
-Plan de terrassement 
· les plans de corps d’état secondaire (CES) : électricité, chauffage, plomberie …
· Les plan des voirie et réseau divers ( VRS ) : Assainissement, alimentation en eau potable …

1-2-/ Les pièces écrites :
- le devis descriptif 
- le devis quantitatif – estimatif 
- le calendrier d’exécution ….
- le cahier des charges 
CPT : cahier de la prescription technique 
CPS : cahier de la prescription spécial 
CCAG : cahier des clauses administratives générales 




2-/ Le plan de situation et le plan de masse :
2-1-/ Plan de situation :
Le plan de situation est un élément important constituant un dossier de permis de construire.
Le plan de situation est une représentation graphique aérienne (Vue en plan) de votre parcelle et de son environnement.
 	Il situe une construction par rapport à une ville un quartier une rue ou un repère majore il est réalisé à petite échelle (1/2000 ; 1/5000)
 Comportant :  
 	-L’orientation      
-les parcelles concernées par le projet indiqué	
-Le numéro de la ou des parcelles concernées	
- Les points de repère (nom de la route passant devant la parcelle)
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2-2-/ Plan de masse :   
-Le plan de masse permet à l’administration d’identifier que votre projet respecte les règles d’urbanisme. Qu’elles soient nationales ou locales.
-Un plan de masse est un plan d’ensemble en général représenté à petite échelle (1/200, 1/500) il doit comporter :
-Les constructions existantes : Il convient d’illustrer le bâtiment principal et les annexes comme une piscine, véranda, un abri, jardin, garage...etc.
-Le projet projeté (l’extension) : L’administration pourra valider l’implantation de votre projet sur votre terrain et le situer par rapport aux éléments existants.
-Les limites de votre terrain et ses clôtures : L’administration pourra contrôler le respect des règles de recul et des limites séparatrices.
- L’orientation 
-les accès au terrain   
-La clôture
-Les courbes de niveau 
- Les hauteurs ou le nombre d’étage de la construction 
-la destination des espaces construits 
-L’indication des réseaux divers
- les points de raccordement et le tracé des voiries 
- La surface totale des planchers et la surface construite au sol
- Le COS : Le coefficient d'occupation du sol
-Le CES : Le coefficient d’emprise du sol
[image: C:\Users\asus\Downloads\IMG_20180926_180504.jpg]- Les cotations 














2-3-/ Le coefficient d’occupation des sols : 
Le coefficient d'occupation des sols détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Exemple : Sur une parcelle de 1.000 m² affectée d'un C.O.S. de 50%  ou 0,5 il est possible de construire : 1.000 m² x 0,50 = 500 m² de surface de plancher.
[image: ]






                 Construction en rez-de-chaussée     Construction d'un étage sur rez-de-chaussée
Exemple : Sur une parcelle de 1 000 m2 affectée d'un C.O.S. de 0,80 et sur laquelle existe une construction de 350 m2, il est encore possible de construire ?
2-4-/ Coefficient d'Emprise au Sol (CES) : 
 La projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus établi pour conserver le dégagement et les espaces verts
Les éléments qui forment de l’emprise au sol
-la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction
-les débords de toit portés par des poteaux       -les rampes d’accès extérieures
-les bassins de piscine       -un abri à voiture 
-un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC
      Exercice 02 : 
 Une bâtis en  R+1+ Terrasse accessible construite sur un lot de terrain d’une Surface de 350m²  sur lequel existe une cour et une piscine de 20m². 
Surface de RDC : 180 m²     /    Surface de 1er Etage : 120 m²
Surface plancher de la cage des escaliers: 30 m²
        1-Calculez le coefficient d’occupation de sol (COS).
        2-Calculez le coefficient d’emprise au sol (CES).

3-/ Les vues en plan d’architecture :  
3-1-/ Définition : On appelle « Plan » ; une coupe horizontale exécutée à 1,2   mètre au-dessus du sol fini de l’étage considéré.
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Remarque : 
[image: ]Cas des allèges > 1.2 m, le plan de coupe passe 10 cm au-dessus du rejingot afin que toutes les ouvertures soient représentées.






3-2-/ Représentations conventionnelles :
· Trais de représentation des coupes s’appliquent : 

· trait renforcé pour le contour des parties appartenant au plan de coupe.
· trait fort pour les arêtes vues situées en arrière du plan de coupe. 
· hachurage ou pochage des parties coupées.

· Un plan est désigné par le nom de l’étage qu’il représente. 
Exemple : Plan du rez-de-chaussée

· [image: H:\mur.png]Représentation en plan :

Les  murs : 
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Mur double cloison
Mur simple cloison

[image: Description : C:\Users\ATMIIMAR\Desktop\Oukid octobre 2017-Model.png]


[image: ]Poteau en béton armé : 

Représentation des ouvertures : 
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3-3-/ Les cotations :
Elles indiquent les cotes réelles de l'ouvrage.
La cotation comporte 3 aspects :
[image: ]3-3-1-/ Cotation dimensionnelle : essentiellement des valeurs directement en relation avec la longueur représentée.
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Les plans de bâtiment présentent des ensembles de cotations particulières.
[image: ]


3-3-2-/ Une cotation des niveaux :
[image: ]C'est une cote verticale (ou altitude), précédée d'un signe + ou - selon qu'elle est au-dessus ou au-dessous du niveau de référence.
3-3-3-/ Cotation de repérage :
Lorsque les types de cotation précédents ne suffisent pas, ils sont complétés par du texte et des schémas selon les éléments à définir.
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4-/ Plan de toiture : 
La toiture désigne la partie qui recouvre le toit, elle lui apporte des propriétés d'étanchéité et de résistance, favorise l'écoulement des eaux de pluie et y ajoute parfois un côté esthétique.
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5-/ Les vue (façades) :
Une VUE est une projection orthogonale d’un objet sur un plan parallèle à ses faces, ils peuvent être ombrés
But :
Représenter un objet réel en 3 dimensions par plusieurs vues ou dessins en deux dimensions pour en définir fidèlement les dimensions et les formes.
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Les étapes des dessin de la façade : 

· Dessin des limites et des décrochements   
· Dessin des ouvertures (porte ;  fenêtre,…)
· Dessin de l’ombre avec un angle de 45°
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Façade Sud
Façade Nord
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Façade Est
Façade Ouest















6-/ Les Coupes :
Définition : Une coupe représente les parties d’objet situées sur et en arrière d’un plan sécant (le plan de coupe).
But :
-Montrer les détails intérieurs d’un objet afin de faciliter la compréhension.
- Montrer la hauteur sous plafond ; l'épaisseur des différents planchers.

Repérages des coupes sur les plans :
-La coupe verticale est effectuée sur la totalité de la construction.
-Elle peut être droite ou brisée à plans parallèles.
-Il faut choisir une coupe qui donne le maximum de renseignements.

[image: ]











[image: ]Les éléments représentés dans la coupe :





















[bookmark: _GoBack]Cotations des coupes :
A l’exception de certaines cotes horizontales partielles, seules des cotes de hauteur et d’épaisseur de planchers apparaissent sur les coupes verticales.
La Cotation Des Niveaux Elle donne l’altitude de certains éléments de l’habitation par rapport à un niveau de référence 0,00.
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Figure 3 : Vue en perspective de la partie conservée
(le plan de coupe est situé I m au-dessus du sol fini)

Un plan étant une coupe (Figure 4), les conventions de représentation des coupes
s'appliquent
- trait renforcé pour le contour des parties appartenant au plan de coupe,
- trait fort pour les arétes vues situées en arriére du plan de coupe,
- hachurage ou pochage des parties coupées.
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- Cas des étages sous combles (Figure 6).
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