Spécialité : Dessinateur projeteur en béton armé                  Module : Etude de dossier d’architecture de l’ouvrage

Cours N03 : Les coupes et les sections 
1-/ Définition
Les vues extérieures sont rarement suffisantes pour définir des ouvrages complexes, ou avec des « vides ». Pour les clarifier, les sections ou coupes transforment des arêtes cochées en contours coupés ou vus.
2-/ Principe
Un plan, dit « de coupe », orienté selon une direction privilégiée (le plus souvent horizontale ou verticale), scie l'objet en 2 parties. Une d'entre elles est supprimée afin de représenter la partie restante. Ainsi des parties cachées deviennent visibles.

[bookmark: _GoBack]3-/ Exécution d’une coupe :
Cette procédure se résume en 5 étapes :
· choix d'un point de coupe et d'un sens d'observation ;
· suppression de la matière située entre le point de coupe el l’observateur ;
· représentation de la seule partie coupée (c'est une section) ;
· ajout des éléments situés en arrière du pion de coupe ;
· habillage de la coupe.
[image: ]Exemple : Tête d'ouvrage hydraulique
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Etape N01 : choix d'un plan de coupe et d'un sens d'observation.
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Étape N02 : suppression de la matière située en avant du plan de coupe.
[image: ]Étape 3 : représentation de la seule partie coupée nommée« section ».
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Étape N4 : pour une coupe, il faut ajouter les arêtes situées en arrière du plan de coupe
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Étape 5 : habillage de la coupe par des hachures des zones coupées (variables selon la nature des matériaux), des côtes, du texte et parfois d'une légende.


REMARQUE : le point de coupe est représenté par un trait mixte fin terminé par un trait renforcé, des flèches qui indiquent le sens d'observation et une lettre ou un chiffre pour le repérer.





La coupe brisée à plans parallèles

Elle permet la représentation de détails situés sur des pions différents et diminue le nombre de sections ou de coupes.
[image: ]L'objet est coupé par 2 plans parallèles qui, de par le principe des projections orthogonales, sont représentés l'un à côté de l'autre.













[image: ]
1

image3.png
1 : Plan de coupe

2:: Sens d'observation

3: Tracé du plan de coupe

4 : Partie de I'objet située en avant du plan de coupe

5 : Partie de I'objet située en arriére du plan de coupe

Plan de coupe normal (perpendiculaire) a la vue de face et paralléle a un plan de projection
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1: Zone non représentée (située entre I'observateur et le plan de coupe)
2:: Zone représentée : matiére coupée (section)
3 : Zone représentée : zone située en arriére du plan de coupe (coupe compléte)

Suppression de la matiére située en avant du plan de coupes
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12 Genlour, en traits renforcés, de la matiére coupée
2 Hachures, en traits firs, metérialisant la matére coupée
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1 : Contour de la matiére coupée (en traits renforcés)

2 : Hachures matérialisant la matiére coupée (en traits fins)

3 : Arétes vues en arriére du plan de coupe (en traits continus forts)

4 : Arétes cachées en arriére du plan de coupe (en traits interrompus forts)
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Représentation de la coupe verticale en correspondance avec la vue de face
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Représentation de la coupe verticale en correspondance avec la vue de face
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1: Parte supprimée
2: Parfie & représenter en perspective
3:Résulat en projection arthogonale
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Téte d’ouvrage hydraulique raccordée a deux éléments de canalisation
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Téte d’ouvrage hydraulique seule




