· Plan de coffrage de fondation
Cours N°01 : Plan de coffrage de fondation
Chapitre I :Introduction
1-1/ Définition :
C’est un ouvrage qui s’appuie sur un sol d’assise et lui transmet donc un ensemble de charges. Les fondations sont les parties enterrées d’un ouvrage. 
Leur rôle : Les fondations reportent les charges permanentes G (poids propres) et les charges d’exploitation Q à un niveau convenable et les répartissent sur une couche de terrain de résistance adéquate en assurant la stabilité et la sécurité de la fondation.
1-2/ Types de fondations :

1-2-1 Fondations superficielles :
Les fondations superficielles sont mises en œuvre lorsque la construction peut prendre appui sur une couche de résistance acceptable à faible profondeur, les fondations superficielles sont de trois types :
a- Semelles isolées :
[image: ]Une semelle est mise en œuvre sous poteaux isolés, de rives, d’angle, d’intérieur, elle peut être de forme carrée, rectangulaire, circulaire ou avec glacis.
b- Semelles filantes :
[image: ]On entend par semelle filante une semelle qui est continue. On cite plusieurs utilisations pour ce type de semelle : supporter plusieurs poteaux ou bien un mur porteur (voile), capacité de portance du sol est variable et afin d’éviter les tassements différentielles.

                 Semelle filante sous voile          Semelle filante sous poteau avec nervure 


c- Radier général :
[image: ][image: ]Un radier est une dalle plane, éventuellement nervurée, constituant l'ensemble des fondations d'un bâtiment. Elle comporte parfois des débords (consoles extérieures).
    Radier nervuré 	Radier épais 
1-2-2 Fondations profondes :
Lorsque le terrain superficiel n'est plus capable de résister le chargement amené par la superstructure, on a recours à une fondation profonde qui permet d'atteindre le sol plus résistant, les fondations profondes peuvent être classifiées en deux types:

a- Les pieux :
   C’est un ouvrage en béton armé généralement de forme cylindrique, dont la profondeur est supérieure à 8 m.
b- Les puits :
     C’est un ouvrage en béton armé généralement de forme cylindrique, dont la profondeur est inférieureà 8 m.

Les étapes d’exécution des pieux : 
1 Mise en place et forage du premier élément de tube
2 Mise en place du cuvelage provisoire par pression et rotation alternative
[image: ]3 Suite du forage avec tubage récupérable
4 Forage dans le tube sous surpression d'eau (si nécessaire)
5 Mise en place de l'armature et bétonnage au tube plongeur
6 Extraction du tube provisoire



Chapitre II :Dessin de coffrage de ondation
2-1/ Définition :
[image: ]Il s’agit d’une coupe horizontale réalisée sur l’ensemble du bâtiment, où l’on représente les semelles de fondations, les poteaux et les murs qu’elles supportent (voiles).
Principe d’obtention d’un plan de fondation

2-2/ Echelles :
2-2-1/ Rappel :
Une échelle est un rapport entre la longueur sur le dessin et la longueur réelle, ces longueurs sont exprimées avec les mêmes unités.
Echelle = longueur sur le dessin / longueur réelle
Donc : longueur sur le dessin = Echelle ⨯ longueur réelle
Exemple :
Dans l’échelle 1/50, on veut représenter une longueur de 6 m.
La longueur à dessiner sur papier est : (1/50) ⨯ 600 cm = 12 cm.
2-2-1/ Echelles de plan de coffrage fondation :
· Un plan de fondations : échelle 1/100° ou 1/50° ; 
· Des coupes verticales : échelle 1/50° ou 1/20° ou 1/10° ;
· Les détails d’exécution : échelle 1/20° ou 1/10°
· 
2-3/ Conventions de représentation :
On admet que les fouilles ne sont pas remblayées, et on considère que :
· Les contours des fondations sont « vus » ⇒ trait FORT ;
· Les contours des porteurs verticaux sont coupés ⇒ trait RENFORCE ;
· Les hachures⇒ trait FIN ;
· les axes⇒ trait FIN mixte à un tiret                          ;
· [image: ]Arêtes et contours cachés dans les vues et les coupes ⇒ trait FIN interrompu                         ;
· Emplacement des parties de vues de face ou de coupes : Trait FIN avec zigzag       
L’intérieur des parties coupées est :
· Hachuré pour les poteaux et voiles.
[image: ]








2-4/ Les cotations :
[image: ]2-4-1/ Forme générale d’une cotation :
2-4-2/ Forme générale d’une cotation :
On retrouve sur un plan de fondations les cotations suivantes :
a-/ Cotation à cotes cumulées (entre axes) :
Elle est utilisée pour implanter les poteaux et les voiles avec précision, elle se représente à l'aide de 2 lignes de cotes qui sont perpendiculaires entre elles.
b-/ Cotation des poteaux (entre nues) :
Ces cotations sont utilisées pour indiquer les dimensions des poteaux et entre nues des poteaux.
c-/ Cotation des éléments de fondation :
Ces cotations sont utilisées pour indiquer les dimensions des voiles et des semelles.
d-/ Cotation globale :
Ces cotations sont utilisées pour indiquer les dimensions totales des blocs.


2-5/ Repérage conventionnel :
· Semelles : S1, S2, … (cas des semelles isolées).
· Poteaux : P1, P2, …
· Longrines : LG1 (30x30), LG2 (30x35), …
· Voiles de contreventement : Vx1, Vy1, ….
· [bookmark: _GoBack] (
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) (
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)Nervure : N1, N2, ….
·  (
B
) (
A
)Axes horizontaux : 

· [image: D:\Cours dessin\plan f.jpg]Axes verticaux : 

Exemple d’un plan de coffrage de fondation
Chapitre III :Les Coupes verticales :
3-1/ Définition : 
Une coupe est une section verticale permet de donner des détails qui ne figurent pas dans le plan d’ensembles, ils sont établis à grande échelle.
3-2/ Représentation conventionnelle : 
Sur les coupes figurent :
· Le niveau de fond de fouille,
· la section de la fondation (sa hauteur si la largeur est cotée sur le plan),
· les niveaux inférieur et supérieur des semelles.
· le niveau du sol terrassé.
[image: ]







Exemple :
[image: D:\Cours dessin\coupe11.jpg]
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