· Ferraillage plancher
Cours N°04 : Ferraillage plancher
Chapitre I : Introduction
1-1/ Définition :
Les dessins d’armatures donnent une description complète des aciers qui entrent dans la composition des ouvrages en béton armé.
Les dessins d’armatures (ou de ferraillage) comprennent :
- Des plans d’ensemble et des élévations d’ouvrages,
- Des coupes verticales partielles (échelles : 1 :20 et 1 :10),
- Des nomenclatures ou cahiers de ferraillage qui regroupent sous forme de tableaux toutes les caractéristiques des armatures.
1-2/ Les éléments de plancher :
Le ferraillage des ouvrages en béton armé des planchers qui doit être représenté pour les éléments suivants :
· Cas des planchers en corps creux :
· Les poutres ;
· Les poutrelles ;
· Dalles de compression ;
· Cas des planchers dalles pleines :
· Les dalles pleines ;
· Les poutres.
Chapitre II : Dessin de ferraillage des Planchers
2-1/ Indications générales
· Les indications concernant les armatures doivent définir complètement,  leurs formes et leurs positions, et tous les détails nécessaires pour permettre l'exécution complète du ferraillage.
· La longueur (façonnage) de chaque barre et la distance entre elles doivent être définies soit sur les plans ou soit sur les bordereaux d'acier.
· Les dessins doivent faire ressortir clairement la nuance d'acier (acier tor ou lisse) des diverses barres.
· Pour les aciers de haute adhérence (Tor) on utilise la lettre T, ex : T12, T14.
· Pour les ronds lisses on utilise la lettre Ø, ex : Ø6, Ø5
· Pour désigner les treillis soudés, on peut utiliser les deux lettres TS suivies des diamètres et espacements des fils porteurs et de répartition exprimée en millimètres.
Ex : TS Ø6 150 x 150.
2-2/ Représentation conventionnelle :
· Contours du béton :
En trait fin sur les élévations et coupes.
· Les aciers :
Représentés en trait renforcé sur les élévations et par un cercle noirci sur les coupes.
[image: ]Si l’échelle le permet, il est conseillé d’utiliser des épaisseurs de traits qui soient proportionnelles aux diamètres nominaux des barres.






	




· Armatures transversales (cadres, étriers et épingles) :
Représentées en trait fort sur les vues (ou coupes). En élévation, on représente seulement le premier élément pour chaque espacement différent.
[image: ]2-3/ Symboles graphiques :
2-4/ Ancrage normalisé des aciers transversaux :
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2-5/ Représentation des ouvrages de plancher :
2-5-1/ Les poutres les poutrelles :
	Vues
	Cotation

	
		Chaquepoutreestreprésentéepar une élévation etuneou plusieurscoupes selon l’importancedu ferraillage.


		Siuneseule coupe estsuffisante, son repéragedoit êtrereprésenté.
	
		Unepremièrelignede cotesur l’élévationindiquelesespacementsdes armaturestransversales.
Dansle casd’unerépartition symétrique par rapport aumilieu de lapoutre, on cotegénéralementquelesespacements situésàgauchedel’axedesymétrie.
		Uneseconde lignedecoteprécisela portéedelapoutreainsiquelesépaisseurs desmurs.
	Désignation desaciers sur la coupe.
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[image: ][image: ][image: ]xemples 01 : Poutres
Exemples 02 : Poutrelles

[image: D:\Cours dessin\poutrelles.jpg]
[bookmark: _GoBack]2-5-2/ Les dalles pleines :
Les armatures des dalles pleines peuvent être :
- Des aciers ligaturés (barres droites ou façonnées),
- Des panneaux de treillis soudés.

On distingue les lits supérieurs et lits inférieurs. 
· Le numéro du lit est en fonction de la position des aciers par rapport au coffrage. Le premier lit inférieur sera le lit le plus proche du fond de coffrage tandis que le premier lit supérieur sera le plus près de la face supérieure de la dalle. 
· Le trait sera renforcé pour les aciers principauxet un trait fort pour les aciers de répartition. 
· Il n'est pas nécessaire de dessiner toutes les barres -d'une même dalle pour chaque lit d'armatures on peut d'indiquer une seule barre en précisant l'écartement à observer ou plusieurs barres à leur écartement réel.
· Il y a parfois intérêt à établir deux plans, l'un donnant les armatures inférieures, l'autre les armatures supérieures.
· Une coupe type est nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation sur l'appellation "1er lit, 2ème lit, 3ème lit et 4ème lit.
· [image: D:\Cours dessin\dalle pleine.jpg]Les indications relatives aux armatures sont portées soit directement sur les barres dessinées dans les vues en plan soit sur des lignes de rappel attachées aux armatures à repérer, soit sur un tableau d’armature.
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