[bookmark: _GoBack]Cours N°03 : Coffrage plancher
Chapitre I : Introduction
1-1/ Définition :
[image: ]Le plancher est une aire plane horizontale séparant deux niveaux d’une construction et est capable de supporter des charges (plancher sur vide sanitaire, planchers intermédiaires, plancher de toiture terrasse) (Figure 1). Les planchers sont des éléments porteurs. Les dallages sur terre-plein peuvent être assimilés à des planchers.









1-2/ Les Composants d’un plancher :
Généralement, le plancher est constitué de 3 parties distinctes qui sont : le revêtement, la partie portante et le plafond.
· Partie portante : est constituée par des poutres en B.A. ou en béton précontraint, des poutrelles métalliques, des solives en bois, des dalles en béton armé pleines ou nervurées.
La partie portante doit résister aux charges transmises par le poids propre (de l’élément porteur lui-même, du revêtement et du plafond) et les surcharges d’exploitation qui sont fonction de l’utilisation qu’on va faire du bâtiment ; le poids des diverses cloisons de séparation.
· Le revêtement : repose sur la partie portante : ce peut être du carrelage, dallages divers, revêtements synthétiques. Il doit être adapté au type de la construction, il doit garantir essentiellement une isolation acoustique et thermique satisfaisante, tout en présentant un aspect esthétique.
· Le plafond : est réalisé sous l’élément porteur, c’est un enduit de plâtre, ce peut être des plâtres préfabriqués en matériaux de tous genres. Il contribue à l’amélioration de l’isolation et l’esthétique.
1-3/ Fonctions des planchers
Les planchers doivent répondre aux critères suivants :
· Résistance et stabilité (porteuse)
- supporter les charges d’utilisation 
- ne pas fléchir (limiter la flèche au moment du coffrage puis en cours d’utilisation)
- durabilité 
· Etanchéité et protection 
- à l’air 
- au feu 
- aux effractions 
· Isolation thermique et acoustique 
- isolant thermiquement (par exemple au-dessus d’un garage) 
- isolant acoustiquement (bruits d’impacts, ...) 
· Fonction architecturale 
- aspect décoratif en sous face 
· Fonctions techniques 
- facilité de mise en œuvre 
- liaisons avec les porteurs verticaux 
- passage de gaines (eau, chauffage, électricité, ...) 
Suivant la destination de la construction, chacune des fonctions peut prendre plus ou moins d’importance.
1-4/ Les types de plancher en béton armé :
1-4-1/ Les planchers à corps creux :
Les planchers à corps creux sont composés de 3 éléments principaux :
- Les corps creux ou "entrevous" qui servent de coffrage perdu (ressemblent à des parpaings).
La hauteur de l'entrevous et du plancher dépendent de la portée des poutrelles. Par contre, l'entraxe entre ces poutrelles est de 60 cm.
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-Les poutrelles en béton armé ou précontraint qui assurent la tenue de l'ensemble et rattrapent les efforts de traction grâce à leurs armatures.
[image: ]







- Une dalle de compression armée ou "hourdis" coulée sur les entrevous qui reprend les efforts de compression.
[image: C:\Users\TOUFIK\Desktop\les-planchers-nervures.jpg]







1-4-2/ Les planchers en béton arme (dalles) :
Les planchers en béton armé peuvent être entièrement coulés sur place (d’où nécessité de coffrage) ; Ils peuvent être semi-préfabriqués (les éléments préfabriqués vont servir de coffrage) ; Ils peuvent être entièrement préfabriqués. Dans la suite on expose les trois types de planchers les plus répandus.
a- Les dalles pleines en béton armé :
C’est une plaque en béton armé qui peut reposer avec ou sans continuité sur 2, 3 ou 4 appuis constitués par des poutres, des poutrelles ou des murs.
[image: ]








b- Les dalles champignons
[image: ]C’est des dalles pleines reposant sur des points d’appuis isolés constitués par des poteaux et comme les poteaux ont la tête évasée, on les appelle dalle champignon. Ce type de dalle est adopté lorsqu’on a besoin d’un espace libre important sans murs avec simplement les piliers et les planchers et lorsqu’on veut éviter la présence de poutres apparentes.
1-4-3/ Les planchers a prédalles : 
[image: C:\Users\TOUFIK\Desktop\PREDALLE-BA-WEB.png]La partie inférieure du plancher est préfabriquée en usine ou sur chantier. Cet élément s'appelle une prédalle. Il fait entièrement partie du plancher et il renferme toute ou partie des armatures de la zone courante.








1-4-4/ Les planchers alvéolés :
Les planchers alvéolés se composent d’éléments creux préfabriqués en usine. Ils se manipulent au palonnier. Ces dalles précontraintes allégées et d’épaisseur réduite permettent de franchir des portées exceptionnellement élevées.
[image: ]








1-4-5/ Les dallages :
Un dallage constitue une plate-forme rigide ou un plancher bas au niveau du rez-de-chaussée ; il utilise le sol comme assise. Son rôle principal est d’isoler la construction de l’humidité provenant du sol et de limiter les déperditions thermiques.
[image: ]Ces dallages peuvent être solidaires ou désolidarisés des longrines.

Chapitre II : Dessin de coffrage plancher
2-1/ Définition : 
Les dessins de coffrage précisent les formes et les dimensions des différents ouvrages à réaliser en béton armé (dalles, poutres, poutres, poteaux…). 
Ceux-ci sont représentés bruts, c’est-à-dire sans enduit ni revêtement de sol. 
Le dessin de coffrage peut être considéré comme étant une vue de dessus du coffrage (avant le coulage du béton), bien que certains éléments soient représentés en trait renforcé. 
Les dessins de coffrage comprennent : 
- Les plans et coupes verticales (échelle 1 :50 et 1 :100), 
- Les coupes partielles et les détails (échelles 1 :20 et 1 :10). 
[image: ]
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2-2/ Éléments représentés :
2-2-1/ Sur les plans de coffrage :
[image: ]









2-2-2/ Sur les coupes verticales: 
Les conventions de représentation sont identiques à celles employées pour les coupes d’architecture : 
- Le contour des parties coupées se représente en trait renforcé avec les hachures en trait fin et le pochage des éléments en béton. 
- Les arêtes vues se dessinent en trait fort.
2-3/ Cotations : 
2-3-1/ Cotations sur plan (extérieur) : 
a-/ Cotation à cotes cumulées (entre axes) :
Elle est utilisée pour implanter les poteaux et les voiles avec précision, elle se représente à l'aide de 2 lignes de cotes qui sont perpendiculaires entre elles.
b-/ Cotation des poteaux (entre nues) :
Ces cotations sont utilisées pour indiquer les dimensions des poteaux et entre nues des poteaux.
c-/ Cotation globale :
Ces cotations sont utilisées pour indiquer les dimensions totales des blocs.
2-3-2/ Cotations sur plan (intérieur) : 
a/ Larguer des éléments porteurs (poutres, murs) et distances entre eux. 
b/ Dimension des trémies et leurs côtes de positionnement par rapport à un mur ou une poutre. 
c/ L’épaisseur de la dalle est inscrite à l’intérieur de deux cercles en trait fin. 
Exemple : 16 + 4 (corps creux), 15 (dalle pleine).
d/ Cote de niveau de la partie supérieure du plancher, exemple : + 2.75.
[image: ]2-3-3/Sur les coupes : 
- La hauteur sous plafond et les épaisseurs des différents planchers. 
- La hauteur de chaque poutre visible sur la coupe ainsi que la hauteur de passage entre la poutre et le sol. 
- Les cotes de hauteur et de positionnement de toutes les baies (les ouvertures) visibles sur la coupe. 
[image: ]- Les cotes de niveau des différents planchers représentés. 

2-4/Représentations conventionnelles : 
Pour un ouvrage déterminé, les dessins de coffrage sont constitués par l'ensemble des élévations, coupes et plans qui définissent les formes extérieures brutes des éléments constitutifs en béton armé,
C’est-à-dire sans les enduits ou tous autres revêtements. Les volumes ainsi représentés et cotés correspondent eux vides intérieurs des coffrages.
1- Les contours des porteurs verticaux sont coupés ⇒ trait RENFORCE ;
2- Les contours « vus » ⇒ trait FORT ;
3- Arêtes et contours cachés dans les vues et les coupes ⇒ trait FIN interrompu                         ;
4- [image: ]les axes ⇒ trait FIN mixte à un tiret                          ;
5- Emplacement des parties de vues de face ou de coupes : Trait FIN avec zigzag  
6- Les hachures ⇒ trait FIN ;
7- [image: ]Les poutrelles seront représentées par un trait d'axe fort
8- Le corps creux dans les coupes est représenté par des trais parallèles fin. 


·  Coffrage plancher
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Chapitre 1. LES PLANCHERS

Tableau 1 : portée indicative du plancher en fonction de sa hauteur
hauteurencm | portée pour un plancher isolé _portée pour un plancher continu
12+4 4,30 4,70
16+4 5.40 5,80
18+4 6.00 640
20+4 6.50 7.00
25+4 7.70 850

3.3. Les poutrelles (Figure 4)

Les poutrelles supportent le plancher et transmettent ses charges  la structure porteuse.
On trouve toute une gamme de poutrelles préfabriquées sur le marché:

- poutrelle en béton précontraint par fils adhérents,

- poutrelle en béton armé,

- poutrelle treills,
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